**CUPRINS**

1. Introducere

1.1 Context

1.2 Obiective

1.3 Scop si abordare

2. Descrierea terenului

2.1 Localizarea terenului

2.2 Proprietatea actuala

2.3 Utilizarea actuala a terenului   
2.4 Folosirea de teren din imprejurimi

2.5 Utilizare chimica

2.6 Topografie si scurgere

2.7 Geologie si hidrologie

2.8 Hidrologie

2.9 Autorizatii curente

2.10.Detalii de planificare

2.11.Incidente legate de poluare

2.12.Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

2.13. Conditiile cladirilor

2.14. Raspuns de urgenta

3. Istoricul terenului

4. Recunoasterea terenului

4.1. Probleme identificate

4.2. Probleme ridicate

4.3. Depozitul chimic

4.4. Instalatia de tratare a reziduurilor

4.5 Aria interna de depozitare

4.6. Sistemul de canalizare

4.7. Alte depozite chimice si zone de folosire

4.8. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului

5. Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

6. Interpretarea datelor si recomandari

1. **INTRODUCERE** 
   1. **Context**

Acest raport a fost intocmit de SC PHOEBUS ADVISER SRL si are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului **instalatiilor Sectia Otelarie si Sectia Laminor Profile** apartinand de ArcelorMittal Hunedoara SA

ArcelorMittal Hunedoara SA este un producator de otel si alte produse finite si semifabricate siderurgice.

## Sectia Otelarie produce oteluri carbon (de uz general si de calitate) si oteluri mediu aliate într-un cuptor electric cu arc, obtinându-se semifabricate ( blumuri si tagle ) turnate continuu.

**Sectia Laminor Profile** produce laminate din otel : tagle, blumuri, profile laminate de diferite tipodimensiuni si speciale.

Raportul de amplasament este elaborat pentru Sectia Otelarie si Sectia Laminor Profile care prezinta o situatie de referinta pentru calitatea terenului de amplasare. Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform cu Legea 278/2013 privind emisiile industriale , care integreza si cerintele privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

* 1. **Obiective**

Principalele obiective ale raportului din teren in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt prezentate mai jos :

* sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare ale terenului ce pot fi comparate si vor constitui un punct de referinta in predarea cererii
* sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale
* sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor

In mod particular aceasta parte a evaluarii are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice :

* sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de contaminare
* sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la intelegerea naturii, in masura in care comportamentul in cazul oricarei contaminari poate fi prezent
* sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al terenului si ale imprejurimilor sale. Modelul conceptual este un termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Acest raport este in legatura cu aria de instalare si cu aria din imprejurul instalatiei care poate afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.

Aceste obiective au constituit punctul de referinta la intocmirea Raportului de amplasament in 2006. In acest Raport se va analiza efectul activitatii desfasurate in aceasta perioada.

* 1. **Scop si abordare**

Acest raport a fost pregatit prin prevederea unor date anterioare si actuale ale terenului.

Raportul este impartit in cateva capitole :

Cap.1 – Prezentarea titularului de activitate

Cap.2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului

Cap.3 – Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului

Cap.4 – Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului

Cap.5 – Discutia rezultatelor analizei si dezvoltarea unui model conceptual de management al amplasamentului

Cap.6 – Interpretarea datelor – implicatiile modelului si recomandarile pentru o actiune viitoare

1. **DESCRIEREA TERENULUI**
   1. **Localizarea terenului**

ArcelorMittal Hunedoara SA este amplasata intr-o depresiune, de-a lungul vaii Cerna, in aval de confluenta cu paraul Zlasti. Depresiunea este orientata pe directia nord est si se deschide spre nord – nord est, pana in zona de contact cu culoarul Mures.

Platforma industriala a ArcelorMittal Hunedoara SA este situata in partea vestica si nord - vestica a municipiului Hunedoara, din punct de vedere teritorial - administrativ invecinandu-se cu:

- la vest : terenuri ale Primariei municipiului Hunedoara ;

- la est: Regia Autonoma - Apele Romane - rauI Cerna ;

- la nord: -intravilan sat Pestis ;

- la sud: terenuri ale Primariei municipiului Hunedoara.

**Sectia Otelarie** este situata in partea de nord a municipiului Hunedoara si are urmatoarele vecinatati:

- la nord - vest si nord - est: Sectia Laminoare ;

- la sud-vest: drumul judetean DJ 687 Hunedoara - Deva ;

- la sud-est: raul Cerna.

**Sectia Laminor Profile** este situata la iesirea din municipiul Hunedoara in partea de nord a acestuia, pe malul stang al raului Cerna, intre drumul judetean DJ 687 Hunedoara - Deva si rauI Cerna;

Situatia suprafetelor ocupate de catre **Sectia Otelarie** este : 238 000,00 m2

- din care suprafata construita ( cladiri, hale ) 33 366,85 m2

Situatia suprafetelor ocupate de catre **Sectia Laminor Profile** este : 962 700,00 m2

- din care suprafata construita ( cladiri, hale ) 124 105,00 m2

Municipiul Hunedoara este situat la marginea de est a muntilor Poiana Rusca , pe raul Cerna, afluent al Muresului. Accesul rutier catre Hunedoara se face pe DN 7 si DJ 687dinspre Deva ( 19 km ) si Simeria ( 20 km ). Accesul pe cale ferata se face prin nodul feroviar Simeria , aflat la o distanta de 15 km de Hunedoara.

* 1. **Proprietatea actuala**

Sectia Otelarie si Sectia Laminor Profile sunt detinute in prezent de catre ArcelorMittal Hunedoara SA.

Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuala sunt aratate in Plan de situatie zona operationala ( nr. Topo 2323/10 si 2323/16). Acesta arata de asemenea care sunt limitele instalatiei pentru care s-a depus solicitarea.

* 1. **Utilizarea actuala a terenului**

**Prezentarea activitatii**

**Sectia Otelarie** are ca scop elaborarea si turnarea otelului necesar Laminorului Profile si ArcelorMittal Roman.

**Sectia Laminor Profile** are ca scop laminarea la cald a semifabricatelor din otel .

* + 1. **Sectia Otelarie**

Sectia Otelarie are 2 sectoare:

**1. Sector Otelaria Electrica**

**2.** **Sector Turnare Continua**

In cadrul **Sectorului** **Otelaria Electrica**  fluxul tehnologic este astfel organizat:

A. Atelier elaborare otelarie ;

B. Hala de pregatire a utilajului de turnare ;

C. Statia si galeria pentru materiale de adaos ;

D. Retelele de cai ferate si drumuri pentru aprovizionarea cu materii prime,

auxiliare si pentru evacuarea productiei, zgurii, deseurilor si molozului;

E. Gospodaria de apa industriala ;

F. Statii de transformatoare si retele de energie electrica;

H. Instalatii termoenergetice.

1. **ATELIER ELABORARE OTELARIE**

Cuprinde:

A.1. Depozitul descoperit pentru fier vechi ;

1. A.2. Hala incarcaturilor ;

A.3. Platforma cuptorului ;

A.4. Hala de turnare

**A.1.Depozitele descoperite pentru fier vechi**

Pe platforma depozitelor de fier vechi descoperite se depoziteaza fierul vechi pregatit sau nepregatit. Capacitatea de depozitare asigura o rezerva de fier vechi pentru 10 zile. In dotarea depozitelor sunt trei poduri rulante, din care doua poduri dotate cu electromagnet si un pod dotat cu graifer si magnet, precum si doua utilaje TEREX pentru manipularea fierului vechi din depozitul care nu este prevazut cu cai ferate. Transversal sunt amplasate 3 linii ferate pentru circulatia transfercarelor. In depozitul descoperit de fier vechi se incarca in bene circa 50 % din incarcatura metalica. Depozitele sunt prevazute cu sistem de colectare ape pluvial. Apele pluviale sunt colecatte intr-un decantor de unde intra in dren OE si de aici in P17.

**A.2. Hala incarcaturilor**

In hala incarcaturilor sunt amplasate :

- 8 gropi cu adancimea de 3,5 m;

- 3 cantare bascula pentru cantarirea incarcaturii metalice.

Vagoanele de fier vechi pregatit se introduc in capatul de est al halei, iar deservirea operatiilor de descarcare a lor si incarcarea benelor se face cu ajutorul celor trei poduri rulante. In hala incarcaturilor sunt prevazute transversal 3 linii ferate pentru circulatia transfercarelor.

**A.3. Platforma cuptorului**

Operatiile desfasurate pe platforma de lucru sunt deservite de urmatoarele utilaje:

- 3 poduri rulante;

- 2 masini pentru reparatii la cald;

- 1 cuptor de incalzire cu gaz metan pentru calcinarea si uscarea feroaliajelor si

materialelor;

- 2 dispozitive pentru imbinarea electrozilor;

- 2 benzi transportoare mobile pentru incarcarea varului, dolomitei si a feroaliajelor in oala.

Pe platforma de lucru sunt amplasate buncarele pentru materialele de adaos.

La cota zero in hala cuptoarelor este amenajat locul pentru demo1area si rezidirea boltilor cuptoarelor.

In zona cuptoruluielectric, la cota zero se afla canalul de zgura pentru evacuarea zgurii calde spre zona de depozitare intermediara.

Elaborarea oteluri1or se executa in cuptor electric avand capacitatea de 100 t.

**Operatii de pregatire a elaborarii otelului**

Dupa evacuarea otelului si a zgurii din cuptor si inceperea elaborarii unei noi sarje de otel se executa operatia de ajustare. Se verifica vizual orificiul de evacuare si se infunda cu nisip refractar.Se introduce in cuptor masina de refacut pentile daca este nevoie, precum si masina detorcretat, la nivelul caramizilor, tot daca este nevoie,prin rotiri succesive se arunca materialul granulat (dolomita sau magnezita) in zonele uzate. Dupa terminarea ajustarii se aseaza masina in locasul suport. .

Reparatia peretilor laterali ai zidariei refractare se executa cu ajutorul masinii de torcretat.

Orificiul de evacuare se curata de resturile de zgura si dupa curatare se introduce o teava din otel. In jurul tevii de otel, se stampeaza magnezita granulata amestecata cu silicat de sodiu.

Jgheabul de evacuare se curata de resturi de otel si se tencuieste cu argila caolinoasa. In caz ca zidaria jgheabului prezinta uzuri avansate se demoleaza zidaria uzata si se rezideste.

Zidaria boltii se controleaza in timpul ajustarii si daca prezinta uzura avansata se procedeaza la inlocuirea ei.

**A.4. Hala de turnare**

In hala de turnare se gaseste amplasat standul de turnare si paralel cu el linia ferata pentru turnare, precum si linia ferata pentru evacuarea zgurii si deseurilor. Pentru efectuarea operatiilor de pregatire a turnarii, turnarea sarjelor, in hala de turnare sunt amplasate:

- 2 poduri de turnare;

- 10 oale de turnare de 130 t;

- 1 standuri basculante pentru montat orificiul oalei de turnare;

- 2 locuri pentru zidirea si repararea zidariei oalei de turnare;

- 4 locuri pentru uscat oalele de turnare prevazute cu arzatoare cu gaz;

- 2 fose pentru evacuarea zgurii de la LF

~~-~~ 3 transfercare de otel pentru transportul oalelor de turnare.

- 1 statie hidraulica pentru verificarea functionarii sertarelor de la oalele de turnare.

**Operatii de pregatire a turnarii otelului**

**a.Zidirea si pregatirea oalelor de turnare**

Pentru zidirea oalelor de turnare sunt necesare urmatoarele materiale:

- caramizi refractare (tip OT 7-16);

- suport de uzura tip S 3 ;

- masa pentru stampat fundul oalei (masa nr. 4) ;

- mortar pentru zidirea oalei ( masa nr. 5).

Masa nr. 4 pentru stampat fundul oalei se compune din 75 % praf de samota si 25 % argila refractara.

Masa nr. 5 folosita la zidirea fundului oalei si a peretilor oalei se compune din 75 % praf samota si 25 % argila refractara.

**b. Zidirea fundului oalei**

Zidirea oalei se incepe numai dupa ce a fost bine curatata de impuritati , moloz , scoarte de otel, zgura si dupa ce s-au reparat toate defectiunile partii metalice.

**c. Zidirea peretelui oalei**

Se excuta din doua randuri de zidarie:

- zidaria de siguranta (din beton refractar) ;

- zidirea de uzura (din caramida refractara syncarbon diverse formate).

**d. Uscarea oalei**

Uscarea oalei se face incalzindu-se la o temperatura de pana la 800 -1000 0 C cu ajutorul unui arzator plasat pe capacul uscatorului carea acopera oala.

**e. Montarea orificiului la oala de turnare**

Se curata partea interioara a orificiului de mortar si murdarie dupa ce in prealabil a fost scos ochiul orificiului.

Se unge partea interioara a orificiului cu un strat subtire de mortar ( 50 % praf samota, 25 % argila refractara, 25 % grafit). Se introduce orificiul in suport prin apasare si apoi prin batere usoara.

**f. Montarea dopului la oala de turnare**

Dupa terminarea montarii orificiului in suport se sufla interiorul oalei cu aer comprimat pentru indepartarea prafului, restul de zgura si murdarie si se procedeaza la montarea dopului.

Materialele utilizate pentru confectionarea dopurilor pentru oala de turnare :

* masa refractara (50 % praf samota, 25 % argila refractara, 25 % praf de grafit);
* otel marca OE 37-1K ;

- apa de sticla sau moliftan.

**g. Uscarea dopului**

Se face la temperatura de 80 – 120 °C.

**B. STATIA S1 GALERIA PENTRU ALIMENTARE CU MATERIALE DE ADAOS**

Este deservita de buncare pe sub care circula un transportor cu banda.

Din buncare cu ajutorul alimentatoarelor vibratoare, materialele sunt trecute pe transportorul cu banda, care le transporta in sectia de elaborare.

**Sectorul Otelaria Electrica nr. 2** este dotat cu un cuptor electric de 100 t (CE 3);

**Sectorul Turnare Continua** este dotat cu o linie de turnare continua, care a fost pusa in functiune in anul 1999.

**Cuptorul Electric CE 3** de tip EBT a fost pus in functiune in anul 2002. CE 3 este un cuptor performant, capacitatea sa fiind de 550 000 t/an iar greutatea sarjei de 100 t. Durata de elaborare a otelului este de 75 minute, elaborarea fiind asistata de calculator. Cuptorul CE 3 este prevazut cu o instalatie de desprafuire a gazelor arse, concentratia de pulberi realizata la emisie avand concentratii scazute, sub 20 mg / m3 .

**Otelurile** sunt aliaje fier-carbon care contin intre 0,04 si 2,06 % carbon precum si alte elemente ca siliciu, mangan, fosfor, crom, sulf, nichel., vanadiu, titan, etc.

La societatea ArcelorMittal S.A. Hunedoara, in cadru1 otelariei se elaboreaza otel electric. Turnarea acestuia se realizeaza prin procedeul de turnare continua (blumuri, tagle).

**Cuptorul electric cu arc** pentru elaborarea otelului este un agregat tipic pentru topire. Cuptorul este alimentat cu curent electric trifazat prin trei electrozi verticali. Arcul electric se formeaza intre cei trei electrozi prin incarcatura metalica.

**Materiile prime** ale incarcaturii sunt urmatoarele:

- fierul vechi;

iar principalele **materiale auxiliare** sunt:

- var ;

- dolomita ;

- feroaliaje ;

- cocs ;

Diferenta de principiu dintre materiile prime si materialele auxiliare consta in aceea ca primele se regasesc aproape in intregime in produsul final (otelul elaborat), in timp ce ultimele se regasesc in produsele secundare (zgura, gaze arse ).

Principalele operatii si faze tehnologice ale procesului de elaborare otel in cuptorul electric cu arc sunt :

- ajustarea ;

- incarcarea si incalzirea ;

- topirea ;

- afanarea ;

- dezoxidarea ;

- desulfurarea ;

- dezoxidarea finala ;

- alierea ;

- evacuarea sarjei de otel din cuptor.

Operatia de **ajustare** consta in inlaturarea deteriorarilor chimice si mecanice ale peretilor si vetrei cuptorului. Aceasta se executa prin aruncarea uniforma a dolomitei sau magnezitei arse in cavitatile din vatra cuptorului in vederea astuparii acestora.

**Incarcarea cuptorului electric** se face cu ajutorul benelor in mod mecanizat. Incalzirea incarcaturii se suprapune cu perioada de incarcare.

Durata **topirii** este determinata de gradul de pregatire a incarcaturii, de compactarea incarcaturii, de puterea transformatorului si de conducerea topirii. In timpul topirii, in paralel cu procesul fizic al trecerii incarcaturii in stare lichida au 1oc procese fizico-chimice de oxidare a elementelor si de formare a zgurii.

**Afanarea (fierberea)** este faza principala pentru calitatea otelului. In timpul afanarii au loc urmatoarele procese:

- decarburarea ;

- oxidarea fosforului ;

- desulfurarea ;

- regenerarea manganului ;

- indepartarea gazelor si a altor impuritati ;

- incalzirea otelului.

In timpul **dezoxidarii** otelului in cuptorul electric cu arc se creeaza conditii optime pentru o desulfurare avansata: temperatura ridicata, zgura bazica si slab oxidanta.

**Desulfurarea** inaintata se realizeaza cu ajutorul aluminosilicatului de sodiu.

**Elementele de aliere** se pot introduce fie o data cu incarcatura metalica, fie in perioada de elaborare. Durata de elaborare a unei sarje de otel in cuptorul electric CE 3 este de 75 minute.

Otelul lichid se evacueaza in oale, dupa care se realizeaza turnarea lui prin procedeul de turnare continua.

Transportul materiilor prime si a celor auxiliare se face cu mijloace auto si CF. Fierul vechi se descarca in depozitulele betonate situate intr-o zona din apropierea otelariei. Materialele auxiliare se depoziteaza in buncare in interiorul halei otelarie. Alimentarea cu materii prime si materiale auxiliare a cuptorului electric se face cu ajutorul benelor.

Taierea profilelor turnate la dimensiunile impuse de comenzile lansate se executa prin debitare oxigaz. Lingourile produse se transporta prin mijloace CF la sectorul de laminare.

Deseurile rezultate sunt zgura de otelarie, deseuri refractare si capete de bara. Zgura de otelarie este evacuata in canalul de zgura calda prin turnare din oala de turnare si este depozitata intermediar in zona de evacuare a zgurii calde situate intr-o zona adiacenta otelariei. In aceasta zona, zgura este racita prin stropire cu apa pana la atingerea unei temperaturi care sa permita manipularea acesteia cu ajutorul utilajelor, incarcarea in mijloace de transport si transportarea acesteia in zona de racire n aer, amenajata pe platforma betonata, intr-o zona apropiata otelariei. De aici se incarca in mijloace auto si se transporta pe halda de zgura Buituri, unde este supusa unui proces de recuperare a partilor utile feroase care sunt reintroduse in procesul de productie, zgura urmand a fi valorificata de catre procesatori in domeniul constructiilor. Intreaga activitate de evacuare, depozitare, transport si procesare a zgurii este efectuata de procesatori pe baza unor contracte ferme. Molozul refractar este depozitat intermediar pe halda de zgura Buituri, in vederea valorificarii ulterioare.

**Turnarea otelului** elaborat in vederea obtinerii de semifabricate (blumuri si tagle) se realizeaza prin **procedeul de turnare continua** verticala. Linia de turnare continua este noua si se compune din urmatoarele:

- instalatiile de transport a otelului lichid in oale din otelaria electrica pana la linia de turnare ;

- instalatia de turnare propriu-zisa – distribuitorul ;

- cristalizatorul racit cu apa de racire in circuit inchis ;

- instalatia de racire secundara prin stropirea semifabricatului turnat cu apa industriala in circuit semideschis;

- cajele de antrenare;

- cajele de laminare;

- instalatia de taiere oxigaz a semifabricatelor turnate.

Capetele de semifabricate taiate si tunderul rezultat de la taierea oxigaz sunt colectate in containere amplasate sub cota halei si reciclate in procesele de elaborare otel in cuptorul electric.

Uleiul utilizat la linia de turnare continua este de tip hidraulic si anume : tip H 46 - E sau Mobil Oil. Se aprovizioneaza in butoaie si se depoziteaza in magazia de uleiuri. Uleiul uzat se colecteaza in butoaie si se preda la Serviciul depozite in vederea valorificarii. Apa de racire este utilizata la racirea cristalizatorului si la racirea secundara prin stropirea otelului lichid si este organizata in doua circuite - unul inchis, iar al doilea semideschis.

Asigurarea debitului de aer comprimat necesar actionarilor pneumatice din cadrul instalatiei se face prin statia de compresoare proprie. Aceasta este compusa din urmatoarele echipamente :

- electrocompresoare de 35.75 m3/h 4 buc ;

Caracteristicile tehnice a acestora sunt:

* electrocompresoare tip RS 200,0 DG RENNER
* presiunea asigurata: 8 bar la un debit de 35.75 m3/h

10 bar la un debit de 31.33 m3/h

* debitul aerului de racire este de 34.500 m3/h
* dimensiunile LxlxH: 3500 mm x 2100 mm x 2270 mm

De asemenea, mai exista si statia de compresoare CAC, care, dupa punerea in functiune a noilor compreso are, se pastreaza ca rezerva pentrui acestea. Statia de compreso are CAC este compusa dinurmatoarele echipamente:

- electrocompresoare de 1,5 m3/h 3 buc ;

- recipienti tampon de aer comprimat avand 12 m3 2 buc.;

- reductoare;

- filtre de aer ;

- ungatoare cu microceata de ulei.

Aceasta statie de compresoare este interconectata cu reteaua de aer comprimat a sectiei OE 2(**ANEXA**) .

**Turnarea continua** a otelului, inlatura in mare parte deficientele turnarii clasice, atat cele de ordin economic (scoatere mica, consum mare de utilaj turnare - lingotiere, poduri de turnare, palnii maselotiere , materiale refractare si de manopera), cat si cele de ordin metalurgic (structura si compozitia chimica neuniforma a lingoului, continut mare de incluziuni micro si macroscopice).

Ca metoda, turnarea continua se realizeaza prin introducerea metalului lichid cu o temperatura bine determinata, intr-o forma cava, cu pereti raciti cu apa la interior, numita cristalizor si evacuarea la capatul opus a firului de metal solidificat.

Instalatia de turnare continua din dotarea sectiei a fost construita pentru turnarea blumurilor cu sectiunea 240x270 mm si s-a extins la 280x310 mm si a taglelor rotunde cu diametrul de 150-310 mm destinate prelucrarii în sectorul laminoare sau la ArcelorMittal Roman.

Caracteristicile tehnico - constructive ale instalatiei:

- tipul instalatiei: cu cristalizor si fir curb;

- raza de curbura a firelor: 10 m;

- numar fire: 5;

- distanta intre axele firelor: 1500 mm

- sectiuni turnate: blum 240x270 mm si 280x310 mm, rotund Ø 150 -310 mm;

- consum specific otel lichid: 1040 kg/tona

- distanta intre cristalizator si masina de taiere cu flacara: 30 m

- debitare semifabricate: cu flacara oxigaz ( combustibil utilizat: gaz metan)

- lungime semifabricate: 6 m;

**Descrierea procesului tehnologic:**

Otelul lichid cu parametri tehnologici stabiliti pentru fiecare marca (compozitie chimica si temperatura) este adus în oala de turnare de la Otelaria electrica cu ajutorul transfercarului cu platforma rotitoare. De pe transfercar oala cu otel lichid este preluata de un pod rulant si asezata pe bratele turnului rotitor pozitionat cu axa bratelor paralel cu axa firelor de turnare.

Oala este adusa în pozitia de turnare prin rotirea turnului cu 180 0 pentru montarea cilindrului cu piston, efectuarea legaturii la reteaua de argon si montarea tubului de protectie.

Distribuitorul este deplasat de pe vagonul sau de la instalatia de încalzire în pozitia de turnare (sub oala de turnare si deasupra cristalizatoarelor), fiind incalzit la temperatura prescrisa pentru inceperea turnarii si avand dispozitivele de inchidere - deschidere a orificiilor pe pozitia inchis. Dupa umplerea distribuitorului cu otel lichid in proportia stabilita pentru fiecare marca, in functie de temperatura, se efectueaza manevrele de deschidere a orificiilor pentru ca otelul sa curga în cristalizatoare, care au partea de jos obturata cu capatul barei false.

Praful de acoperire in distribuitor si prafurile de turnare în cristalizatoare se adauga conform instructiunilor de lucru, iar cand nivelul otelului este la circa 80% din inaltimea cristalizatorului se incepe turnarea prin actionarea barelor false si extragerea profilelor turnate.

Solidificarea otelului in cristalizator se realizeaza prin formarea unor cruste a caror grosime creste datorita stropirii cu apa a profilului in zona de racire secundara.

Profilul este extras în continuare si este indreptat datorita trecerii prin cajele de tragere - indreptare, unde la iesire se procedeaza la desprinderea capatului barei false. Debitarea semifabricatului (complet solidificat) la lungimi prestabilite (6 m) se face cu masina de taiat cu flacara.

Taglele (blumurile) taiate se deplaseaza in continuare pe calea cu role pana la opritoare, unde sunt preluate de transportoarele transversalele cu clicheti si duse pe paturile de racire.

**DEPOZITAREA DESEURILOR**

Activitatile desfasurate in cadrul Sectiei Otelarie produc atat deseuri industriale cat si deseuri menajere.

In general, colectarea acestor deseuri se face in functie de starea lor fizica: in oale de otel, vagoane CF, containere, chible, bidoane sau rezervoare. Se depoziteaza temporar in incinta societatii si periodic se evacueaza la halda sau se valorifica partial (reciclare, comercializare).

- **Zgura de otelarie** se formeaza din oxizii incarcaturii metalice, rugina de pe suprafata fierului vechi, fondanti, oxizi proveniti din captuseala refractara. Zgura de otelarie este de culoare cenusie deschisa. Are o cifra de bazicitate de pana la 3,5.

Zgura de otelarie este stabila in timp.

Zgurile de otelarie se scurg in canalul de zgura din zona cuptorului electric, se racesc prin stropire cu apa pana la o temepratura care sa permita manipularea ei in vederea incarcarii in mijloace auto de transport si transportarea acesteia in depozitul intermediar de zgura in vederea racirii in aer. De aici, zgura se transporta prin mijloace auto pe halda Buituri unde se recupereaza partea utila feroasa refolosita in procesul de elaborare a otelului, iar zgura procesata urmeaza a fi valorificata.

- **Molozurile refractare** sunt amestecuri heterogene formate din caramizi de dolomita, lipituri, blocuri dolomitice, magnezite, ciment, samota. Compozitia chimica a acestor molozuri este un amestec de oxizi de Si , Fe , Al, Ca , Mg in diferite procente, amestecuri stabile in timp.

Deseurile sub forma de moloz cu continut de materiale refractare rezultat din captuselile cuptoarelor se colecteaza in containere si se depoziteaza intermediar la halda de zgura Buituri, intr-o zona predestinata, in vederea valorificarii.

- **Scoartele, scursurile** sunt deseuri provenite din procesele tehnologice de turnare a otelului din oalele de turnare. Aceste deseuri sunt inerte din punct de vedere chimic.

Scoartele, scursurile (bucati de metal topit) sunt amestecuri racite neomogene de otel si zgura de dimensiuni si forme avand in compozitie elementele celor doua componente. Ele sunt transportate la depozitul descoperit de fier vechi si reintroduse in procesul de fabricatie a otelului.

- **Tunderul** este un deseu feros constituit din oxizi de fier care se desprinde si cade de pe semifabricate in timpul manipularii si prelucrarii acestora pe linia de turnare continua. Tunderul depozitat pe platforma de dezhidratare a gospodariei de apa a instalatiei de turnare continua , este transportat cu mijloace auto si depozitat in depozitul constituit in hala fostei forje, in vederea valorificarii prin comercializare.

**Deseurile metalice de natura feroasa** rezulta sub forma de scoarte, scursuri, tunder etc. au o compozitie chimica similara cu a materialului din care provin. Aceste deseuri se colecteaza in containere si chible, se depoziteaza temporar in depozitele sectiei pentru a fi apoi reciclate in procesele de elaborare otel.

- **Praful de filtru otelarie,** reprezinta un subprodus care rezulta de la epurarea gazelor primare si secundare în instalatia de desprafuire aferenta cuptorului electric cu arc sunt transportate în depozitul constituit in hala fostei forje. Depozitarea în spatii inchise se face pentru a nu expune praful la intemperii si a evita astfel contaminarea solului si aerului.Transportul de la instalatia de desprafuire la locul de depozitare, se face cu mijloace auto. Compozitia chimica a prafului de la epurarea gazelor de cuptor este : Fe2O3 37-54 %, FeO 1-7 %, SiO2 4 -5 %, CaO 4 -12 %, Al2O3 5 -7 %, MgO 6 -12 %, Pb 3 - 4 %, Zn 7 - 9 %.

In prezent praful de otelarie se valorifica prin comercializare catre operatori economici autorizati in reciclarea acestuia. Praful de filtru otelarie reprezinta un concentrat de metale grele si poate constitui materie prima pentru instalatia Waltz a operatorului SOMETRA care recupereaza .....si cu care, in acest moment suntem in faza de a incheia un contract cu titlu permanent. In conformitate cu legea 211/2011 privind regimul deseurilor, se indeplinesc toate conditiile pentru ca acest material sa nu mai fie considerat deseu. Deocamdata SOMETRA este in faza de testare a prafului de otelarie pe instalatia pe care o detin.

- **Deseurile metalice de natura neferoasa** (alama , aluminiu,cupru , bronz , platina) rezulta din activitatile de intretinere a echipamentelor, sunt recuperate in totalitate si valorificate catre terti.

- **Uleiul mineral uzat** este colectat si depozitat in butoaie , apoi se preda la Serviciul depozite de unde se valorifica catre operatori autorizati

Uleiul utilizat la linia de turnare continua este ulei hidraulic de tip H 46 - E sau Mobil Oil. Se aprovizioneaza in butoaie si se depoziteaza in magazia de uleiuri. Uleiul uzat se colecteaza in butoaie si se preda la Serviciul depozite in vederea valorificarii.

- **Deseurile textile** reprezinta carpe de sters si imbracaminte de protectie uzata si sunt in cantitate redusa, aceastea se colecteaza in cadrul depozitului central de unde sunt eliminate periodic, pe baza unui contract cu firme specializate.

- **Deseurile menajere** au o componenta eterogena, principalele elemente fiind: hartie, resturi alimentare, sticla si altele. Acestea se colecteaza selectiv in containere speciale pentru fiecare tip de desu, si periodic sunt preluate de catre firmele SC PROSERV SA, deseurile de hartie, sticla, plastic si de catre ECO PISA AMBIENTE SRL PLOIESTI, deseurile menajere, pe baza unor contracte incheiate cu acesti furnizori de servicii.

**2.3.2. Sectia Laminor Profile**

**Laminarea** este un proces de deformare plastica in care materialul se deplaseaza continuu in zona de deformare, fiecare particula a materialului metalic strabatand zona de deformare in aceleasi conditii ca si toate celelalte particule anterioare sau posterioare ei.

Prin deformarea plastica la cald se intelege deformarea care are loc la o temperatura superioara celei la care structura corpului deformat se reface printr- un proces de recristalizare, revenind practic la structura initiala.

Fenomenul deformarii plastice la cald decurge, in paralel , prin 3 procese : deformarea retelei cristaline, detensionarea acesteia si recristalizarea. La deformarea plastica la cald materialul se ecruiseaza, insa datorita vitezei mari de difuziune ecruisajul este indepartat prin recristalizare, materialul ramanand in stare plastica.

In acest proces are loc si compactizarea materialului prin sudarea golurilor provenite din turnare si insemnate modificari structurale, ca: faramitarea grauntelui, formarea texturii cristaline si a structurii fibroase, faramitarea unor faze fragile si distribuirea lor mai uniforma.

Deformarea plastica se realizeaza intre doi cilindri care se rotesc astfel incat materialul supus laminarii sa fie antrenat continuu in zona de deformare. In cazul profilelor sau benzilor laminarea este longitudinala, aceasta insemnand ca deformarea se realizeaza intre doua piese de forma cilindrica cu axele paralele si care se rotesc in sensuri contrare.

La ArcelorMittal Hunedoara SA se produc profile laminate avand diferite forme geometrice, toate prin laminare la cald.

**Laminarea la cald** consta din urmatoarele **faze tehnologice** :

- pregatirea semifabricatelor in vederea laminarii ;

- incalzirea semifabricatelor ;

- laminarea ;

- ajustarea laminatelor.

Semifabricatele obtinute prin laminare (blumuri, tagle), dupa racirea lor completa, sunt supuse unui control in vederea depistarii defectelor de suprafata. Defectele constatate se marcheaza si in continuare se trece la indepartarea lor prin daltuire (pistol pneumatic si dalta), prin polizare (masini de polizat) pentru barele patrate sau prin cojire (masini de cojit) pentru barele rotunde. Capetele de bare cu defecte iremediabile se debiteaza prin taiere oxigaz.

Inaintea laminarii, **semifabricatele se incalzesc** in cuptoare cu propulsie. Incalzirea are drept scop cresterea plasticitatii si reducerea rezistentei la deformare a materialelor metalice in timpul laminarii.

Parametrii regimului de incalzire urmariti sunt : temperatura, viteza, timpul de incalzire si de egalizare, atmosfera cuptorului. Factorii de care se tine seama la stabilirea regimului termic sunt: compozitia chimica a otelului, temperatura materialului in momentul introducerii in cuptor, viteza de incalzire, temperatura de inceput de deformare.

Tipurile principale de cuptoare folosite pentru incalzirea semifabricatelor sunt: cuptoare cu propulsie pentru incalzirea blumurilor si taglelor .

Numarul total al cuptoarelor existente / in functiune este urmatorul:

- Laminor Profile 2 cuptoare/ 1 cuptor

In anul 2010, s-a modernizat un cuptor cu propulsie prin montarea unor arzatoare tip BGG cu emisii reduse de NOx. Al doilea cuptor nemodernizat, este utilizat doar in cazuri speciale, de exemplu in caz de avarie a celui modernizat.

**Laminarea semifabricatelor** turnate sau laminate in produse finite are drept scop obtinerea formei si dimensiunilor dorite dar si realizarea unei structuri care poate conferi laminatului finit proprietatile cerute . Prin procesul de laminare trebuie sa se obtina produse compacte, fara defecte si tensiuni interne cu o suprafata cat mai curata si cu indici de productivitate cat mai mari .

**Laminarea** se executa pe grupe de laminare cu laminorul de profile.

Autorizatia integrata de mediu contine conditii pentru urmatoarele laminoare :

- Laminorul de semifabricate nr. 1;

- Laminorul Φ 650 mm ;

- Laminorul de profile mijlocii ;

- Laminorul de profile mici ;

- Laminorul de sarma nr. 3 ;

**In prezent pe amplasament este functional Laminorul Profile care de fapt reprezinta Laminorul 650 modernizat si modificat in 2010.**

**Laminorul Profile,** este destinat prelucrarii prin deformare la cald a semifabricatelor sub forma de blumuri turnate continuu, in produse finite sub forma de profile simple, fasonate si speciale, precum si in semifabricate sub forma de otel rotund, patrat si platine destinate relaminarii, forjarii sau prelucrarii prin aschiere.

Laminorul produce:

- profile rotunde cu φ 130 si 150 mm pentru tevi;

- profil patrat si dreptunghiular cu sectiunea de 120x120, 130x130 si 110x130 mm;

-profil U cu inaltimea cuprinsa intre 100-260 mm;

- profil I cu inaltimea cuprinsa intre 100-270 mm;

- profil L cu dimensiunile cuprinse intre (160-200)x(10-28) mm;

- profil H cu dimensiunile cuprinse intre 100-180 mm.

**Ajustarea laminatelor finite** consta din urmatoarele operatii:

- sutari.

- debitari;

- indreptarea profilelor;

- controlul vizual al calitatii laminatelor si indreptarea defectelor (cojire, polizare, daltuire ).

In cazul Sectiei Laminoare exista o **strungarie de cilindri** a carei activitate cuprinde operatii de prelucrari prin aschiere a cilindrilor de laminare (strunjire, frezare si rectificare).

**Incalzirea** blumurilor si taglelor se face in cuptoare cu propulsie cu functionare pe gaze naturale . Pentru procesul de ardere se utilizeaza gaz natural si aer de combustie. Urmeaza operatiile de laminare ce au loc pe trenurile de laminare cu mai multe caje.

Blumurile realizate in sectorul de turnare continua , sunt laminate in continuare la Laminorul Profile

Dupa racirea laminatului, urmeaza receptia si finisarea in ajustajul sectiei si expedierea la beneficiar.

Procesele de laminare sunt insotite de evacuari in atmosfera, apa si sol ( deseuri solide si vascoase). Deseurile sub forma de sutaje, span, tunder sunt recuperate, fiind reciclate in procesele de elaborare otel.

Deseurile nerecuperabile sunt depozitate in containere, chible sau butoaie pe platforma betonata sau pe sol, urmand a fi evacuate la halda, predate sau vandute la terti. Colectarea tunderului si a scaparilor de ulei se face in rigole situate de-alungul trenurilor de laminare, de unde, cu ajutorul apei, ajung in predecantoare si decantoare unde sunt retinute si evacuate corespunzator.

Din procesele tehnologice ale Sectiei Laminor Profile, rezulta o cantitate de deseuri metalice (tunder, sutaje, rebuturi, span), moloz refractar si ulei mineral uzat. O parte din acestea se valorifica prin introducerea lor in fluxul productiv (deseurile metalice), uleiul uzat se preda la serviciul depozite in vederea valorificarii prin comercializare catre operatori autorizati , iar deseul refractar se transporta la halda de zgura Buituri, unde se depoziteaza temporar in vederea valorificarii catre terti.

Energia termica necesara Sectiei Laminoare este asigurata de patru centrale termice pe gaz natural..

Aerul comprimat necesar functionarii anumitor utilaje din cadrul Laminorului profile este asigurat de doua electro-compresoare instalate in cadrul sectiei Laminor profile. Acestea au urmatoarele caracteristici tehnice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compresor tip | GA90VSD | GA75VSD |
| Presiune maxima | 13 bar | 7.5 bar |
| Debit | 17 m3/min | 13.1 m3/min |
| Putere motor | 90 kW | 75 kW |
| Racirea se face cu aer prin intermediul unor ventilatoare | | |

In anul 2013 productia de laminate a ArcelorMittal Hunedoara SA a fost:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Sectia** | **Productia**  **[ t / an ]** |
| 1 | Laminor Profile | 89546 |

## DEPOZITAREA DESEURILOR

Activitatile desfasurate in cadrul Sectiei Laminoare produc atat deseuri industriale cat si deseuri menajere.

Colectarea acestor deseuri se face in functie de starea lor fizica: in containere, chible, bidoane sau rezervoare. Se depoziteaza temporar in incinta societatii de unde se valorifica prin reciclare sau comercializare, sau, periodic se evacueaza la halda pentru depozitare temporara in vederea valorificarii sau se valorifica (reciclare, comercializare ).

**Deseurile metalice de natura feroasa** rezulta sub forma de sutaje, tunder, span, capete de bara, etc. si au o compozitie chimica similara cu a materialului din care provin. Aceste deseuri se colecteaza in containere si chible, se depoziteaza temporar in depozitele sectiei pentru a fi apoi reciclate in procesele de elaborare otel.

**Tunderul** este un deseu specific procesului de laminare si este constituit in principal din oxizi de fier care se desprind si cad de pe lingou in timpul incalzirii, manipularii si prelucrarii acestora. Tunderul are dimensiuni si forme variate, grosimi de 0,1 - 50,0 mm, lungimi si latimi de ordinul cm. In contact cu apa crapa si se sfarma in particule mici, ajungand si sub forma de de praf fin. Tunderul mic si mijlociu este antrenat de apa, tunderul mare (grosier) precum si cazaturile din maselota se retin pe gratarele prevazute la locul de cadere.

Analiza chimica a tunderului releva urmatorul continut:

CaO 0,7 – 1,4 %;

FeO 45,0 - 65,0 %;

Fe2O3 30,0 - 55,0 %;

Si O2 1,0 - 3,5 %;

Mn O 0,8 - 1,5 %;

Mg O 0,3 - 0,5 %;

Al2O3 0,9 - 2,0 %.

Slamul de tunder recuperat de la Gospodaria de apa nr. 1 este transportat si depozitat in depozitul de tzunder si praf de otelarie din cladirea vechii forje cu ciocane de la OE in vederea valorificarii prin comercializare.

**Deseurile metalice de natura neferoasa** (alama, aluminiu, cupru, bronz, platina) ce rezulta din activitatile de intretinere a echipamentelor sunt recuperate cu mare grija si in totalitate, sunt predate la magazia centrala pentru a fi valorificate prin comercializare catre terti.

Deseurile sub forma de **moloz cu continut de materiale refractare** rezultat din captuselile cuptoarelor dupa recuperarea materialelor refractare refolosibile se colecteaza in containere si se depoziteaza intermediar pe halda de zgura Buituri, in vederea valorificarii prin comercializare catre terti.

**Uleiul mineral uzat** provenit de la pierderile (scapari1e) de ulei mineral din diferite organe de masini este antrenat de curentii de apa si transportat prin rigole de la liniile de laminare la decantoare unde este separat si depozitat in butoaie in vederea refolosirii interne. Cantitatile cele mai importante de u1ei mineral uzat rezulta in momentul inlocuirii uleiului uzat cu u1ei proaspat in statiile de ungere, uleiu1 uzat fiind incarcat in butoaie si valorificat prin comercializare catre firme autorizate sau refolosit in alte puncte de ungere mai putin pretentioase.

**Deseurile de lemn** sunt reprezentate de chituci si rigle uzate si sunt reutilizate intern.

**Deseurile textile** reprezinta carpe de sters si imbracaminte de protectie uzata, sunt in cantitate redusa, se depoziteaza in magazia centrala de unde, periodic se elimina prin intermediul unor firma specializate.

**Deseurile menajere** au o componenta eterogena, principalele elemente fiind: hartie, resturi alimentare, sticla si altele. Acestea se colecteaza selectiv in containere speciale pentru fiecare tip de desu, si periodic sunt preluate de catre firmele SC PROSERV SA, deseurile de hartie, sticla, plastic si de catre ECO PISA AMBIENTE SRL PLOIESTI, deseurile menajere, pe baza unor contracte incheiate cu acesti furnizori de servicii.

# 

# ALIMENTAREA CU APĂ A INTREGII PLATFORME

Alimentarea cu apă potabilă ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA se face din sursa de apă subterană Boş.

Alimentarea cu apă industrială a ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA se face din acumularea Cinciş aflată în administrarea Administratia Nationala „Apele Romane”.

## A)ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

### Sursa de adâncime Boş

#### a. Date generale

Sursa Boş este amplasată la vest de localitatea Boş şi cuprinde 9 puţuri forate amplasate, 8 în lunca de pe malul drept al pârâului Zlaşti 1 in lunca de pe malul stang.

Stratele acvifere sunt constituite din aluviunile cuaternare din lunca pârâului Zlaşti.

Primele 8 puţuri extrag apa din acviferul freatic, de la adâncimi de 10 – 20 m, puţul nr. 9 extrage apa dintr-un strat de adâncime situat la 30 – 175 m.

Zona de protecţie sanitară pentru sursa subterană Boş, în suprafaţă de 48978,53 mp, este împrejmuită cu gard din plasă de sârmă pe stâlpi de beton.

Sursa subterană Boş este proiectată pentru următoarele debite şi volume de apă:

- debit zilnic maxim: Qzimax = 11232 m3/zi = 130 l/s

- volum maxim captat anual: Van = 4 100 mii m3

#### b. Conducta de aducţiune

Conducta de aducţiune este din oţel, are lungimea de 6,4 km şi diametrul de 450 mm. Este montată îngropat la adâncimi mai mari decât cele de îngheţ.

Curgerea apei se face gravitaţional de la puţul colector aflat la cota +314,75 m la bazinele de înmagazinare a apei 2 x 800 m3 aflate la cota +292,5.

c. Instalaţia de tratare

Sursa de apă potabilă Boş este prevăzută cu o staţie de clorinare amplasată în zona pompelor de vid şi cuprinde:

* 2 aparate tip Advance de dozare a clorului gazos (1f+1r) debit maxim 600 g Cl2/h
* rezervoare metalice de clor gazos cu capacitatea de 800 l

Clorinarea se face prin injecţia clorului gazos direct în conducta de aducţiune a apei potabile. Există întotdeauna în stoc cel puţin 1 recipient plin cu clor pentru a nu se înregistra întreruperi în clorinarea apei.

#### d. Reţeaua de distribuţie

Din sursa Boş se alimentează cu apă potabilă ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, o serie de consumatori captivi (racordaţi la reţeaua ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA), localitatea Zlaşti şi parţial oraşul Hunedoara.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile de pe amplasamentul ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA este construită din ţeavă de oţel cu diametre cuprinse între 100 mm şi 400 mm şi este amplasată parţial subteran, parţial pe estacade.

Lungimea totală a reţelei de distribuţie apă potabilă este de cca. 15 km.

Conductele amplasate aerian sunt izolate cu vată de sticlă şi tablă ca protecţie împotriva îngheţului, cele montate subteran sunt protejate contra corozoiunii.

## B.ALIMENTAREA CU APĂ INDUSTRIALĂ

Alimentarea cu apă industrială a platformei siderurgice ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA se face din acumularea Cinciş.

### Instalaţia de tratare

Apa industrială care se preia din acumularea Cinciş nu se tratează.

### Conducta de aducţiune

Aducţiunea apei din acumularea Cinciş se face prin două conducte φ 1400 mm îngropate, cu lungimea de 4,5 km de la castelul de echilibru până la nodul I din zona laminoare.

### Instalaţii de înmagazinare

Pe platforma siderurgică ARCELORMITTAL Hunedoara SA există următoarele capacităţi de înmagazinare a apei industriale:

* 1 castel de apă cu volumul 2000 m3 în zona OE2, construit din beton armat;
* 1 castel de apă cu volumul 1000 m3 în zona cuptor 3 OE2, construit din beton armat.

## ALIMENTAREA CU APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Hidranţii exteriori şi instalaţiile de stingere cu apă pulverizată sunt racordate la reţelele tehnologice de apă industrială curată.

Volum intangibil de apă pentru stingerea incendiilor: 460 m3 în castelul de apă potabilă din zona laminoarelor de unde se alimentează 4 hidranţi.

## REGIMUL DE FUNCŢIONARE A FOLOSINŢEI DE APĂ

Regimul de funcţionare a folosinţei de apă: permanent, 24 ore/zi, 365 zile/an atât pentru apă potabilă cât şi pentru apă industrială.

## CERINŢA DE APĂ

### Cerinţa de apă potabilă (cf. breviar de calcul)

* **Cerinţa de apă potabilă pentru ArcelorMittal Hunedoara SA** (din sursa Boş)
* Cerinţa de apă potabilă pentru platforma ( zona operationala )

Qs zi med = 50.49 m3/zi = 0.58 l/s

Qs zi max = 56.65 m3/zi = 0.65 l/s

Qs o max = 6.84 m3/h = 1.90 l/s

* **Cerinţa de apă potabilă pentru consumatorii captivi** (din sursa Boş)

Qs zi med = 190.74 m3/zi = 2.21 l/s

Qs zi max = 214.01 m3/zi = 2.48 l/s

Conform datelor furnizate de beneficiar cerinţa de apă potabilă pentru consumatorii de pe platforma ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA şi pentru consumatorii captivi, este de 270.66 mc/zi.

### Cerinţa de apă industrială

* Cerinţa de apă pentru consumatorii care se alimentează din Acumularea Cinciş

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nrcrt | Consumator | Qs med | | Qr med, m3/zi | Qs max | | Qr min, m3/zi | Qs min | | Qr max, m3/zi |
| rmed, % | m3/zi | rmin, % | m3/zi | rmax, % | m3/zi |
| 1 | Oţelăria electrică | 51,66 | 30.514,0 | 32.610 | 30,05 | 44.155,0 | 18.968 | 70,44 | 18.660,0 | 44.464 |
| 2 | Turnare continuă | 39,96 | 6.786,0 | 4.516 | 23,24 | 8.675,0 | 2.627 | 54,49 | 5.144,0 | 6.158 |
| 3 | Lam. profile  Încălzire | 0 | 12.329,0 | 0 | 0 | 12.329,0 | 0 | 0 | 12.329,0 | 0 |
| 4 | Lam. profile laminare | 44,81 | 55693.0 | 55.693 | 26,07 | 74.604,0 | 26.308 | 61,10 | 39.255,0 | 61.666 |
| 5 | Aer comprimat | 0 | 3.200,0 | 0 | 0 | 3.200,0 | 0 | 0 | 3.200,0 | 0 |
| 6 | Laboratoare | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
| 7 | Total. | 136,43 | 108.522,4 | 82.344 | 79,36 | 142.963,4 | 47.903 | 186,03 | 78.588,40 | 112288 |

### Cerinţa de apă pentru refacerea rezervei de incendiu (cf. breviar de calcul)

Qsri = 516,12 m3/zi = 5,974 l/s

Utilizarea apei pentru racirea diverselor agregate este descrisa in cap 3.4 din Formularul de solicitare.

* 1. **Folosirea de teren din imprejurimi**

Platforma industriala a ArcelorMittal Hunedoara SA este situata in partea vestica si nord - vestica a municipiului Hunedoara, din punct de vedere teritorial - administrativ invecinandu-se cu:

- la vest : terenuri ale Primariei municipiului Hunedoara ;

- la est: Regia Autonoma - Apele Romane - rauI Cerna ;

- la nord: -intravilan sat Pestis ;

- la sud: terenuri ale Primariei municipiului Hunedoara.

**Sectia Otelarie** este situata in partea de nord a municipiului Hunedoara si are urmatoarele vecinatati:

- la nord - vest si nord - est: Sectia Laminoare ;

- la sud-vest: drumul judetean DJ 687 Hunedoara - Deva ;

- la sud-est: raul Cerna.

**Sectia Laminoare** este situata la iesirea din municipiul Hunedoara , in partea de nord a acestuia si are urmatoarele vecinatati:

- la sud si sud – vest : Sectia Otelarie ;

- la est : raul Cerna ;

- la vest si nord – vest : drumul judetean DJ 687 Hunedoara - Deva ;

- la nord : intravilan sat Pestis .

* 1. **Utilizare chimica**

Activitatile de laborator necesita o serie de reactivi cu grad inalt de toxicitate. Aceste substante sunt aprovizionate de la furnizori din tara si din strainatate in ambalaje standardizate si cu respectarea normelor specifice de transport si depozitare.

Gestiunea este realizata de Depozitul 905 Chimicale al ARCELORMITTAL S.A Hunedoara si de catre laboratorul chimic care utilizeaza substantele respective.

Conform normativelor de protectie a muncii in domeniul activitatilor de laborator, cantitatile pastrate in laborator sunt la nivelul strictului necesar consumului zilnic, cu respectarea gruparii pe categorii a reactivilor in spatii special destinate.

In cadrul laboratoarelor chimice substantele toxice si periculoase sunt gestionate prin magazia 824.

**Lista substantelor chimice toxice si periculoase existente in magazia 824**

**din cadrul Laboratoarelor chimice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire material | Cod material | U/M | Stoc  magazie |
| 1 | Acetona | 11991600001 | l | 2 |
| 2 | Eter de petrol | 11991600004 | buc | 1 |
| 3 | Toluen | 11991600005 | l | 1 |
| 4 | Reactiv Nessler | 510 260 196 | l | 1 |
| 6 | Acid sulfuric | 510 400 696 | l | 1 |

Toti reactivii se pastreaza in incinte intunecoase, racoroase, prevazute cu aerisire, amplasate in magazia 824. Substantele care au pe eticheta desenul infatisand capul de mort sunt tinute intr-un cheson metalic sub cheie in conditiile prevazute de normele legale.

Substantele chimice se gestioneaza centralizat prin Depozitul 905 al ARCELORMITTAL Hunedoara S.A.

* 1. **Topografie si scurgere**

Zona de sud a municipiului Hunedoara este inconjurata de Dealurile Hunedoarei si ale Silvasului, cu altitudini intre 350-450 m, prezentand spre Hunedoara terase bine dezvoltate si bazinete depresionare la contactul cu zona muntoasa. Aceste dealuri se continua si la est de oras, jucand rolul de interfluviu intre Cerna si Strei, scazand treptat in altitudine spre culoarul Muresului.

La vest dealurile cuprinse intre dealurile Cernei si Racastie fac trecerea catre Muntii Poiana Rusca, si prezinta un bazin depresionar la contactul cu zona muntoasa, la Zlasti. Rocile sedimentare de constitutie slaba au generat sculptarea acestui bazinet depresionar, la contactul paraului Cerna cu paraiele Zlasti si Hasdat.

ArcelorMittal Hunedoara SA se afla intre cursul actual al raului Cerna si formatiunile deluroase care fac trecerea spre muntii Poiana Rusca , in zona de lunca si pe terasele Cernei.

Terenul prezinta o usoara inclinare spre Cerna, lucru ce a favorizat evacuarea in emisar a apelor uzate rezultate din diferite procese tehnologice prin curgere libera, printr-un sistem de canale, impreuna cu apele pluviale colectate de pe amplasament si de pe versanti.

* 1. **Geologie si hidrologie**

Amplasamentul Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare face parte din sesul aluvial al raului Cerna unde formatiunile de strate cuaternare au grosimea de 8 - 9 m si este asezata peste un fundament de argila cenusie-vanata compactata, marnoasa, de mare grosime si de varsta tortoniana. Albia veche a raului Cerna a fost umpluta si nivelata in perioada 1955-1957, cand au fost construite primele obiective din cadrul sectoarelor laminoare noi, iar raul a fost deviat cu circa 400 m catre sud - est pe o albie sapata in zona de la baza versantului deaIuIui.

Peste terenul natural din zona amplasamentului au fost depozitate materiale de umplutura (zgura, balast, moloz, pamant) pe o grosime de strat variabila de la 0,5 la 2,0 m.

Relieful a suferit mai ales datorita eroziunii apelor curgatoare care au sculptat terase, atat pe versantul drept, in zona Hunedoarei, cat si pe cel stang, mai ales in aval de municipiu.

Structura geologica este formata din urmatoarele straturi:

- un strat de umplutura (pamant, pietris, nisip, zgura) de circa 1,0 m;

- un complex de straturi naturale noi, de praf argilos nisipos, uneori avand orizonturi de pietris mic, cu grosimea de circa 1,5 - 2 m, la partea inferioara (pe 0,5-0,8 m grosime), avand aspect de mal;

- un complex gros de 5 -7 m de strate de pietris de rau cu nisip argilos, cafeniu - cenusiu si Ientile de bolovanis;

- fundamentul de strate precuaternare care este alcatuit imediat sub pietrisul de rau dintr-o argila prafoasa marnoasa compactata, cenusie-vanata de grosime mare (zeci de metri).

Apa subterana se afla in stratul de pietris aproape de acoperisul acestuia ( la – 2,0 m ). Porozitatea solului este de 33-55.

In zona de amplasare a Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare, terenul prezinta denivelari importante datorate umpluturii neorganizate din zona.

Amplasamentul Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare este strabatut in partea de sud de paraul Manerau si in partea de nord de paraul Petac.

In zona Hunedoarei clima este temperat continentala moderata , caracterizata prin lipsa perioadelor excesiv de reci in timpul iernii si excesiv de calde in timpul verii.

Temperatura medie anuala este de 9,7 0 C , temperatura medie a lunii iulie variaza intre 16,7 si 20,5 0 C, iar temperatura medie a lunii ianuarie variaza intre – 2,2 si – 5,8 0 C. Amplitudinea anuala a temperaturii medii este de 23,8 0 C.

Suma anuala a precipitatiilor variaza intre 500 si 600 mm. Maximul precipitatiilor cade in perioada de primavara si vara.In timpul perioadei de vegetatie , adica in perioada cu o temperatura ce depaseste 5 0 C, cad 80 % din cantitatea precipitatiilor atmosferice, astfel ca seceta nu este un fenomen caracteristic acestei zone.

Circulatia aerului in zona are loc cu preponderenta de-a lungul vaii Cerna si are urmatoarele caracteristici: est-nord est 11 % si nord-nord est 7,4 % (frecventa medie anuala).

Frecventa calmului in zona este ridicata, circa 40 % in medie anuala (calmul cuprinzand toate situatiile in care media orara a vitezei vantului este mai mica de 0,5 m/s) .

Viteza vantului este de 1,1 m/s (pe directia est, sud est, sud vest) si 2,2 m/s pe directia vest-

nord vest.

Analizele de sol realizate de S.C. CEPROMIN S.A. Deva, efectuate la intocmirea Bilantului de mediu nivel I si II din 2005, au aratat ca :

- Solurile din perimetrul Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare sunt soluri antropice, predominant alcaline cu pH = 8,36 – 9,13, bun humifere (humus = 4,55 – 5,64 %), si in NE-ul otelariei electrice OE II, mijlociu humifere (humus = 2,65 – 3,35 %)

- Solurile de pe conturul amplasamentului Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare, respectiv din zonele limitrofe sunt soluri slab alcaline pH = 7,90 – 8,07, bun humifere cu humus = 4,39 – 6,90 %.

**Din analizele efectuate rezulta** ca nu se inregistreaza modificari semnificative in profunzimea solului si nu s-au evidentiat fenomene caracteristice poluarii solului in special pe conturul amplasamentului studiat si in zonele limitrofe, concentratiile poluantilor in sol incadrandu-se in limitele pragului de alerta. Singura exceptie o face solul din incinta sectiei otelarie si turnare continua, unde exista o poluare semnificativa cu plumb, cadmiu si zinc si solul din zona portilor Otelaria Electrica si Laminoare unde exista o poluare semnificativa cu zinc.

**Probe sol – din incinta sectiilor** (extras din BM II -2005)

**Tabel nr 1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **proba** | Denumirea probei / **Locul recoltarii** | | **pH** | Humus **%** | **Concentratie (mg / Kg substanta uscata)** | | | | | | | |
| **Pb** | **Cd** | **Fe** | **Cu** | **Zn** | **Mn** | **Cr** | **Ni** |
| **1.** | Sol S-OE II+TC-vecin.cu alimentare otalarii,  suprafata la 5 cm | | 8,55 | 5,64 | 510 | 7 | 32960 | 86 | 780 | 503 | 110 | 22 |
| **1a.** | Sol S-OE II+TC-vecin.cu alimentare otalarii,  adancime la 25 – 30 cm | | 8,40 | 5,52 | 475 | 5 | 31810 | 72 | 710 | 492 | 102 | 20 |
| **2.** | Sol N-OE II+TC-vecin. cu GA 1  suprafata la 5 cm | | 8,88 | 2,63 | 210 | 10 | 18660 | 67 | 320 | 502 | 111 | 100 |
| **2a.** | Sol N-OE II+TC-vecin. cu GA 1  adancime la 25 – 30 cm | | 8,72 | 3,05 | 195 | 7 | 18250 | 61 | 290 | 488 | 100 | 89 |
| **3.** | Sol E-OE II+TC-vecin. cu Lam. S3 - spre raul Cerna; suprafata la 5 cm | | 9,13 | 3,35 | 80 | 4 | 1110 | 49 | 230 | 501 | 16 | 14 |
| **4.** | Sol E-Lam.SF1si Lam. profile mici – spre raul Cerna; suprafata 5 cm | | 8,51 | 4,61 | 90 | 1 | 30060 | 41 | 200 | 510 | 58 | 21 |
| **4a.** | Sol E-Lam.SF1si Lam. profile mici – spre raul Cerna; adancime 20 cm | | 8,43 | 4,55 | 82 | 1 | 30000 | 39 | 190 | 485 | 51 | 18 |
| **5.** | Sol V-Lam.650mm si Laborator chimic  suprafata 5 cm | | 8,49 | 5,31 | 120 | 2 | 28360 | 54 | 207 | 505 | 71 | 18 |
| **5a.** | Sol V-Lam.650mm si Laborator chimic  adancime 25 cm | | 8,36 | 5,20 | 110 | 1 | 28080 | 51 | 190 | 495 | 68 | 16 |
| **Valori normale** | | | | | 20 | 1 | 40000 | 20 | 100 | 900 | 30 | 20 |
| **Prag de alerta** | | - folosinte sensibile | | | 50 | 3 | - | 100 | 300 | 1500 | 100 | 75 |
| **-** folosinte mai putin sensibile | | | 250 | 5 | 50000 | 250 | 700 | 2000 | 300 | 200 |
| **Prag de interventie** | | - folosinte sensibile | | | 100 | 5 | - | 200 | 600 | 2500 | 300 | 250 |
| **-** folosinte mai putin sensibile | | | 1000 | 10 | 100000 | 500 | 1500 | 4000 | 600 | 500 |

**Probe sol de pe conturul platformei sectiilor (extras din BM II -2005)**

**Tabel 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **proba** | Denumorea probei / **Locul recoltarii** | | **pH** | Humus **%** | **Concentratie (mg / Kg substanta uscata)** | | | | | | | |
| Pb | Cd | Fe | **Cu** | **Zn** | **Mn** | **Cr** | **Ni** |
| **1.** | Sol – Poarta OE II | | 7,91 | 6,90 | 130 | 3 | 40000 | 37 | 840 | 490 | 84 | 76 |
| **2..** | Sol – Poarta Laminoare | | 8,07 | 6,12 | 105 | 2 | 41000 | 36 | 770 | 485 | 78 | 87 |
| **3.** | Sol – localitatea Pestisul Mare | | 7,97 | 4,39 | 70 | 1 | 40000 | 33 | 150 | 500 | 71 | 26 |
| **4.** | Sol – zona Buituri | | 7,90 | 4,54 | 95 | 1 | 38500 | 36 | 163 | 500 | 69 | 40 |
| **Valori normale** | | | | | 20 | 1 | 40000 | 20 | 100 | 900 | 30 | 20 |
| **Prag de alerta** | | - folosinte sensibile | | | 50 | 3 | - | 100 | 300 | 1500 | 100 | 75 |
| **-** folosinte mai putin sensibile | | | 250 | 5 | 50000 | 250 | 700 | 2000 | 300 | 200 |
| **Prag de interventie** | | - folosinte sensibile | | | 100 | 5 | - | 200 | 600 | 2500 | 300 | 250 |
| **-** folosinte mai putin sensibile | | | 1000 | 10 | 100000 | 500 | 1500 | 4000 | 600 | 500 |

**Tabel 3 Monitorizare sol 2009 – Laborator acreditat Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATOR DE CALITATE | Cadmiu (Cd) | Crom (Cr) | Cupru (Cu) | Zinc (Zn) | Plumb (Pb) | Mangan (Mn) | Nichel (Ni) | Hidrocarburi petroliere |
| PUNCT DE PRLEVARE / UM | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| S6 - poarta OE II | <0,5 | <0,5 | <3,5 | 85.60 | 35.20 | 1,169.60 | <0,5 | 54.4 |
| S7 - la Sud de Depoziotul de fier vechi descoperit | <0,5 | <0,5 | <3,5 | 87.90 | 39.70 | 4,118.40 | <0,5 | 261.8 |
| S8 - la nord de secţia OE II lângă GA TC | <0,5 | <0,5 | <3,5 | 78.70 | 30.10 | 1,509.60 | <0,5 | 48.2 |
| S9 - la est de OE II în vecitătatea Laminor Sârmă 3 | <0,5 | <0,5 | <3,5 | 103.10 | 35.80 | 2,028.80 | <0,5 | 128.5 |
| S10 - estul paltformei lângă LPU | <0,5 | <0,5 | <3,5 | 72.90 | 29.20 | 1,509.60 | <0,5 | 49 |
| S11 - vestul platformei laminoare în vecinătate LPG | <0,5 | <0,5 | <3,5 | 81.60 | 39.60 | 2,788.80 | <0,5 | 143.3 |
| S12 - poartă laminoare | <0,5 | <0,5 | <3,5 | 86.10 | 31.50 | 2,139.20 | <0,5 | 43.8 |
| Prag de alerta (mg/kg subs uscata) | 5 | 300 | 250 | 700 | 250 | 2000 | 200 | 1000 |
| Prag de interventie (mg/kg subs uscata) | 10 | 600 | 500 | 1500 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |

**Tabel 4 Monitorizare sol 2010 – Laborator acreditat Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATOR DE CALITATE | Cadmiu (Cd) | Crom (Cr) | Cupru (Cu) | Zinc (Zn) | Plumb (Pb) | Mangan (Mn) | Nichel (Ni) | Hidrocarburi petroliere |
| PUNCT DE PRLEVARE / UM | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| S6 - poarta OE II | <0,5 | <5 | <3,5 | <1 | <5 | 1819.2 | <5 | 79.64 |
| S7 - la Sud de Depoziotul de fier vechi descoperit | <0,5 | <5 | <3,5 | <1 | <5 | 2899.2 | <5 | 111.98 |
| S8 - la nord de secţia OE II lângă GA TC | <0,5 | <5 | <3,5 | <1 | <5 | 2369.6 | <5 | 2920.04 |
| S9 - la est de OE II în vecitătatea Laminor Sârmă 3 | <0,5 | <5 | <3,5 | <1 | <5 | 2779.2 | <5 | 148.97 |
| S10 - estul paltformei lângă LPU | <0,5 | <5 | <3,5 | <1 | <5 | 3459.2 | <5 | 299.43 |
| S11 - vestul platformei laminoare în vecinătate LPG | <0,5 | <5 | <3,5 | <1 | <5 | 2440 | <5 | 173.45 |
| S12 - poartă laminoare | <0,5 | <5 | <3,5 | <1 | <5 | <0,5 | <5 | 246.57 |
| Prag de alerta (mg/kg subs uscata) | 5 | 300 | 250 | 700 | 250 | 2000 | 200 | 1000 |
| Prag de interventie (mg/kg subs uscata) | 10 | 600 | 500 | 1500 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |

**Tabel 5 Monitorizare sol 2011 – Laborator acreditat Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATOR DE CALITATE | Cadmiu (Cd) | Crom (Cr) | Cupru (Cu) | Zinc (Zn) | Plumb (Pb) | Mangan (Mn) | Nichel (Ni) | Hidrocarburi petroliere |
| PUNCT DE PRLEVARE / UM | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| S6 - poarta OE II | <.05 | <1 | <3.5 | <1 | <5 | 819.2 | <5 | 678.76 |
| S7 - la Sud de Depoziotul de fier vechi descoperit | <.05 | <1 | <3.5 | <1 | <5 | 899.2 | <5 | 178.01 |
| S8 - la nord de secţia OE II lângă GA TC | <.05 | <1 | <3.5 | <1 | <5 | 769.6 | <5 | 295.21 |
| S9 - la est de OE II în vecitătatea Laminor Sârmă 3 | <.05 | <1 | <3.5 | <1 | <5 | 779.2 | <5 | 259.2 |
| S10 - estul paltformei lângă LPU | <0.5 | <1 | <3.5 | <1 | <5 | 859.2 | <5 | 35.69 |
| S11 - vestul platformei laminoare în vecinătate LPG | <0.5 | <1 | <3.5 | <1 | <5 | 672.4 | <5 | 834.37 |
| S12 - poartă laminoare | <.05 | <1 | <3.5 | <1 | <5 | 727.3 | <5 | 256.53 |
| Prag de alerta (mg/kg subs uscata) | 5 | 300 | 250 | 700 | 250 | 2000 | 200 | 1000 |
| Prag de interventie (mg/kg subs uscata) | 10 | 600 | 500 | 1500 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |

**Tabel 6 Monitorizare sol 2012 – Laborator acreditat Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATOR DE CALITATE | Cadmiu (Cd) | Crom (Cr) | Cupru (Cu) | Zinc (Zn) | Plumb (Pb) | Mangan (Mn) | Nichel (Ni) | Hidrocarburi petroliere |
| PUNCT DE PRLEVARE / UM | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| S6 - poarta OE II | <0.1 | 103.4 | 52.55 | 250.03 | 96.15 | 5316.32 | 32.55 | 566.71 |
| S7 - la Sud de Depoziotul de fier vechi descoperit | <0.1 | 67.28 | 58.09 | 538.24 | 136.86 | 2413.31 | 45.39 | 454.92 |
| S8 - la nord de secţia OE II lângă GA TC | 5.09 | 49.50 | 112.56 | 299.97 | 621.93 | 3505.43 | 43.28 | 1110.35 |
| S9 - la est de OE II în vecitătatea Laminor Sârmă 3 | <0.1 | 22.37 | 37.15 | 120.30 | 70.35 | 1229.82 | 35.68 | 352.75 |
| S10 - estul paltformei lângă LPU | <0.1 | 30.39 | 63.09 | 488.23 | 155.27 | 2951.19 | 35.48 | 7112.82 |
| S11 - vestul platformei laminoare în vecinătate LPG | <0.1 | 30.15 | 60.29 | 428.13 | 134.33 | 3071.85 | 37.85 | 4905.48 |
| S12 - poartă laminoare | <0.1 | 103.4 | 52.55 | 250.03 | 96.15 | 5316.32 | 32.55 | 566.71 |
| Prag de alerta (mg/kg subs uscata) | 5 | 300 | 250 | 700 | 250 | 2000 | 200 | 1000 |
| Prag de interventie (mg/kg subs uscata) | 10 | 600 | 500 | 1500 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |

**Tabel 7 monitorizare sol 2013 – Laborator acreditat Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATOR DE CALITATE | Cadmiu (Cd) | Crom (Cr) | Cupru (Cu) | Zinc (Zn) | Plumb (Pb) | Mangan (Mn) | Nichel (Ni) | Hidrocarburi petroliere |
| PUNCT DE PRLEVARE / UM | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| S6 - poarta OE II | 1,44 | 58,24 | 77,45 | 802,10 | 250,34 | 3650,3 | 25,75 | 1391,38 |
| S7 - la Sud de Depoziotul de fier vechi descoperit | 1,06 | 47,19 | 47,45 | 300,30 | 72,60 | 1729,5 | 31,53 | 308,45 |
| S8 - la nord de secţia OE II lângă GA TC | 1,12 | 53,83 | 108,88 | 431,50 | 145,28 | 2533,9 | 44,81 | 686,49 |
| S9 - la est de OE II în vecitătatea Laminor Sârmă 3 | 0,98 | 36,23 | 102,31 | 354,90 | 114,65 | 2040,7 | 34,85 | 194,01 |
| S10 - estul paltformei lângă LPU | 1,67 | 43,37 | 48,55 | 336,60 | 11,27 | 2250,88 | 33,01 | 1901,92 |
| S11 - vestul platformei laminoare în vecinătate LPG | 0,82 | 24,85 | 53,93 | 310,30 | 104,80 | 2389,9 | 25,15 | 2644,83 |
| S12 - poartă laminoare | 1,3 | 66,36 | 90,85 | 807,70 | 255,05 | 4322,9 | 27,24 | 223,39 |
| Prag de alerta (mg/kg subs uscata) | 5 | 300 | 250 | 700 | 250 | 2000 | 200 | 1000 |
| Prag de interventie (mg/kg subs uscata) | 10 | 600 | 500 | 1500 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |

Analizand monitorizarile solului se poate constata ca pentru mangan si hidrocarburi, in unele puncte s-a depasit si pragul de interventie.

Depasirile constatate se datoreaza emisiilor fugitive semnificative de la instalatia de desprafuire a otelariei electrice in cazul indicatorului mangan. Se observa ca punctele in care s-a inregistrat aceasta depasire se afla situate in vecinatatea sectiei otelarie iar poluantul s-a sedimentat in aceasta zona favorizat fiind de curentii de aer si de dispersia acestora prezentat in raportul de dispersie .

In ceea ce priveste indicatorul hidrocarburi petroliere, depasirea s-a inregistrat pe suprafete mici(cca 4 mp), situate in zonele in care actionau utilajele care lucrau la dezafectarea laminoarelor care si-au incetat activitatea. In zonele respective inca se lucreaza la dezafectarea laminoarelor de sarma si de profile usoare, urmand a se preleva probe de sol la definitivarea acestei actiuni, si de luarea unor masuri reparatorii daca este cazul, de catre firmele care presteaza aceasta activitate. Masurile preventive care s-au impus firmelor mai sus menionate si insusite de acestea prin semnarea Conventiei de mediu anexata contractului de prestari servicii, constau in utilizarea de material absorbant pentru eliminarea scurgerilor de produse petroliere de la utilajele in cauza.

* 1. Hidrologie

Raul Cerna impreuna cu afluentii mai importanti din zona Hunedoara: paraul Manerau, paraul Runc, paraul Petac si paraul Zlasti, formeaza bazinul hidrografic al Cernei, care are o suprafata de 748 km2 .

Raul Cerna izvoraste din muntii Poiana Rusca de la altitudinea de 1100 m si dreneaza versantul estic al muntilor Poiana Rusca . Are o lungime de 73 km. Debitul mediu multianual al raului Cerna este de 5,34 m3 / s.

Debitul mediu multianual al paraului Petac este de 0,324 m3 / s.

Alimentarea cu apa industriala se realizeaza din sursa Baraj Cincis - Cerna care a fost transferata din patrimoniul ArcelorMittal Hunedoara SA în proprietatea publica a statului si în administrarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.

**Acumularea Cincis** - amplasata amonte de localitatea Teliucul Superior , pe râul Cerna.

Acumularea are urmatoarele caracteristici principale:

Vtotal = 43,3 x 106 m3

Vutil = 27,2 x 106 m3

H = 48 m

Lcoronament = 220,60 m

Acumularea Cincis este realizata în scopul alimentarii cu apa a ArcelorMittal Hunedoara SA. si a atenuarii debitelor maxime în sectiunea Hunedoara prin regularizarea debitelor pe râul Cerna.

Ansamblul este format din:

- baraj

- prize de adâncime

- reductor de presiune

- evacuatori de ape mari

- galerie de aductiune care la capatul amonte are o camera de încarcare, iar la capatul aval un castel de echilibru, Ltotal = 5,5 km

- sistem de transport si distributie a apei la consumatori

Analizele efectuate de S.C. CEPROMIN S.A. Deva, la realizarea Bilantului de mediu de nivel II in anul 2005, asupra apelor subterane prelevate din amplasamentul Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare si din apele fantanilor din Pestisu Mare nr. 203 B si nr. 205 prezinta urmatoarele rezultate :

**-** Continutul principalilor indicatori chimici din apa prelevata din: dren OE II, dren 3 Laminoare (GA2), dren 4 Laminoare (GA1) si foraj OE II se incadreaza in valorile admise de calitate pentru ape de suprafata –clasa a II a – a IV a de calitate, stabilite prin Ordinul 161/2006, cu exceptia continutului de *fier*, care depaseste valoarea admisa pentru calitatea apelor de suprafata clasa a-IVa (1,0 mg/l), avand valori de 1,19 – 2,03 mg/l , si a continutului de *mangan* care depaseste CMA (0,3 mg/l – clasa a IV a), avand valori de 0,48 – 1,635 mg/l pentru apele subterane prelevate din drenul OE II , dren 3 Laminoare si foraj OE II.

Majoritatea indicatorilor se incadreaza chiar in limitele de calitate a apei potabile (STAS 1342 – 91).

- Continutul principalilor indicatori chimici din apa prelevata din: apa din fantanile din Pestisu Mare nr. 203 B si nr. 205 se incadreaza in valorile admise de calitate pentru ape de suprafata –clasa a II a – a IV a de calitate, stabilite prin Ordinul 1146/2002 si apa potabila stabilita de STAS 1342 – 91 cu exceptia f*ierului care depaseste limitele ambelor normative* (Ordinul 161/2006 si STAS 1342-91) pentru apa din fantana din Pestisul Mare nr.205 (1,55 mg/l), si apa fantanii din Pestisul Mare nr.203 B (0,94 mg/l), care depaseste valoarea admisa de STAS-ul de apa potabila (0,3 mg/l) si cu exceptia *manganului care depaseste valoarea admisa de ambele normative* (Ordinul 161/2006-ape de suprafata si STAS 1342-91-apa potabila : 0,3 mg/l), pentru cele doua fantani analizate din Pestisul Mare nr.203 B si nr.205 (0,50 mg/l si 0,53 mg/l).

Pentru apele subterane monitorizate de ArcelorMittal Hunedoara SA (2007 – 2013), continutul principalilor indicatori chimici, se incadreaza in valorile admise de calitate pentru ape de suprafata –clasa aIIa – aIVa (Ordin 161/2006).

##### Tabel 8- Analize ape subterane - Laborator S.C.CEPROMIN S.A. Deva BM II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **proba** | Denumire **proba** | | | **pH** | **Concentratia ( mg / l )** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suspensii | Rezidiu **fix** | **Substante**  **extractibile** | **CCO – Mn** | Sulfati | Cu | Fe | Pb | Cianuri **totale** | Amoniu | Zn | Ni | Cr | Ca2+ | Mg2+ | Mn |
| **1.** | Dren OE II | | | 7,70 | 48 | 332 | SLD | 2,35 | 52,67 | 0,005 | 1,19 | 0,05 | 0,0039 | 1,50 | 0,158 | SLD | SLD | 50,4 | 8,26 | 1,275 |
| **2.** | Dren 3 LAM | | | 8,02 | 4 | 416 | SLD | 1,25 | 74,89 | 0,005 | 2,035 | 0,05 |  | 0,36 | 0,197 | SLD | 0,005 | 76,8 | 22,35 | 0,48 |
| **3.** | Dren 4 LAM | | | 7,76 | 5 | 532 | SLD | 1,41 | 84,36 | SLD | 0,96 | 0,05 |  | - | 0,070 | 0,035 | 0,01 | 84,8 | 26,24 | 0,235 |
| **4.** | Foraj OE II | | | 8,10 | 461.6 | 552 | SLD | 3,52 | 163,36 | SLD | 1,84 | 0,05 |  | 0,52 | 0,054 | SLD | SLD | 72,0 | 28,67 | 1,635 |
| **5.** | Apa fantana **Pestisu Mare nr. 203** | | | 7,95 | L | 744 | SLD | 1,25 | 112,34 | SLD | 0,94 | 0,035 | 0,0055 | SLD | 0,194 | SLD | 0,005 | 102,4 | 63,66 | 0,500 |
| **6.** | Apa fantanaPestisu Mare nr.205 | | | 7,97 | L | 984 | SLD | 0,62 | 230,85 | SLD | 1,55 | 0,05 | 0,0039 | SLD | 0,671 | 0,02 | 0,01 | 113,6 | 42,77 | 0,530 |
| STAS 1342-91 (Apa potabila) | | | | **6,5 – 8,5** | **-** | **1200** | **-** | **12** | **400** | **0,05** | **0,3** | **0,05** | **0,1** | **0,5** | **5** | **0,1** | **0,05** | **180** | **80** | **0,3** |
| **ORD. 161/ 2006** | | **Clasa** II | | **-** | **750** |  | **10** | **120** | **30** | **0,5** | **1** | **-** | **0,8** | **200** | **25** | **50** | **100** | **50** | **0,1** |
| **Clasificare**  **calitate ape**  **suprafata** | | | **clasa**  **III** | **-** | **1000** | **-** | **20** | **250** | **50** | **1.0** | **2** | **-** | **1.2** | **500** | **50** | **100** | **200** | **100** | **0,3** |
| **clasa**  **IV** | **-** | **1300** | **-** | **50** | **300** | **100** | **2.0** | **5** | **-** | **3.2** | **1000** | **100** | **250** | **300** | **200** | **1** |

**Tabel 9 Monitorizare ape subterane 2009– Laborator Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATOR DE CALITATE** | **UM** | **Foraj OE 2** | **Dren OE 2** | **Dren 3 Laminoare** | **Dren 4 Laminoare** | **Izvor Halda** | **Foraj 1 Halda** | **Foraj 2 Halda** |
| pH | unit pH | 7.410 | 7.660 | 7.600 | 7.710 | 12.710 | 6.820 |  |
| Turbiditate | unit turb |  | 0.264 | 0.216 | 0.163 | 2.120 | 8.370 |  |
| CCOMn | mg 0/l | 2.610 | 0.490 | 0.160 | 0.820 | 138.750 | 1.630 |  |
| Nitriti | mg/l | 0.038 | 0.011 | 0.025 | 0.012 | 24.900 | 0.004 |  |
| Nitrati | mg/l | <0,05 | 4.420 | 2.300 | 1.750 | <0,05 | <0,05 |  |
| Sulfati | mg/l | 100.940 | 12.120 | 68.940 | 92.230 | 238.040 | 33.650 |  |
| Cr | mg/l | <0,02 | 0.020 | 0.050 | <0,02 | 0.040 | <0,02 |  |
| Cu | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.020 | 0.030 |
| Cd | mg/l | 0.030 | 0.005 | 0.004 | <0,002 | 0.003 | <0,002 | <0,002 |
| Mn | mg/l | 0.400 | 0.020 | 0.060 | 0.030 | 0.030 | 0.230 |  |
| Hg | μg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Ni | mg/l | 0.020 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0400 |
| Pb | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Zn | mg/l | 0.040 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.040 | <0,02 | 0.997 |
| NH4+ | mg/l | 1.085 | 0.074 | 0.091 |  |  |  |  |
| Cianuri | mg/l | <5 | <5 |  |  |  |  |  |
| Fe | mg/l | 0.070 | <0,02 | 0.040 | <0,02 | 0.030 | <0,02 | 0.030 |
| CCOCr | mg/l | <30 |  |  |  |  |  |  |
| Rezidu fix | mg/l | 0.405 |  | 0.33 | 0.341 |  |  |  |

**Tabel 10 Monitorizare ape subterane 2010 – Laborator Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATOR DE CALITATE** | **UM** | **Foraj OE 2** | **Dren OE 2** | **Dren 3 Laminoare** | **Dren 4 Laminoare** | **Izvor Halda** | **Foraj 1 Halda** | **Foraj 2 Halda** |
| pH | unit pH | 7.360 | 7.520 | 7.490 | 7.550 | 12.910 | 7.530 |  |
| Turbiditate | unit turb | 24.600 | 2.460 | 0.130 | 0.140 | 4.020 | 2.180 |  |
| CCOMn | mg 0/l | 2.020 | 3.260 | 0.930 | 0.470 | 77.670 | 2.170 |  |
| Nitriti | mg/l | 0.268 | 1.875 | 2.730 | 0.014 | 1.240 | 0.835 |  |
| Nitrati | mg/l | <0,05 | 0.730 | 2.730 | 2.000 | 1.850 | 2.470 |  |
| Sulfati | mg/l | 38.720 | 116.080 | 67.280 | 52.530 | 778.100 | 12.290 |  |
| Cr | mg/l | 0.100 | <0,02 | 0.030 | <0,02 | 0.060 | <0,02 | 0.070 |
| Cu | mg/l | 0.100 | 0.020 | <0,01 | <0,01 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
| Cd | mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Mn | mg/l | 0.330 | 0.040 | 0.050 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |
| Hg | μg/l | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Ni | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Pb | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Zn | mg/l | 0.110 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| NH4+ | mg/l | 0.005 | 0.520 | 0.075 | 0.075 |  |  |  |
| Cianuri | mg/l | <3 | <3 |  |  |  |  |  |
| Fe | mg/l | 11.060 | 0.030 | <0,02 | 0.080 | <0,02 | 0.030 | <0,02 |
| CCOCr | mg/l | <30 |  |  |  |  |  |  |
| Rezidu fix | mg/l | 0.361 |  | 0.351 | 0.359 |  |  |  |
| Fenoli | mg/l | <0,03 |  |  |  |  | <0,03 |  |
| PAH | μg/l | 0.028 |  |  |  | 0.14 | 0.15 |  |

**Tabel 11 Monitorizare ape subterane 2011 – Laborator Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATOR DE CALITATE** | **UM** | **Foraj OE 2** | **Dren OE 2** | **Dren 3 Laminoare** | **Dren 4 Laminoare** | **Izvor Halda** | **Foraj 1 Halda** | **Foraj 2 Halda** |
| pH | unit pH | 7.330 | 7.450 |  | 7.500 | 12.020 | 6.860 |  |
| Oxidabilitate | mg[O2}/l | 4.090 | 11.310 |  | 0.780 | 1,835.460 | 8.520 |  |
| CCOMn | mg 0/l |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti | mg/l | 0.070 | 0.074 |  | 0.002 | 4.320 | 0.095 |  |
| Nitrati | mg/l | 1.886 | 1.405 |  | 3.542 | 35.510 | 3.441 |  |
| Sulfati | mg/l | 533.540 | 379.080 |  | 204.420 | 74.000 | 96.500 |  |
| Cr | μg/l | 25.720 | 22.670 |  | 21.120 | 1.270 | 10.930 | 40.290 |
| Cu | μg/l | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | 1.470 |
| Cd | μg/l | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Mn | μg/l | <1 | <1 |  | <1 | 75.600 | <1 |  |
| Hg | μg/l | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Ni | μg/l | <1 | 1.340 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Pb | μg/l | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Zn | μg/l | 1.210 | 13.470 |  | <1 | <1 | 15.840 | 28.180 |
| NH4+ | mg/l | 1.122 | 1.230 |  |  |  |  |  |
| Cianuri | μg/l | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  |  |
| Fe | mg/l | 3.460 | 0.950 |  | 0.050 | 0.280 | 1.130 | 3.590 |
| CCOCr | mg/l | 7.490 |  |  |  |  |  |  |
| Rezidu fix | mg/l | 240.8 |  |  | 197.2 |  |  |  |
| Fenoli | mg/l |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH | μg/l |  | 0.05 |  | 0.01 |  |  |  |

**Tabel 12 Monitorizare ape subterane 2012 – Laborator Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATOR DE CALITATE** | **UM** | **Foraj OE 2** | **Dren OE 2** | **Dren 3 Laminoare** | **Dren 4 Laminoare** | **Izvor Halda** | **Foraj 1 Halda** | **Foraj 2 Halda** |
| pH | unit pH | 7.330 | 7.640 |  | 7.590 | 11.940 |  |  |
| Oxidabilitate | mg[O2}/l | 5.070 | 3.640 |  | 0.390 | 54.110 |  |  |
| CCOMn | mg 0/l |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriti | mg/l | 0.024 | 0.030 |  | 0.073 | 0.640 |  |  |
| Nitrati | mg/l | 1.640 | 8.150 |  | 9.200 | 3.850 |  |  |
| Sulfati | mg/l | 79.590 | 103.380 |  | 62.430 | 639.190 |  |  |
| Cr | μg/l | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |  | 0.115 |
| Cu | μg/l | 0.121 | 0.091 |  | <0.05 | 0.271 |  | 0.115 |
| Cd | μg/l | <0.03 | <0.03 |  | <0.03 | <0.03 |  | <0.003 |
| Mn | μg/l | 0.460 | 0.493 |  | <0.02 | <0.02 |  |  |
| Hg | μg/l | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 |
| Ni | μg/l | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0.1 |  | 0.105 |
| Pb | μg/l | <0.25 | <0.25 |  | <0.25 | <0.25 |  | <0.25 |
| Zn | μg/l | <0.05 | <0.05 |  | <0.05 | <0.05 |  | 0.350 |
| NH4+ | mg/l | 1.010 | 1.010 |  |  |  |  |  |
| Cianuri | μg/l | <3 | <3 |  |  |  |  |  |
| Fe | mg/l | 0.210 | 0.220 |  | 0.010 | 0.030 |  | 4.970 |
| CCOCr | mg/l | 72.570 |  |  |  |  |  |  |
| Rezidu fix | mg/l | 386 |  |  | 213.6 |  |  |  |
| Fenoli | mg/l |  | <0.01 |  | <0.01 |  |  |  |
| PAH | μg/l |  | <0.001 |  | <0.001 |  |  |  |

**Tabel 13 Monitorizare ape subterane 2013 – Laborator Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICATOR DE CALITATE** | **UM** | **Foraj OE 2** | **Dren OE 2** | **Dren 3 Laminoare** | **Dren 4 Laminoare** | **Izvor Halda** | **Foraj 1 Halda** | **Foraj 2 Halda** |
| pH | unit pH | 7.370 | 7.540 |  | 7.630 | 12.020 | 7.010 | 7.070 |
| Oxidabilitate | mg[O2}/l | 6.230 | 3.150 |  | 0.640 | 7.200 | 3.660 | 5.010 |
| Turbiditate | NTU | 7.620 |  |  | 0.310 | 0.960 | 873.000 | 7.380 |
| Nitriti | mg/l | 0.044 | 0.056 |  | 0.005 | 0.736 | 0.037 | 0.022 |
| Nitrati | mg/l | 2.760 | 7.720 |  | 4.170 | 3.760 | 4.930 | 2.870 |
| Sulfati | mg/l | 78.970 | 165.800 |  | 219.800 | 1,038.000 | 166.300 | 19.880 |
| Cr | μg/l | <0,8 | 1.304 |  | 2.539 | <0,8 | 1.852 | <0,8 |
| Cu | mg/l | <0,003 | <0,003 |  | <0,003 | 0.015 | <0,003 | 0.009 |
| Cd | μg/l | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Mn | μg/l | 456.300 | 126.000 |  | 20.910 | <1 | 24.740 | 2,664.000 |
| Hg | μg/l | <0.1 | <0.1 |  | <0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Ni | μg/l | 1.571 | <1 |  | <1 | 3.298 | 1.311 | 0.987 |
| Pb | μg/l | <0,8 | 1.300 |  | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 |
| Zn | μg/l | 1.490 | 40.370 |  | <1 | 1.160 | <1 | 2.430 |
| NH4+ | mg/l | 0.241 | 0.854 |  |  |  |  |  |
| Cianuri | mg/l | <0,03 | <0,003 |  |  |  |  |  |
| Fe | mg/l | 0.030 |  |  | <0,01 | 0.040 | 0.040 | 0.360 |
| CCOCr | mg/l | 92.440 |  |  |  |  |  |  |
| Rezidu fix | mg/l | 405.6 |  |  | 268 |  |  |  |
| Fenoli | mg/l | <0,01 | <0.01 |  | 0.64 |  |  |  |
| PAH | μg/l |  |  |  |  |  | 0.096 | 0.012 |

Analizand monitorizarile se poate constata ca nu exista modificari ale concentratiilor poluantilor in apa subterana comparativ cu determinarile din 2005. Reducerea poluarii si ecologizarea multor zone din amplasament a facut ca apele subterane sa nu fie impurificate suplimentar.

* 1. **Autorizatii curente**

a ) Autorizatia Integrata de mediu 15/2006 emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara.

b ) Autorizatie de gospodarire a apelor nr 44 din 10.04.2006 revizuită în 14.08.2007 cu valabilitate: până la 14.08.2014. S-a solicitat o noua autorizatie de gospodarire a apelor.

* 1. **Detalii de planificare**

In cadrul Directiei Tehnice functioneaza **Biroul de mediu** care asigura organizarea intregii activitati a societatii in concordanta cu normele de protectie a mediului inconjurator si urmareste respectarea acestora.

**Biroul de mediu** al ArcelorMittal Hunedoara SA este investit cu urmatoarele atributii :

- urmareste gradul de poluare a mediului prin efectuarea de masuratori in punctele stabilite ;

- identifica cotele de participare a sectiilor la poluarea existenta si repartizeaza echitabil valoarea penalizarilor legale, percepute de organele teritoriale de control ;

- urmareste functionarea instalatiilor de denocivizare;

- identifica situatiile de nerespectare a tehnologiilor de fabricatie si determina respectarea acestora ;

- urmareste permanent imbunatatirea parametrilor tuturor instalatiilor de denocivizare precum si modernizarea instalatiilor in scopul reducerii emisiilor evacuate in mediu;

- urmareste punerea in functiune a instalatiilor de denocivizare concomitent cu agregatele tehnologice de baza ;

- ancheteaza toate cazurile de poluare accidentala si propune masuri de evitare a acestora in viitor si sanctiuni ;

- colaboreaza cu organele teritoriale din domeniu si participa la actiunile de control ale acestora ;

- informeaza periodic despre impactul ecologic al activitatii de productie asupra mediului inconjurator.

* 1. **Incidente legate de poluare**

**Analizand Rapoartele anuale de mediu pe anii 2011, 2012,2013 s-a constata ca in anul 2011 nu au fost functionari anormale sau incidente de poluare. In 2012-2013 s-au produs cateva incidente dupa cum urmeaza :**

**2012**

In anul 2012 a fost inregistrata o situatie de poluare accidentala/functionare anormala a instalatiei.

Datorita temperaturilor scazute si a faptului ca, al Sectia OE cuptorul a stationat, s-a petrecut fenomenul de inghet si s-a spart o teava de racire in camera de postcombustie a cuptorului.

Evenimentele au avut loc dupa cum urmeaza :

- Cuptorul a pornit in data de 9 Feb ( dupa perioada de oprire) si a fost oprit in data de 10 Feb. (sambata duminica stationare normala )

- La repornirea cuptorului , Luni 13 Feb. s-a constatat ca exista pierderi de apa la camera de postcombustie, iar dupa elaborarea primei sarje instalatia a fost oprita pentru remediere. In timpul cat a functionat cca.113 minute, apa sub forma de vapori a patruns in instalatia de filtrare cu saci si a avut drept urmare colmatarea unui numar apreciabil de saci dintr-un. total de 4600 buc. Provocand o functionare defectoasa a instalatiei de desprafuire. Acestia au fost schimbati in cursul zilei de luni.

- Marti 14 Feb cuptorul a fost repornit si s-a constatat o emisie de praf superioara valorilor normale pentru acest tip de desprafuire. In urma analizei situatiei, s-a concluzionat ca mai sunt saci colmatati cu praf umed.

Cuptorul a fost oprit vineri 17 Feb. si s-a intervenit pentru schimbarea si a celorlati saci afectati. Dupa finalizarea tuturor lucrarilor de reparatii instalatia a fost repusa in parametrii normali de functionare.

**2013**

In anul 2013 au fost inregistrate doua situatii de functionare anormala a instalatiei de desprafuire.

* In data de 30.07.2013, in jurul orei 18:10, a avut loc un incident in cadrul sectiei OE, la instalatia de desprafuire, mai exact la exhaustorul 4, care datorita vibratiilor in functionare, s-a dezechilibrat si a condus la functionarea defectuoasa a instalatiei de desprafuire, ca urmare a acestei functionari defectuoase nivelul de emisii difuze a fost semnificativ mai mare. S-a impus interventia echipei de intretinere pentru remedierea defectului. In acest scop a intervenit firma MONTAJ GLOBAL care a remediat partial defectul, urmand ca acest utilaj sa fie monitorizat pana la momentul opririi instalatiei OE pentru reparatii.
* In data de 26.10.2013, in jurul orei 20, a avut loc un incident in cadrul sectiei OE, la instalatia de desprafuire, mai exact la camera de postcombustie. Datorita faptului ca exista pierderi de apa in racitoarele gazului de ardere, acesta a intrat in camera de postcombustie la o temperatura neadecvata ceea ce a dus la doua explozii in interiorul camerei de postcombustie. In urma acestor evenimente a avut loc o deplasare a coloanei orizontale de pe pozitia normala ceea ce a atras dupa sine neetanseitatea instalatiei si cresterea semnificativa a emisiilor fugitive.

S-a intervenit la fata locului pentru a etanseiza pe cat posibil conexiunile conductei orizontale la camera de postcombustie, urmand ca aceasta sa fie inlocuita in totalitate in perioada de oprire a otelariei din luna decembrie a acestui an.

Datorita faptului ca furnizorul nu si-a putut onora comanda de executare a conductei orizontale, montarea acesteia a fost aminata pentru anul 2014

**In anul 2014 s-a lucrat la modernizarea instalatiei de desprafuire, lucrarea desfasurandu-se pe etape, s-au mai constatat emisii fugitive semnificativ mai mari, in special datorate colmatarii tevilor racitorului atmosferic, fapt dovedit si prin faptul ca la repornirea instalatiei dupa curatarea acestor tevi, nivelul emisiilor este in limite normale.**

* 1. **Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile**

ArcelorMittal Hunedoara SA este situata in municipiul Hunedoara si se invecineaza cu localitatile: Pestis , Manerau.

Cel mai important monument istoric din imprejurimi este Castelul Corvinestilor, monument laic de arhitectura gotica cu influenta renascientista si baroca. Constructia monumentului a fost anterioara anului 1409 , fiind amplificata in secolul XV de catre Iancu de Hunedoara si Matei Corvin , iar in secolul XVII de Gabriel Bethlen.

Un alt monument este biserica greco - catolica Sf. Nicolae , situata in oras deasupra Cernei, care a fost construita dupa privilegiul din 1458 dat de Matei Corvin sarbilor si valahilor de a-si zidi biserica noua.

O alta zona protejata prin lege este padurea Chizid aflata la aproximativ 3,6 km sud – est de amplasamentul Sectiei Otelarie si Sectiei Laminor Profile .

ArcelorMittal Hunedoara SA s-a dezvoltat incepând din 1884 în paralel cu dezvoltarea localitatii Hunedoara. Odata cu cresterea capacitatilor de productie s-a dezvoltat si localitatea care a devenit un municipiu cu o populatie de circa 80.000 locuitori. Având în vedere amplasarea combinatului pe malul stang al raului Cerna si vis-a-vis de oras, se poate spune ca prezenta acestuia afecteaza populatia prin aspectul sau de peisaj industrial.

Zonele cele mai afectate de poluare datorata activitatii prezente pe platforma ArcelorMittal Hunedooara SA este zona Buituri a municipiului Hunedoara , situata la circa 500 m sud – est de amplasamentul Sectiei Otelarie si localitatea Pestisu Mare situata la circa 500 m nord – est de amplasamentul Sectiei Laminoare.

**2.13.Conditiile cladirilor**

1. **Sectia Otelarie**

Starea tehnica a constructiilor in anul 2013 la Sectia Otelarie este data in tabelul de mai jos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea constructiei** | | **Obiectiv urmarit** | **Starea actuala** |
| 1 | Hala fier vechi acoperit | | Plan general, structura rezistenta, acoperis | buna |
| 2 | Hala elaborare otelarie | | Plan general, structura rezistenta, acoperis | buna |
| 3 | Hala turnare | | Plan general, structura rezistenta, acoperis | buna |
| 4 | Hala turnare continua | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |
| 5 | Hala cristalizoare turnare continua | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |
| 6 | Statie pompe recirculare turnare continua | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |
| 7 | Hala feroaliaje otelarie | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |
| 8 | Tunel banda transportoare | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |
| 9 | Vestiar muncitori | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |
| 10 | Cladire administrativ fier vechi | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |
| 11 | Cladire birouri, laborator punct sanitar | Plan general, structura rezistenta, acoperis | | buna |

**b) Sectia Laminoare**

Starea tehnica a constructiilor in anul 2013 la Sectia Laminoare este data in tabelul de mai jos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea constructiei** | **Obiectiv urmarit** | **Starea actuala** |
| 1 | Hala Laminor Profile | Plan general, structura rezistenta, acoperis | Buna |
| 2 | Sala aparataj Laminor Profile | Plan general, structura rezistenta, acoperis | Buna |
| 3 | Cladire administrativa Laminor Profile | Plan general, structura rezistenta, acoperis | Buna |
| 4 | Ajustaj TC- | Plan general, structura rezistenta, acoperis | Necesita reparatii scurgeri pluviale , portiuni de acoperis  ( tabla ondulata )si hidroizolatie pe 80 ml  Constructie perete frontal in derulare |

* 1. **Raspuns de urgenta**

ArcelorMittal Hunedoara SA ( inclusiv Sectia Otelarie si Sectia Laminoare ) dispune de un program de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru anul 2014-2017, care este elaborat in conformitate cu cerintele prevederilor legislative in vigoare si este prezentat in anexa.

**3. Istoricul terenului**

Istoria moderna a ArcelorMittal Hunedoara SA incepe odata cu lucrarile de constructii ale Uzinei de Fier din Hunedoara in august 1882 pe terenul agricol de circa 20 ha apartinand manastirii calugarilor franciscani. Primele obiective au fost doua furnale cu capacitatatile de 110 m3 fiecare, urmand construirea altor trei furnale, unul cu capacitatea de 140 m3 si doua cu capacitatile de 288 m3, puse in functiune in perioada 1890 - 1902.

Furnalele preluau minereul extras de la mina Ghelari aflata in apropierea uzinei, iar calcarul se asigura din cariera locala. Pentru alimentarea cu apa s-a construit un baraj pe raul Zlasti situat la 12 km de uzina in constructie. Aburul tehnologic era asigurat de doua cazane care foloseau drept combustibil gazul de furnal epurat sau cocs maruntit. Preincalzirea aerului in caupere a impus epurarea aerului in 2 scrubere proiectate pentru epurarea a 3600 m3 gaz de furnal / ora , iar in 1906 a fost montat si un epurator tip Theissen. Furnalele dispuneau de o hala comuna de turnare, amenajata atat pentru turnarea in calupuri cat si pentru turnarea pieselor de prima fuziune.

Pentru utilizarea superioara a fontelor produse s-a construit o otelarie prevazuta cu 2 cuptoare Siemens-Martin: unul bazic si unul acid cu 2 convertizoare Bessemer. Combustibilul utilizat era gazul de generator obtinut din carbunii din Valea Jiului. Pentru macinarea samotei, varului si a magnezitei

s-a montat o moara chiliana. Pentru producerea aburului necesar cuptoarelor s-a montat un generator de abur tip Steinmuller care utiliza gazul de furnal. Otelaria a functionat pana in 1904 fara a se fi dovedit rentabila.

In acea perioada, complexul minier -siderurgic detinea:

- exploatarea de minereu de fier de la Ghelari, Vadul Dobri, Aranies ;

- concesiuni miniere in Lunca Cernii Runc, Alun , Bodnei ;

- 5 furnale cu o capacitate de 119 000 t/an ;

- atelier de turnare piese de fonta cu capacitatea de 1500 t/an ;

- o forjerie cu 2 ciocane cu aburi ;

- atelier mecanic pentru prelucrare piese turnate ;

- atelier pentru fabricarea caramizilor de zgura ;

- numeroase carbunerii care fabricau mangalul necesar furnalelor ;

- un furnal la Govajdie.

In perioada 1927-1941 uzina parcurge o etapa de dezvoltare: s-a trecut la procedeul de turnare a pieselor de fonta din cubilou, construirea unei fabrici de tuburi, s-a construit o sectie de unelte agricole, s-a construit Otelaria Martin si cea electrica (1937-1940) cu 4 cuptoare Siemens-Martin cu capacitatile de 90 t/anotel lingou si un cuptor electric cu arc cu capacitatea de 6000t/anotel turnat si lingou. Depozitarea pacurii se facea intr-un rezervor special incalzit cu abur, cu capacitatea de 400 m3. Fiecare cuptor a fost echipat cu cate un rezervor.

In perioada 1938 - 1941 se construieste un laminor duo reversibil de 800 mm amplasat in paralel cu otelaria Martin, cu capacitatea de 350 t / 8ore*.*

Dupa 1941 cuptoarele Martin sunt reconstruite pentru capacitatea de 60 t/sarja. Se construieste inca un cuptor Martin de 60 t/sarja.

In 1955 s-a pus in functiune uzina cocso-chimica iar gazul de cocs produs si epurat este utilizat drept combustibil la cuptoarele proprii, cuptoarele Martin, cuptoarele de incalzire de la laminoare si turnatorii.

Pe rand vechile furnale se dezafecteaza, construindu-se altele:

- in 1952 un furnal cu capacitatea de 450 m3;

- in 1956 un furnal de 700 m3;

- in perioada 1962-1972 trei furnale de 1000 m3.

In vederea valorificarii zgurii de furnal sunt puse in functiune doua instalatii de granulare umeda a zgurii.

Pentru pregatirea minereului introdus in furnale in perioada 1955-1972 s-au pus in functiune 4 instalatii de aglomerare a minereului marunt, introducandu-se ciuruirea si recirculatia fractiei marunte in sarja de aglomerare si captarea umeda a slamurilor. Fluxul uzinei de aglomerare a fost dotat cu instalatii de captare in camp electrostatic a prafului rezultat din procesul de aglomerare.

In 1958 au fost puse in functiune trei cuptoare Martin cu o capacitate de 185 tone / sarja fiecare, combustibilul utilizat fiind gazul de cocs carburat cu pacura.

In perioada 1960-1962 au intrat in functiune inca trei cuptoare Siemens Martin de 400 tone / sarja, iar in anul 1964 noua otelarie a fost extinsa cu inca doua cuptoare Martin de aceeasi capacitate si au fost refacute cuptoarele vechi pentru capacitatea de 400 tone/sarja.

Laminoarele existente au fost construite si puse in functiune intre anii 1938 -1979 si anume:

- laminorul 800 mm 1938-1941 ;

- laminorul Blooming 1 000 1958;

- laminorul 650 1959;

- laminorul de semifabricate nr.l 1962;

- laminorul profile mici 1962;

- laminorul profile mijlocii 1963 ;

- larninorul Blooming 1300 1967;

- laminorul de sarma nr. 2 1975 ;

- laminorul de semifabricate nr. 2 1979;

- laminorul de sarma nr. 3 1979.

Procedeu1 de turnare continua a fost implementat si pus in functiune in anul 1999.

In 2002 s-a pus in functiune cuptorul electric cu arc pentru obtinerea otelului. **Cuptorul** CE 3 este un cuptor performant, capacitatea sa fiind de 550 000 t/an iar greutatea sarjei de 100 t. Durata de elaborare a otelului este de 75 minute, elaborarea fiind asistata de calculator. Cuptorul CE 3 este prevazut cu o instalatie de desprafuire a gazelor arse cu dog house, concentratia de pulberi realizata la emisie avand concentratii scazute, sub 20 mg / m3 .

Din cele prezentate rezulta ca de-a lungul a peste o suta de ani societatea a fost mereu extinsa, profilul tehnologic pastrandu-se acelasi. Tehnologiile au suferit imbunatatiri in functie de progresul tehnic al timpului. Au existat preocupari de retinere a prafului generat de tehnologii, de umezire a acestuia in vederea evitarii raspandirii lui in mediu si de evacuarea slamurilor.

In general, activitatea de elaborare a materialelor feroase a generat aceleasi substante nocive evacuate in factorii de mediu - apa, aer, sol - suprafata terenului afectat fiind mereu marita prin dezvoltarile etapizate ale societatii.

Din 2002 , activitatea s-a restrans la cea de producere a otelului in cuptor cu arc electric si laminarea produselor obtinute la turnarea continua, in laminoarele de profile grele, medii, usoare, sarma. In autorizatia integrata de mediu nr. 15/2006 au fost autorizate toate aceste activitati. Din 2006 si pana in prezent s-a renuntat la activitatea unor laminoare care au fost dezafectate si in prezent activitatea care se desfasoara pe amplasament este cea de obinere a otelului in cuptorul cu arc electric, turnarea continua acestuia si laminarea blumurilor in laminorul de profile.

**4. Recunoasterea terenului**

**4.1. Probleme identificate**

**A. Sectia Otelarie**

Zonele care au fost evidentiate cu ocazia studiului ca necesitand o investigatie mai detaliata sunt :

a ) Cuptorul electric cu arc CE 3 – emisii de pulberi si gaze in special in perioada de incarcare - descarcare a cuptorului electric ;

b) Instalatia de tratament secundar al otelului ( LF )

c) Platforma OE II – depuneri de praf de otelarie ;

d) Turnare continua – la racirea secundara si la debitarea oxigaz a semifabricatelor apar emisii de pulberi si gaze , care sunt evacuate in atmosfera fara a fi epurate ;

e) Depozitul de praf de otelarie din hala forja. Se lucreaza la un contract de valorificare prin comercializare pentru golirea acestuia, si predarea continua a acestor deseuri. Depozitul va fi amenajat si pastrat pentru situatii de criza.

**B) Sectia Laminoare**

1. Cuptoare cu propulsie – emisii de gaze la cosuri ;
2. Tunele de conducte si subsoluri de ungere – infiltratii de apa si ulei ;
3. Platforma laminoare – deseuri de tunder, sutaje si pulberi oxidice ;

h) Halda de zgura Buituri – deseuri refractare , moloz

**4.2. Probleme ridicate**

* **Sectia Otelarie**

Zonele de folosire si depozitare a deseurilor care prezinta risc de mediu in urma activitatilor desfasurate pe platforma Sectiei Otelarie sunt :

**a)Halda de zgura Buituri**:

Suprafata totala : 84,2 ha

Distanta de zona locuita : la circa 1 km departare fata de zona locuita Buituri.

Scopul : halda de depozitare temporara in vederea valorificarii, a deseurilor industriale

Tip deseuri depozitate :

* zgura de otelarie
* zgura de furnal
* deseuri refractare
* moloz
* batalul de gudron a fost dezafectat prin eliminarea deseurilor cocsochimice cu societati autorizate.

Cantitatea totala de deseuri depozitate pe halda este circa 70 milioane tone zgura de furnal, zgura de otelarie, deseuri refractare. O parte dina ceste deseuri au fost valorificate la constructia de drumuri.

Transport: mijloace auto

**c. Depozitul de tunder si slam amenajat in hala Forjei**

Este un depozit acoperit, cu platforma betonata pe care se face depozitarea tunderului si slamului de tunder.

Suprafata depozitului : 2 400 m2

Volumul depozitului : 5 820 m3

Tunderul si slamul de tunder rezultate din procesul de laminare si turnare continua, impreuna cu pierderile de ulei sunt preluate de apa de racire directa si transportate in instalatiile de epurare aferente ( GA 1 si gospodaria de apa de la turnarea continua). Tunderul separat prin decantare este scos cu graifere si depozitat pe platformele betonate adiacente decantoarelor, pentru scurgerea apei si uleiului acumulat.

Dupa deshidratare , tunderul uscat este transportat in depozitul de tunder Forja.Tunderul contine circa 70 % fier.

In prezent tunderul recuperat este valorificat prin comercializare catre societati autorizate.

**d. Depozitul de praf de otelarie in hala Forja**

Praful care rezulta de la epurarea gazelor primare si secundare în instalatia de desprafuire aferenta cuptorului electric cu arc este transportat în depozitul de praf . Depozitarea în spatii închise se face pentru a nu expune praful la intemperii si a evita astfel contaminarea solului si aerului.Transportul de la instalatia de desprafuire la locul de depozitare se face cu mijloace auto.

In prezent praful de otelarie este valorificat prin comercializare catre firme autorizate si se lucreaza la un contract permanent.

1. **Sectia Laminoare**

Zonele de folosire si depozitare a deseurilor si produselor chimice care prezinta risc de mediu in urma activitatilor desfasurate pe platforma Sectiei Laminoare sunt :

1. **Halda de zgura Buituri**
2. **Depozitul de tunder, praf otelarie si slam amenajat in hala Forja**

Descrierea depozitelor de mai sus s-a facut la punctul 4.2. A.

1. **Rezervoare subterane**

Pe amplasamentul Sectiei Laminoare **nu** exista rezervoare subterane :

Componentele care au continut PCB au fost eliminate pana in 2012.

**4.3. Depozitul chimic**

**A ) Sectia Otelarie**

Pe amplasamentul Sectiei Otelarienu exista depozite chimice .

**B ) Sectia Laminoare**

Pe amplasamentul Sectiei Laminoarenu exista depozite chimice

Sectia Otelarie si Sectia Laminoare se aprovizioneaza cu lubrefianti de la Magazia Centrala a ArcelorMittal Hunedoara SA. Lubrefiantii sunt ambalati in butoaie sau cuburi IBC.

**4.4. Instalatia de tratare a reziduurilor**

**Evacuarea apelor uzate – Sectia Otelarie**

Apa de racire indirecta (folosita la racirea unor parti ale cuptorului) nu se impurifica in timpul utilizarii fiind refolosita, prin recirculare, dupa racirea in turnuri de racire atmosferice.

Instalatia de Turnare Continua are din punct de vedere al necesarului de apa mai multi consumatori: cristalizator, camere de stropire a profilelor din otel formate, elemente ale instalatiei racite indirect, elemente ale instalatiei racite direct, instalatii de taiere a semifabricatelor produse.

Apele uzate din racirea cristalizatorului si racirile indirecte nu sunt impurificate putand fi recirculate in circuit inchis. In sistemul de racire directa atat a semifabricatelor cat si a elementelor deschise ale instalatiei apele sunt impurificate cu tunder, ulei precum si prin incalzire relativ ridicata.

Apele uzate rezultate din racirile directe sunt colectate si transportate gravitational prin rigole la instalatia de captare. Tratarea apelor se realizeaza in etape succesive, respectiv : predecantare, decantare, filtrare si racire.

**Gospodaria de apa a instalatiei de turnare continua ( circuit semideschis )**

Capacitate proiectata : 143 l/s .

Parametri constructivi :

- 1 predecantor 4,25 x 8,5 x ( - 11 ) m ;

- 1 decantor pentru spalare filtre 2,2 x 2 x 1,4 m ;

- 1 ciclon decantor Φ 9 m, h = 8 m ;

- 4 filtre rapide sub presiune : Φ 3,5 m

h = 3,3 m

380 duze si strat filtrant cu nisip cuartos ;

- 1 instalatie de spalare filtre

Evacuarea in emisar a apelor epurate se realizeaza pe colectorul P 17.

Evacuarea apelor uzate de pe amplasamentul Sectiei Otelarie se face in sistem divizor:

- o canalizare menajera pentru ape uzate menajere (incarcate cu suspensii si substante organice) ;

- o canalizare ape pluviale, pentru ape meteorice, ape industriale uzate conventional curate, apa de epuisment, drenuri (OE 2), (care pot fi, accidental impurificate cu oxizi de fier si produse petroliere).

Apele uzate menajere sunt deversate prin tuburi de beton racordate la canalizarea oraseneasca.

Canalizarea pluviala, realizata din tuburi de beton, deverseaza prin **colectorul pluvial P 17** (Dn 1000mm) in emisarul de suprafata Cerna.

Colectorul pluvial P 17 mai preia apele meteorice si industriale uzate de la:

- Dren OE 2 ;

- Turnare continua ;

- Anexe administrative ;

- Parau Manerau .

Apa utilizata in procesul de elaborare a otelului in cuptorul electric este impurificata doar termic, fiind necesara racirea acesteia in turnul de racire.

Pentru functionarea in conditii optime a cuptorului - Otelaria Electrica sunt necesare urmatoarele debite de apa de racire:

- la panouri, usa, capac 315 m3/h;

- la bolta 295 m3/h;

- la cot gaze arse 100 m3/h;

- la transformator 107 m3/h;

- auxiliare, parti mecanice si hidraulice 60 m3/h;

- grinda portelectrod 76 m3/h;

- apa de racire prin pulverizarea electrodului 3 m3 /h;

**Total debit** 956 m3/h;

Racirea cuptorului se realizeaza cu doua circuite distincte corespunzatoare celor doua calitati de apa necesare :

- **circuit 1** (calitate 1):

Apa are urmatoarele caracteristici:

- pH 7,5 – 9,0 ;

- duritate carbonica 6 0 dH ;

- cloruri max. 150 mg/l;

- ulei max. 1 mg/l;

- substante organice max. 15 mg/l;

- suspensii max. 10 mg/l ;

- conductivitate 600 μS/cm.

Schema gospodariei de apa de la Turnare Continua este prezentata in anexa 2

.

Apa de calitatea 1 este asigurata prin recirculare prin intermediul **Gospodariei de apa aferente Sectiei Otelarie** care cuprinde:

- statie de pompe existenta completata si reechipata ;

- turn de racire existent (S=500 m2) ;

- conducte de legatura pentru cuptorul ~~.~~

Apa de adaos (pierderi prin evaporare, vant si pompe) este asigurata din firul II Cincis si are urmatorii parametri de calitate:

- pH 7,00 ;

- duritate carbonica 3,89 ° dH;

- cloruri 7,00 mg/l ;

- ulei 8,00 mg/!;

- substante organice 15,00 mg/!;

- suspensii 3,20 mg/!;

- conductivitate 189,00 μS/cm.

- **Circuit 2** (calitate 2) - Apa demineralizata:

Apa demineralizata provine de la statia de dedurizarea apei, constituita din dedurizatoare de apa PtoMinent, model DMEb WZD RC, montata in anul 2014 la baza turnului de racire a gospodariei de apa de la Turnarea continua. Statia este deservita de catre Atelierul Utilitati energetice si are urmatoarele caracteristici :

- pH 7 ;

- duritate carbonica 0 mval/l;

- cloruri 2 mg/l;

- ulei 0 mg/l;

- conductivitate 50 μS/cm.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consumator** | **Debit**  **(m3/h)** | **Presiune**  **(mCA)** | **Temperatura**  **(0C)** | **Δp**  **(mCA)** | **Δt**  **(0C)** |
| Grinda portelectrod | 75 | 50 - 70 | 35 | < 25 | 15 |

Racirea cu apa demineralizata a cuptorului ( pentru grinzile portelectrod ) este asigurata prin recirculare (circuit inchis), prin intermediul gospodariei de apa demineralizata care cuprinde pompe, schimbatoare de caldura, rezervoare de apa demineralizata si conducte de legatura la si de la cuptor.

Debitul de apa de avarie este Q = 125 m 3 / h la presiunea p =35 mCA timp de 0,5 h si este asigurat de la castelul din zona turnarii continue (V=1000 m3, H=40m ), castel care este umplut cu apa din firul II Cincis.

Preaplinul turnului de racire din zona OE 2 este legat la canalizarea pluvial a P17 cu evacuare in raul Cerna. In conditiile functionarii in circuit semiinchis apa evacuata in raul Cerna nu este impurificata fizic si chimic, fiind utilizata doar pentru raciri indirecte.

Apa evacuata in emisarul natural este impurificata doar termic (Δt = 6 – 8 0 C).

Schema gospodariei de apa de la Otelaria Electrica nr. 2 este prezentata in anexa 1.

Evacuarea apelor uzate - Sectia Laminoare

Evacuarea apelor uzate din Sectia Laminoare se face in sistem divizor:

- canalizare menajera pentru evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si microcantine;

- canalizare pluviala pentru evacuarea apelor meteorice si industriale uzate conventional curate.

Apele uzate menajere deversate prin tuburi de beton , sunt colectate in 3 bazine (chesoane) , de unde sunt preluate cu pompele si trecute prin statia de epurare ape uzate menajere Laminoare pusa in functiune in anul 2009 dupa care sunt evacuate in paraul Petac, care apoi deverseaza in raul Cerna.

Canalizarea pluviala deverseaza in emisarul de suprafata Cerna.

Apa industriala este folosita in scop tehnologic pentru completarea pierderilor din circuitele de racire indirecta (cuptoare, masini , racitoare de ulei), directa (valturi, role, foarfeci, manipulatoare , laminate) si vehiculare tunder si pentru stingerea incendiilor.

In procesul de laminare la cald, 50 - 70 % din volumele de apa utilizate sunt impurificate cu oxid de fier (tunder) si produse petroliere. Atat la incalzire, cat si la manipulare, la suprafata blumurilor si taglelor se formeaza oxid de fier ce se desprinde si cade in timpul procesului de laminare.

Gospodaria de apa este conceputa pe principiul recircularii avansate, dar cand apare necesitatea golirii lacului de acumulare Cincis, gospodaria functioneaza in circuit deschis in limita posibilitatii.

Pentru a fi posibila recircularea, consumatorii se grupeaza pe trei circuite de alimentare, functie de calitate, presiune si temperatura:

- un circuit de apa curata din care sunt alimentati consumatorii care nu impurifica apa, p = 2 - 3 bar, t = 25 - 28 0 C: cuptoare cu propulsie, instalatii de racire ;

- un circuit de apa decantata (100 - 200 mg / l suspensii) folosita la racirea si spalarea mecanismelor ce vin in contact cu metalul prelucrat (cilindri, role, foarfeci, manipulatoare, ghidaje) ; acesti consumatori genereaza apa uzata incalzita si impurificata cu tunder si produse petroliere (ulei, unsori).

Cantitatea de tunder in apa uzata variaza in functie de produsele laminate: de la 2,6 - 4,0 g / l la laminarea blumurilor ~~.~~

Continutul de produse petroliere antrenate de apele de racire, functie de sistem, grad de uzura, exploatare este de 30 - 40 mg/l .

- un circuit de apa filtrata (5 - 25 mg/l suspensii), p = 4 - 5 bar, t = 25 -28°C, consumatorii fiind racitoarele de aer, racitoarele de ulei sau emulsii.

Apele uzate provenite in urma racirilor directe sunt colectate si transportate prin intermediul rigolelor in predecantoare, iar apoi prin conductele subterane in instalatiile de epurare.

**Gospodaria de apa nr. 1 - Grup laminoare Pestis (circuit semideschis)**

Deserveste laminoarele : Laminorul Profile

Parametrii constructivi:

-1 predecantor şi staţie de pompare aferente laminor profile

-13 m x 4,5 m x (-16) m.

- este dimensionat pentru epurarea a 639 l/s ape uzate.

-1 baterie de 8 decantoare orizontale: 18,7 m x 5 m x 3,65 m

-2 celule de colectare şi separare a uleiului

compartiment primar: 4,9 m x 3,8 m x 3,65 m

celulă ulei: 2,5 m x 6 m x 3,65 m

celulă apă: 2,5 m x 6 m x 3,65 m

celulă epuisment: 4,9 m x 3 m x 3,65 m

-7 filtre mecanice rapide sub presiune D= 5 m, H= 4,8 m cu strat filtrant de pietriş cuarţos cu granulaţia de 0,8 - 3 mm şi 1278 duze/filtru.

-filtrele sunt dimensionate pentru epurarea unui debit de 100 l/s ape uzate.

Surplusul de apă uzată epurată se evacuează în emisar prin colectorul P18.

Parametrii de performanţă ai staţiei de epurare: - efluent - suspensii 60 mg/l

- extractibile 20 mg/l

- turn de racire cu tiraj fortat.

Apa de la rigolele de tunder este preluata in predecantoare, unde prin decantare gravitationala sunt retinute particulele mari si mijlocii de tunder in proportie de 50 - 75 %.

Dupa predecantare apele mai contin 200 - 450 mg / l de suspensii.

Din predecantoare apa este deversata in cuvele de aspiratie a pompelor (procesul de decantare continua).

Cu ajutorul pompelor NDS apa este dirijata printr-un colector comun catre celulele decantorului longitudinal orizontal.

Tunderul depus in predecantoare si cuvele de aspiratie este evacuat cu un pod rulant cu graifer, apoi transportat si depozitat in depozitul de tzunder si praf.

Decantoarele orizontale (celulele) constituie treapta a II a de epurare si au fost modernizate in anul 2008 prin montarea de separatoare de ulei. Uleiul colectat prin palnii autoreglabile este dirijat la celulele de separare a uleiului si evacuat cu pompele DL .

Apa decantata are un continut de 125 - 200 mg/ l suspensii si 13-20 mg/l produse petroliere.

Slamul de tunder este evacuat cu o macara portal prevazuta cu graifer pe platformele de deshidratare a tunderului. Pentru o retinere avansata a suspensiilor, pana la o concentratie de 44 mg/l, apa decantata este trecuta prin filtre rapide cu cuart ce se spala periodic printr-un circuit independent.

Apa decantata si filtrata, este racita intr-un turn cu tiraj fortat. Din bazinul turnului este expediata catre consumatori cu ajutorul pompelor de recirculare.

Evacuarea in emisar a apelor epurate se reaIizeaza pe **colectorul P18**.

Parametrii functionali ai statiei de epurare :

- influent - suspensii: 448 mg/l ;

- efluent - suspensii: 44 mg/l .

Schema gospodariei de apa GA 1 este prezentata in anexa .

Gospodaria de apa nr. 2 - Grup laminoare Pestis (circuit semideschis) ~~si~~ nu mai functioneaza din anul 2009, urmand a fi dezafectata.

**Situatia actuala de functionare:**

**Gospodaria de apa nr .l** dispune de doua circuite**:**

a.- circuitul de apa curata (consumator - pompe recuperare - turn de racire - pompe alimentare) functioneaza in prezent in circuit deschis : sursa apa industriala - pompe de alimentare - consumator - evacuate in emisar datorita excesului de acumulare din lacul Cincis.

b.- circuitele de apa decantata (consumator - predecantor - pompe recuperare - decantor - pompe alimentare) si de apa filtrata (consumator - predecantor - pompe recuperare - decantor - pompe alimentare filtre - filtre mecanice - turn de racire - pompe alimentare) functioneaza in circuit inchis (posibilitate de evacuare in canalul pluvial P 18).

Pentru determinarea eficientei epurarii apelor tehnologice in Gospodariile de apa – GA1, turnare continua , inainte de a fi evacuate prin cele 3 colectoare ( P 17, P18, si P 20 ) in raul Cerna, s-au analizat si probe de apa din Cerna amonte si Cerna aval, fata de intregul amplasament al combinatului – Otelaria electrica OE II + turnare continua si Laminoare.

Prin canalul P17 se colectează de pe amplasamentul ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA apele pluviale şi ape uzate tehnologice provenite de la oţelăria electrică nr. 2, turnare continuă şi apele din drenul OE2.

În continuare se prezintă detaliat rezultatele monitorizării calităţii apelor evacuate prin colectorul P17 pentru anul 2013. Monitorizarea este efectuata de catre laboratorul acreditat al Centrului de Mediu si Sanatate – Cluj Napoca

Pe acest colector s-a montat la sfarsitul anului 2008 un separator de produse petroliere ( vezi anexa ) precum si debitmetru Sigma 950 pentru monitorizarea debitelor deversate.

**Tabel 14 Analize Cerna Amonte si Aval 2014 – Laborator Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori** | **UM** | **Cerna  amonte** | **Cerna  aval** |
| Temperatură | grade C |  |  |
| pH | unităţi pH | 8.4 | 8.23 |
| Materii in suspensie | mg/l | 22.2 | 19.60 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | <20 |
| CBO5 | mg O/l | 5.8 | 3.00 |
| CCOCr | mg O/l | <30 | <30 |
| Cloruri | mg/l | 11.6 | 10.90 |
| Sulfati | mg/l | 45.7 | 74.00 |
| Azot total | mg/l | 0.34 | 0.34 |
| Rezidiu filtrat la 105° C | g/l | 203.6 | 289.40 |
| Fe total | mg/l | 0.04 | 0.05 |
| Amoniu | mg/l | 0.014 | 0.027 |
| Detergenti sintetici | mg/l | <0,05 | <0,05 |
| Cr hexavalent | mg/l | <0,01 | <0,01 |
| Mn | µg/l | 23.72 | 18.16 |
| Ni | µg/l | 1.1 | <0,8 |
| Pb | µg/l | <0,8 | <0,8 |
| Cd | µg/l | <0,5 | <0,5 |
| Zn | µg/l | <3,2 | 23.78 |
| Produse petroliere | mg/l | <0,3 | <0,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IANUARIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 24.01.2013 | - | 7,91 | 9.80 | <20 | 5 | <30 | 7.02 | 52.30 | 1.98 | 154.40 | 0.08 | 0.17 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20.00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FEBRUARIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 18.02.2013 | - | 7,81 | 14.66 | <20 | <3 | <30 | 6.32 | 50.41 | 1.15 | 171.80 | 0.08 | 0.260 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 21.03.2013 | - | 7,79 | 18.80 | <20 | 7.00 | <30 | 7.37 | 68.92 | 1.65 | 172.40 | 0.10 | 0.360 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APRILIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 23.04.2013 | - | 7,67 | 18.20 | <20 | <3 | <30 | 6.32 | 45.57 | 1.81 | 155.60 | 0.07 | 0.02 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAI** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 20.05.2013 | - | 7.70 | 15.66 | <20 | 4.00 | <30 | 3.13 | 57.60 | 0.50 | 144.00 | 0.06 | 0.03 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IUNIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 13.06.2013 | - | 7.63 | 13.60 | <20 | <3 | <30 | 5.62 | 47.16 | 0.99 | 129.20 | 0.07 | 0.09 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IULIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 29.07.2013 | - | 7,58 | 32.00 | <20 | 6.00 | <30 | 5.61 | 87.30 | 1.82 | 152.00 | 0.07 | 0.32 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUGUST** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 28.08.2013 | - | 7.58 | 14.00 | <20 | 2.30 | <30 | 6.32 | 65.76 | 0.82 | 233.20 | 0.08 | 0.12 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEPTEMBRIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | | mg/l | mg/l |
| 26.09.2013 | - | 7.73 | 11.50 | <20 | 4.10 | 42.66 | 3.86 | 74.40 | 1.49 | 133.60 | | 0.09 | 0.317 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCTOMBRIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 29.10.2013 | - | 7,48 | 27.00 | <20 | 4.10 | <30 | 4.54 | 65.53 | 0.49 | 179.20 | 0.03 | 0.21 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOIEMBRIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 25.11.2013 | - | 7,59 | 16.00 | <20 | 15.48 | 36.34 | 4.56 | 53.70 | 0.49 | 156.60 | 0.06 | 0.08 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECEMBRIE** | **P 17** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 12.12.2013 | - | 7,62 | 14.00 | <20 | 14.44 | <30 | 5.26 | 42.98 | 0.66 | 165.20 | 0.04 | 0.18 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

**Se observa valorile mici ale poluantilor din apa evacuata si se propune reducerea numarului de indicatori si frecventa prelevarii probelor.**

Prin canalul P18 se colectează de pe amplasamentul ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA apele pluviale provenite din zona laminoare, apele industriale convenţional curate provenite de la răcirea indirectă a cuptoarelor aferente laminorului profile, apele impurificate accidental cu produse petroliere provenite de la Gospodăria de apă nr.1 şi de la depoul de locomotive.

Pe acest colector s-a montat la sfarsitul anului 2008 trei separatoare de produse petroliere (vezi anexa) precum si debitmetru Sigma 950 pentru monitorizarea debitelor deversate.

In continuare se prezintă detaliat rezultatele monitorizării calităţii apelor evacuate prin colectorul P18 pentru anul 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **|IANUARIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 24.01.2013 | - | 7.83 | 11.60 | <20 | <3 | <30 | 8.42 | 48.50 | 1.32 | 190.00 | 0.09 | 0.006 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FEBRUARIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 18.02.2013 | - | 7.61 | 13.66 | <20 | <3 | <30 | 7.72 | 43.51 | 0.82 | 147.00 | 0.07 | 0.007 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 21.03.2013 | - | 7.68 | 8.80 | <20 | 5.00 | <30 | 6.31 | 63.68 | 1.16 | 213.60 | 0.11 | 0.015 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APRILIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 23.04.2013 | - | 7.70 | 10.40 | <20 | 4.00 | <30 | 7.72 | 61.62 | 1.32 | 210.00 | 0.09 | 0.018 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAI** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 20.05.2013 | - | 7.67 | 13.00 | <20 | <3 | <30 | 7.72 | 52.80 | 0.66 | 152.00 | 0.09 | 0.018 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IUNIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 13.06.2013 | - | 7.59 | 10.60 | <20 | <3 | <30 | 6.67 | 61.49 | 0.83 | 168.40 | 0.09 | 0.05 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **7,59** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IULIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 29.07.2013 | - | 7.45 | 21.00 | <20 | 9.00 | <30 | 3.86 | 60.27 | 0.50 | 149.00 | 0.10 | 0.013 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUGUST** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 28.08.2013 | - | 7.36 | 10.33 | <20 | 5.80 | <30 | 5.61 | 97.60 | 0.66 | 276.00 | 0.10 | 0.13 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEPTEMBRIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 26.09.2013 | - | 7.68 | 19.00 | <20 | 18.10 | 35.33 | 4.56 | 97.60 | 0.99 | 180.80 | 0.11 | 0.082 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCTOMBRIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 29.10.2013 | - | 7.50 | 16.00 | <20 | 4.50 | <30 | 7.33 | 84.47 | 0.66 | 228.80 | 0.05 | 0.014 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOIEMBRIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 25.11.2013 | - | 7.57 | 21.00 | <20 | 16.38 | <30 | 5.96 | 52.60 | 0.33 | 183.40 | 0.11 | 0.04 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECEMBRIE** | **P 18** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 12.12.2013 | - | 7.61 | 13.80 | <20 | 2.90 | <30 | 4.21 | 50.19 | 1.32 | 194.40 | 0.03 | 0.01 | <0.05 |
| **CMA:g/m3** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

**Se observa valorile mici ale poluantilor din apa evacuata si se propune reducerea numarului de indicatori si frecventa prelevarii probelor.**

Prin canalul colector P20 se colectează ape de pe :

-amplasamentul ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA (laborator Peştiş, cazane IPROM- in conservare şi centrală aer comprimat C.A.C., apele pluviale din zona strungăria de cilindri, apă de la răcirea indirectă de la laminorul profile ).

- apele pârâului Petac (Peştiş)

- S.C. Mecanica Sider S.A.,

Pe acest colector s-a montat la sfarsitul anului 2008 un separator de produse petroliere ( vezi anexa ) precum si debitmetru Sigma 950 pentru monitorizarea debitelor deversate.

Se prezintă detaliat rezultatele monitorizării calităţii apelor evacuate prin colectorul P20 in anul 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IANUARIE | P 20 | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 24.01.2013 | - | 8.10 | 10.40 | <20 | <3 | <30 | 10.53 | 38.50 | 0.66 | 258.00 | 0.06 | <0.005 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FEBRUARIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 18.02.2013 | - | 7.55 | 1.20 | <20 | 4.00 | <30 | 6.03 | 150.83 | 0.90 | 159.00 | 0.053 | 0.016 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARTIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 21.03.2013 | - | 7.92 | 10.60 | <20 | 6.00 | <30 | 7.72 | 31.49 | 0.50 | 139.60 | 0.07 | 0.01 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APRILIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 23.04.2013 | - | 7.91 | 8.60 | <20 | <3 | <30 | 4.91 | 26.94 | 0.66 | 174.40 | 0.03 | 0.02 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAI** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 20.05.2013 | - | 7.72 | 18.33 | <20 | <3 | <30 | 3.82 | 49.90 | 0.83 | 140.00 | 0.04 | 0.02 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IUNIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 13.06.2013 | - | 7.61 | 19.00 | <20 | <3 | <30 | 5.27 | 25.95 | 1.16 | 138.40 | 0.03 | 0.09 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IULIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 29.07.2013 | - | 7.64 | 18.00 | <20 | <3 | <30 | 4.21 | 32.70 | 0.16 | 114.00 | 0.04 | 0.006 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUGUST** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 28.08.2013 | - | 7.78 | 15.33 | <20 | 2.30 | <30 | 4.91 | 24.47 | 0.16 | 136.00 | 0.04 | 0.07 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEPTEMBRIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 26.09.2013 | - | 7.83 | 12.30 | <20 | 2.10 | <30 | 3.51 | 26.96 | 0.83 | 123.20 | 0.04 | 0.095 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCTOMBRIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 29.10.2013 | - | 7.51 | 11.00 | <20 | 3.60 | <30 | 9.78 | 70.82 | 1.15 | 260.40 | 0.05 | 0.03 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOIEMBRIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 25.11.2013 | - | 7.65 | 26.50 | <20 | 3.40 | <30 | 5.62 | 21.90 | 0.17 | 127.40 | 0.09 | 0.01 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECEMBRIE** | **P 20** | | | | | | | | | | | | |
|  | Temp. | pH | SUSPENSII | ULEI(PE) | CBO5 | CCOCr | CLORURI | SULFATI | AZOT TOT. | REZ.FIX | Fe tot. | AMONIU | Detergenti |
| DATA | grad C | unit pH | g/l | g/l | mg O/l | mg O/l | mg/l | mg/l | mg/l | g/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| 12.12.2013 | - | 7.62 | 15.40 | <20 | 5.00 | <30 | 4.56 | 45.97 | 1.49 | 142.40 | 0.05 | 0.02 | <0.05 |
| **CMA** | **35,00** | **6,5 - 8,5** | **60,00** | **20,00** | **25,00** | **125,00** | **500,00** | **600,00** | **15,00** | **2.000,00** | **5,00** | **3,00** | **0,50** |

**In concluzie apele uzate** rezultate din activitatea Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare, evacuate in raul Cerna, dupa o prealabila epurare, **prezinta continuturi care se incadreaza in normativele pentru evacuari de ape uzate in emisari naturali si nu modifica clasa raului Cerna.**

**4.5. Aria interna de depozitare**

**Surse deseuri - Sectia Otelarie**

Activitatile desfasurate in cadrul Sectiei Otelarie produc atat deseuri industriale cat si deseuri menajere.

In general, colectarea acestor deseuri se face in functie de starea lor fizica: in oale de otel, vagoane CF, containere, chible, bidoane sau rezervoare. Se depoziteaza temporar in incinta societatii si periodic se evacueaza la halda sau se valorifica partial (reciclare, comercializare).

**Zgura de otelarie** se formeaza din oxizii incarcaturii metalice, rugina de pe suprafata fierului vechi, fondanti, oxizi proveniti din captuseala refractara. Zgura de otelarie este de culoare cenusie deschisa. Are o cifra de bazicitate de pana la 3,5.

Componentele zgurii sunt oxizii formati in urma indepartarii elementelor insotitoare din baie si anume:

- oxizi bazici : CaO , MgO, MnO, FeO ;

- oxizi acizi : SiO2 , TiO2 , P2O5 , V2O5 , WO3 , MnO3 ;

- oxizi amfoteri (care au reactie contrara zgurii in care se afla) : Al2O3 , Fe2 O3 , Cr2O3.

Combinatiile chimice principale din zgura sunt:

- silicati de fier, mangan, calciu, magneziu ;

- fosfati de fier, mangan, calciu, magneziu ;

- aluminati de fier, calciu, magneziu.

Zgurile de otelarie contin si fier in stare libera.

Zgura de otelarie este stabila in timp.

Zgura de cuptor este golita din oala in tunelul de zgura din zona otelariei unde este stropita cu jet de apa pentru a se raci. Dupa ce aceasta atinge o temperatura suficient de mica pentru a putea fi manipulata si incarcata in mijloace de transport, aceasta se transporta la depozitul intermediar de zgura unde continua racirea in aer. De aici este transportata pe Halda Buituri in vederea procesarii si valorificarii. In urma procesarii se recupereaza scoarta inglobata in ea , aceasta fiind reintrodusa in procesul de productie, iar zgura este valorificata in constructia de drumuri. Operatiile de preluare, transport si procesare, precum si valorificarea este executata de operatori economici pe baza de contract.

**Molozurile refractare** sunt amestecuri eterogene formate din caramizi de dolomita, lipituri, blocuri dolomitice, magnezite, ciment, samota. Compozitia chimica a acestor molozuri este un amestec de oxizi de Si, Fe, Al, Ca, Mg in diferite procente, amestecuri stabile in timp.

Deseurile sub forma de moloz cu continut de materiale refractare rezultat din captuselile cuptoarelor se colecteaza in containere si se depoziteaza temporar pe halda de zgura Buituri in vederea valorificarii prin comercializare.

**Scoartele, scursurile** sunt deseuri provenite din procesele tehnologice de turnare a otelului din oalele de turnare. Aceste deseuri sunt inerte din punct de vedere chimic.

Scoartele, scursurile (bucati de metal topit) sunt amestecuri racite neomogene de otel si zgura de dimensiuni si forme avand in compozitie elementele celor doua componente. Ele sunt transportate la depozitul de fier vechi descoperit si valorificate prin reciclare in procesul de productie.

**Tunderul** este un deseu feros constituit din oxizi de fier care se desprinde si cade de pe semifabricate in timpul manipularii si prelucrarii acestora pe linia de turnare continua. Acest deseu se transporta in depozitul de la forja in vederea valorificarii ulterioare prin comercializare. Se cauta o solutie pentru incheierea unui contract cu caracter permanent, cu un operator autorizat care sa preia in mod continuu acest deseu de pe amplasament.

**Deseurile metalice de natura feroasa** rezulta sub forma de scoarte, scursuri, tunder etc. au o compozitie chimica similara cu a materialului din care provin. Aceste deseuri se colecteaza in containere si chible, se depoziteaza temporar in depozitele sectiilor pentru a fi apoi reciclate in procesele de elaborare otel.

**Praful de filtru de otelarie, subprodus** care rezulta de la epurarea gazelor primare si secundare în instalatia de desprafuire aferenta cuptorului electric cu arc sunt depozitate in depozitul de praf si tunder de la forja in vederea valorificarii ulterioare. Depozitarea în spatii închise se face pentru a nu expune praful la intemperii si a evita astfel contaminarea solului si aerului.Transportul de la instalatia de desprafuire la locul de depozitare se face cu mijloace auto.Compozitia chimica a prafului de la epurarea gazelor de cuptor este : Fe2O3 37-54 %, FeO 1-7 %, SiO2 4 -5 %, CaO 4 -12 %, Al2O3 5 -7 %, MgO 6 -12 %, Pb 3 - 4 %, Zn 7 - 9 %.

**Deseurile metalice de natura neferoasa** (alama, aluminiu, cupru, bronz, platina) rezulta din activitatile de intretinere a echipamentelor, sunt recuperate in totalitate si valorificate prin comercializare catre terti.

**Uleiul mineral uzat** este colectat si depozitat in butoaie , apoi se preda la Serviciul depozite, in vederea valorificarii prin comercializare catre operatori autorizati .

Uleiul utilizat la linia de turnare continua este ulei hidraulic de tip H 46 - E sau Mobil Oil. Se aprovizioneaza in butoaie si se depoziteaza in magazia de uleiuri. Uleiul uzat se colecteaza in butoaie si se preda la Serviciul depozite.

**Deseurile textile** reprezinta carpe de sters si imbracaminte de protectie uzata si sunt in cantitate redusa, se cplecteaza si depoziteaza temporar in magazia centraa de unde periodic se elimina prin firme autorizate.

**Deseurile menajere** au o componenta eterogena, principalele elemente fiind: hartie, resturi alimentare, sticla si altele. Acestea se colecteaza selectiv in containere speciale si sunt preluate in baza unui contract de catre SC PROSERV SA Hunedoara si SC ECO PISA AMBIENTE SRL Ploiesti.

In tabelul prezentat in cele ce urmeaza se indica tipul, cantitatea, starea fizica, modul de eliminare a deseurilor rezultate.

**Tabel de prezentare a deseurilor industriale si menajere rezultate din activitatea Sectiei Otelarie in anul 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESEU SOLID (PRODUS SECUNDAR) | U.M. | Cantitatea produsa in 2013 | Gestionare |
| Zgura de la cuptorul electric | tone | 57385 | Depozitare temporara in vederea procesarii si valorificarii, pe halda |
| Zgura de la tratamentul secundar | tone | 12547 | Depozitare temporara in vederea valorificarii, pe halda |
| Praf de filtru Otelarie | tone | 1840 | Depozitare temporara in spatiu inchis in vederea reciclarii |
| Caramizi refractare | tone | 485 | Depozitare temporara in vederea valorificarii, pe halda |

Deseurile care se recicleaza sunt : deseuri de otel, fier vechi

**Deseuri solide de la Turnarea Continua**

Activitatile desfasurate in cadrul Sectiei Turnare Continua produc atat deseuri industriale cat si deseuri menajere.

In general, colectarea deseurilor industriale se face in functie de starea lor fizica. Se depoziteaza temporar in incinta societatii si periodic se evacueaza la halda sau se valorifica total sau partial (reciclare, comercializare).

In tabelul urmator sunt prezentate tipurile de deseuri industriale generate, cantitatea, starea fizica, modul de eliminare:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire | UM | Cantitate anuala  (anul 2013) | | Mod de eliminare |
| ulei uzat | kg | 1270 | reciclare interna valorificare | | |
| deseu otel | tone | 3699 | reciclare interna | | |
| fier vechi | tone | 380 | reciclare interna | | |
| Moloz | tone | 1116 | eliminare pe halda | | |
| Tunder | tone | 757 | Depozitare temporara in vederea valorificarii Forja | | |

Deseurile menajere au o componenta eterogena, principalele elemente fiind: hartie, resturi alimentare, sticla si altele. Acestea se colecteaza selectiv in containere speciale si sunt preluate in baza unui contract de catre SC PROSERV SA Hunedoara si SC ECO PISA AMBIENTE SRL Ploiesti.

**Deseuri solide de la Laminoare**

Activitatile desfasurate in cadrul Uzinei de Laminoare produc atat deseuri industriale cat si deseuri menajere.

Colectarea acestor deseuri se face in functie de starea lor fizica: in containere, chible, bidoane sau rezervoare. Se depoziteaza temporar in incinta societatii si periodic se evacueaza la halde sau se valorifica (reciclare, comercializare).

Deseurile metalice de natura feroasa rezulta sub forma de sutaje, tunder, span, capete de bara, etc. au o compozitie chimica similara cu a materialului din care provin. Aceste deseuri se colecteaza in containere si chible, se depoziteaza temporar in depozitele uzinei pentru a fi apoi reciclate in procesele de elaborare fonta si otel.

Tunderul este un deseu specific procesului de laminare si este constituit in principal din oxizi de fier care se desprind si cad de pe lingou in timpul incalzirii, manipularii si prelucrarii acestora. Tunderul are dimensiuni si forme variate, grosimi de 0,1 - 50,0 mm, lungimi si latimi de ordinul cm. In contact cu apa crapa si se sfarma in particule mici, ajungand si sub forma de de praf fin. Tunderul mic si mijlociu este antrenat de apa, tunderul mare (grosier) precum si cazaturile din maselota se retin pe gratarele prevazute la locul de cadere.

Tunderul si slamul de tunder, rezultate din procesul de laminare, impreuna cu pierderile de ulei, sunt preluate de apa de racire directa si transportate in instalatiile de epurare aferente GA1

Tunderul separat prin decantare, este scos cu graifere si depozitat pe platformele betonate adiacente decantoarelor, pentru scurgerea apei si uleiului acumulat.

Deseurile metalice de natura neferoasa (alama, aluminiu, cupru, bronz, platina) ce rezulta din activitatile de intretinere a echipamentelor sunt recuperate in totalitate si sunt predate la magazia centrala pentru a fi vandute la terti.

Deseurile sub forma de moloz cu continut de materiale refractare, rezultat din captuselile cuptoarelor, dupa recuperarea materialelor refractare refolosibile se colecteaza in containere si se depoziteaza temporar in vederea valorificarii, pe halda Buituri.

**Halda Buituri**

Suprafata totala : 84,2 ha

Distanta de zona locuita : la circa 1 km departare fata de zona locuita Buituri.

Scopul : halda de depozitare temporara in vederea valorificarii,a deseurilor industriale

Tip deseuri depozitate :

- zgura de otelarie

* deseuri refractare
* moloz

**Cantitatea totala de deseuri depozitate pe halda este circa 70 milioane tone zgura de furnal, zgura de otelarie, deseuri refractare .**

Transport: mijloace auto

**UIeiul mineral uzat** provenit de la pierderile (scaparile) de ulei mineral din diferite organe de masini, este antrenat de curentii de apa si transportat prin rigole de la liniile de laminare la decantoare, unde este separat si depozitat in vederea valorificarii prin firme autorizate.

**Deseurile de lemn,** sunt reprezentate de chituci si rigle uzate si sunt reutilizate intern.

**Deseurile textile** reprezinta carpe de sters si imbracaminte de protectie uzata, sunt in cantitate redusa se stocheaza si periodic se elimina prin societati specializate.

**Deseurile menajere** au o componenta eterogena, principalele elemente fiind: hartie, resturi alimentare, sticla si altele. Acestea se colecteaza selectiv in containere speciale si sunt preluate in baza unui contract de catre SC PROSERV SA Hunedoara si SC ECO PISA AMBIENTE SRL Ploiesti.

Colectarea si depozitarea deseurilor pe sectii are loc in urmatoarele moduri;

* colectarea sutajelor se face in oale de sutaj,
* colectarea tunderului in oale de tunder,
* colectarea uleiului in containere pentru ulei si
* colectarea spanului in containere amenajate pentru span,
* molozul se depoziteaza in containere ;

Transportul deseurilor se face folosind mijloacele de transport ale operatorilor auto cu care ArcelorMittal Hunedoara are incheiate contracte.

Sutajele se colecteaza in oale de sutaje si se transporta in vagoane la Sectorul Alimentare Otelarii .

In tabelul urmator sunt prezentate deseurile principale, rezultate de la laminoare.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire | UM | Cantitate anuala  (anul 2013) | Mod de gestionare |
| Deseuri metalice | tone | 606 | Reciclare interna |
| Ulei uzat | tone | 50 | Valorificare prin firme autorizate |
| Tunder | tone | 1794 | Depozitare temporara in vederea valorificarii, spatiu inchis |
| Deseuri refractare | tone | 520 | Depozitaretemporara in vederea valorificarii pe halda |

**Depozitul de tunder si praf de otelarie amenajat in hala Forja**

Este un depozit acoperit, cu platforma betonata, pe care se face depozitarea tunderului , a slamului de tunder deshidratat si a prafului.

Tunderul si slamul de tunder rezultate din procesul de laminare si turnare continua, impreuna cu pierderile de ulei (acolo unde este cazul) sunt preluate de apa de racire directa si transportate in instalatiile de epurare aferente ( GA1 si gospodaria de apa de la turnarea continua). Tunderul separat prin decantare este scos cu graifere si depozitat pe platformele betonate adiacente decantoarelor, pentru scurgerea apei si uleiului acumulat.

Dupa deshidratare, tunderul de la laminoare, uscat, este transportat in depozitul de tunder Forja Tunderul contine circa 80 % fier.

In prezent tunderul recuperat se valorifica prin comercializare catre operatori autorizati.

**Caracterizarea fizico-chimica a principalelor deSeuri**

**zgura de otelarie** este o combinatie de oxizi proveniti din sterilul încarcaturii metalice, din fondanti, din oxidarea topiturii metalice si din erodarea materialelor refractare în procesul de elaborare a otelului.

Compozitia chimica a zgurii de otelarie: CaO 25-45 %, FeO 12-20 %, SiO2 14-23%, MnO 9-21 %, MgO 6-12 %, Al2O3 0,3-1 %.

**Tunderul** este un deseu specific procesului de laminare si este constituit în principal din oxizi de fier care se desprind si cad de pe lingou în timpul încalzirii, manipularii si prelucrarii acestora.

Analiza chimica a tunderului: FeO 45-65 %, Fe2O3 30-55 %, CaO 0,7-1,4 %, SiO2 1-3,5 %, Mn O 0,8-1,5 %, MgO 0,3-0,5 %, Al2O3 0,9-2 %.

### Praful de filtru - otelarie este antrenat de gazele arse provenite din cuptoarele electrice cu arc si colectat în instalatiile de desprafuire.

Analiza chimica a prafului de otelarie: Fe2O3 37-54 %, FeO 1-7 %, SiO2 4 -5 %, CaO 4-12 %, Al2O3 5-7 %, MgO 6-12 %, Pb 3-4 %, Zn 7-9 %.

**4.6. Sistemul de canalizare**

Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate pentru ArcelorMittal Hunedoara SA este reglementata prin Autorizatia de Gospodarirea a Apelor nr. 44 din 10.04.2006 ,revizuită în 14.08.2007 . S-a solicitat o noua autorizatie de gospodarire a apelor.

Pe amplasamentul Sectiei Otelarie si al Sectiei Laminoare se evacueaza cinci categorii de ape uzate:

-ape uzate menajere provenite de la instalatiile igienico – sanitare, impurificate cu suspensii si substante organice ;

- ape uzate tehnologice care se supun unor procese de epurare inainte de evacuare in emisar, cu un continut de poluanti specific procesului din care provin ;

**-** ape uzate tehnologice conventional curate , care nu necesita epurare pentru a putea fi evacuate in emisar ;

**-** ape pluvialeconventional curate sau slab impurificate de pe amplasamentul diferitelor instalatii ;

- ape din drenuri .

**Apele uzate menajere** din zona de nord a ArcelorMittal Hunedoara SA ( zona Otelaria Electrica , Turnare Continua) sunt deversate prin tuburi de beton in canalizarea oraseneasca fiind epurate in statia de epurare ape uzate menajere oraseneasca. Apele uzate menajere din zona Laminoare, sunt colectate in 3 bazine ( chesoane ), de unde sunt preluate cu pompele si trecute prin statia de epurare ape menajere Laminoare, pusa in functiune in anul 2009 , dupa epurare fiind deversate in paraul Petac de unde ajung in raul Cerna.

Evacuarea **apelor uzate tehnologice epurate, a apelor uzate tehnologice conventional curate, a apelor din drenuri si a apelor pluviale** de pe amplasamentul Sectiei Otelarie se face prin colectorul P 17 .

Evacuarea **apelor uzate tehnologice epurate, a apelor uzate tehnologice conventional curate, a apelor din drenuri si a apelor pluviale** de pe amplasamentul Sectiei Laminor Profile se face prin colectoarele P 18 si P 20 .

**Canal colector P17**

Prin canalul P17 se colectează şi evacuează în emisar:

- apele pluviale de pe amplasamentul S.C. EcoSid

-apele pluviale şi ape uzate tehnologice provenite de la Silvadez Hunedoara.

- apele pluviale şi ape uzate tehnologice provenite de la alte firme private din zonă

**- apele pluviale şi ape uzate tehnologice provenite de la oţelăria electrică nr. 2, turnare continuă, aparţinând ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA.**

**- apele din drenul OE2 aparţinând ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA.**

Modul de evacuare - gravitaţional

Funcţionare - continuă, datorită apelor industriale evacuate de ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA

Caracteristici constructive: canal descoperit parţial, din beton, continuat cu canal subteran din beton cu dimensiunile de 2000/3000 mm şi lungimea de 825 m

Debit proiecat: 2000 l/s

Starea tehnică: colmatat parţial ca urmare a ridicării nivelului depunerilor din albia râului Cerna.

Impurificatori evacuaţi prin colectorul P17 cu apele pluviale şi apele uzate tehnologice de pe amplasamentul ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA: suspensii antrenate de precipitaţii, suspensii, produse extractibile (uleiuri minerale) şi aport termic din apele uzate provenite de la oţelăria electrică nr. 2, turnare continuă şi drenul OE2**. Canalul a fost dotat cu separator de produse petroliere tip W2DAA10A, in anul 2008. (Anexa) si cu debitmetru Sigma 950 pentru monitorizarea debitelor evacuate (in 2010)**

Impurificatori evacuaţi prin colectorul P17 cu apele pluviale şi apele uzate tehnologice de pe celelalte amplasamente: suspensii antrenate de precipitaţii, suspensii, extractibile şi substanţe organice din celelalte zonele arătate (Silvadez S.A, firme private şi SC EcoSid SA).

**Canal colector P18**

Prin canalul P18 se colectează şi evacuează în emisar:

- apele pluviale provenite din zona laminoare Peştiş aparţinând ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA

- ape industriale convenţional curate provenite de la răcirea indirectă a cuptoarelor aferente laminorului aparţinând ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA

- ape impurificate accidental cu produse petroliere provenite de la Gospodăria de apă nr.1 şi de la depoul de locomotive aparţinând ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA

- ape din drenul nr. 4 din zona laminoare aparţinând ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA

Modul de evacuare – gravitaţional

Funcţionare - continuă

Caracteristici constructive: canal subteran din beton cu diametrul de 1200 mm şi continuat cu canal dreptunghiular subteran de beton 1600/1000 mm, lungimea de 350 m

Debit proiectat: 1000 l/s

Starea tehnică: corespunzătoare

Impurificatori evacuaţi prin colectorul P18 cu apele pluviale şi apele uzate tehnologice de pe amplasamentul ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA: suspensii antrenate de precipitaţii, suspensii, produse extractibile (uleiuri minerale) şi aport termic din apele uzate din sursele arătate.

**Canalul a fost dotat in anul 2008 cu separator de produse petroliere, tip W2CFA8A, (Anexa) si cu debitmetru Sigma 950 pentru monitorizarea debitelor evacuate (in 2010)**

**Canal colector P20**

Prin canalul P20 se colectează şi evacuează în emisar:

- apele pluviale din zona strungăria de cilindri, S.C. Mecanica Sider S.A., laborator Peştiş, cazane IPROM - inchise operational şi centrală aer comprimat C.A.C. aparţinând ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA

- apă industrială de la răcirea indirectă de la laminorul profile.

Modul de evacuare - gravitaţional

Funcţionare - continuă

Caracteristici constructive: canal subteran din beton cu diametrul de 1000 mm şi lungimea de 700 m

Debit proiect: 820 l/s

Starea tehnică: corespunzătoare

Impurificatori evacuaţi prin colectorul P20 cu apele pluviale şi apele uzate tehnologice de pe amplasamentul ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA: suspensii antrenate de precipitaţii, suspensii, produse extractibile (uleiuri minerale) şi aport termic din apele uzate din sursele arătate.

**Canalul a fost dotat in anul 2008 cu separator de produse petroliere tip W2BFA8A, (Anexa) si cu debitmetru Sigma 950 pentru monitorizarea debitelor evacuate (in 2010)**

Indicatorii de calitate ai apelor pluvial-industriale sunt stabiliti prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 44 din 10.04.2006 , revizuită în 14.08.2007 . S-a solicitat o noua autorizatie de gospodarire a apelor.

Concentratiile maxim admise ale indicatorilor de calitate pentru fiecare colector de evacuare sunt stabilite în conformitate cu NTPA 001/2002:

- temperatura maxim 35 0  C

- pH 6,5 - 8,5

- MTS maxim 60,0 mg/l

- fenoli maxim 0,3 mg/l

- fier total ionic maxim 5,0 mg/l

- reziduu fix maxim 2000 mg/l

- substante extractibile maxim 20,0 mg/l

- Mn maxim 1,0 mg/l

- Mg maxim 100,0 mg/l

- Cr hexavalent maxim 0,1 mg/l

**Sistemul de drenuri –** nu constituie surse , ci au rolul de a scadea nivelul panzei freatice, apa fiind restituita in emisar ( raul Cerna ).

Pe amplasamentul Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare exista in functiune urmatoarele

drenuri :

- 1 dren in zona OE 2 : dren 2 : pompe 2x 360 m3/h

- 1 dren in zona laminoare Pestis : dren 4 : pompe 2x 360 m3/h

**4.7. Alte depozite chimice si zone de folosire**

**Surse radioactive**

**Turnarea Continua** utilizeaza pentru controlul nivelului de otel lichid în cristalizoare 5 surse radioactive Co 60 (câte una pentru fiecare fir de turnare), având activitatea 687 MBq / buc. Sursele radioactive sunt inchise neexistand pericolul contaminarii sau a deversarii de material radioactiv în mediu. La epuizare ele sunt predate sub forma de deseuri radioactive la IFIN-HH- Bucuresti, Statia de Tratare Deseuri Radioactive, respectandu-se toate masurile de radioprotectie impuse de legislatia în vigoare. Verificarea periodica a incadrarii instalatiilor în parametri normali si a etanseitatii surselor de radiatii se face de catre firma SC REGA ENG SRL Bucuresti, autorizata de CNCAN pentru executia acestor lucrari.

ARCELORMITTAL SA Hunedoara detine autorizatia nr. VN 197/2010 pentru utilizarea instalatiilor de nivelmetrie cu surse de radiatie la Turnarea Continua, eliberata de CNCAN.

Permis de exercitare nr. 565/2011 in domeniul nuclear ARN Specialitate TN Nivel 1: Titular Coroiu Gheorghe Cornel

**Sectia Otelarie Electrica** utilizeaza pentru receptia de fier vechi doua portaluri unul auto si unul CF dupa cum urmeaza:

1. sistem de control tip FHT 8000 amplasat pe calea ferata, model 42511/10 seria 03223, cu detector de scintilatie din plastic pentru radiatii gamma;
2. sistem de control tip FHT 8000 amplasat in zona platformei de cantarire auto apartinand Sectiei Otelarie, model 42544/10 seria 03226, cu detector de scintilatie din plastic pentru radiatii gamma;
3. sursa inchisa – test model Sursa test Cs 137: radionuclid: Cs-137 producator AEA TECHNOLOGY QSA GmbH.

Producatorul portalurilor: THERMO ELECTRON (ERLANGEN) GmbH – Germania

Pentru utilizarea acestor echipamente tip portal si a sursei de test ArcelorMittal detine Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. CR 485/2011. Verificarea tehnico-functionala si verificarea sursei radioactive se face semestrial conform autorizatiei eliberate de catre CNCAN, de o firma acreditata CNCAN, in momentul acesta SC REGA ENGINEERING SRL, in baza unui contract incheiat intre parti.

**Laboratorul Otelarie** din cadrul Serviciului Laboratoare, detine si utilizeaza un spectrometru gamma de tip ORTEC pentru monitorizarea radioactivitatii otelului si a zgurii de cuptor, pentru evitarea contaminarii radioactive a baii de otel si a haldei de zgura Buituri.

Se analizeaza fiecare proba de topire din cuptorul EBT si fiecare proba de zgura de cuptor care intra in laborator in vederea determinarii compozitiei chimice.

In cazul in care se depisteaza un nivel de radioactivitate in afara limitelor legale admise, in cazul transporturilor de fier vechi, sau a otelului din cuptor sau a zgurii, se aplica procedurile privind izolarea unor astfel de situatii.

**4.8. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului**

**Sectia Otelarie**

**Emisii atmosferice**

In timpul desfasurarii operatiilor tehnologice, in sectiile de productie au loc transformari fizice si chimice ale materialelor insotite de degajari de substante nocive in spatiul interior de lucru. Acestea trebuie captate pe cat posibil la locul generarii pentru a fi apoi evacuate in exteriorul compartimentelor de lucru, in atmosfera, in conditiile respectarii normelor de securitate si sanatate a muncii precum si a mediului .

Tehnologiile generatoare de substante poluante evacuate in aer sunt urmatoarele :

- elaborarea otelului in cuptor electric ;

- turnarea continua.

In timpul proceselor de elaborare otel in **cuptorul electric** se genereaza gaze arse care contin urmatoarele :

- substante nocive sub forma de **CO, NOx**;

- **pulberi** bogate in oxizi de fier si metale grele (Cd ,Cr, Ni, Hg, Se , Zn ,etc) .

Cantitatea de oxizi de fier variaza in functie de momentul de prelevare a probei analizate, de diferitele faze de elaborare ale otelului.

Din procesele de **turnare continua** rezulta emisii sub forma de:

- **vapori de apa si oxizi de fier** generati in timpul proceselor de racire cu apa;

- **substante nocive rezultate de la procesele de debitare prin taiere oxigaz**:

- oxizi de Fe, Mn , Cr, Ni si a altor elemente de aliere;

- bioxid de siliciu;

- vapori nitrosi: NO, NO2;

- radiatii infrarosii;

- oxid si bioxid de carbon ;

- SO2.

Sectia Otelarie este dotata cu instalatii de captare si retinere substante poluante.

Instalatia de desprafuire aferenta cuptorului electric cu arc CE 3 – Sector Otelaria electrica a fost realizata în colaborare cu firma SKODAEXPORT Co Ltd Cehia. Echipamentul a fost proiectat pentru conditiile climaterice din interiorul cladirii, conditiile climaterice externe (prevenirea dispersarii prafului prin ferestrele existente pe plafon) si limitele de emisie cerute ( max. 20 mg/Nm3).

Echipamentul proiectat are 2 branse de aspiratie:

a. Aspiratie la cel de-al 4-lea orificiu al capacului cuptorului

b. Aspiratie la hota – se realizeaza aspiratia particulelor de praf de la incarcarea cuptorului

Echipamentul are urmatoarele parti componente:

1. Camera de combustie aditionala incluzand tubulatura racita cu apa
2. Dispozitiv de racire cu aer
3. Hota
4. 2 ansamble de filtre – sac cu sistem de spalare puls – jet
5. 3 exhaustoare centrifugale cu aspiratie dubla
6. Compresor cu accesorii pentru spalarea filtrului
7. Tubulatura
8. Atenuatoare de zgomot

10. Cos metalic

Sistemul de exhaustare si de epurare a gazelor arse este structurat astfel:

- circuitul primar – asigura evacuarea gazelor cu temperatura ridicata de la cuptor prin cel de-al 4-lea orificiu din bolta cuptorului;

- circuitul secundar – asigura evacuarea gazelor arse cu temperatura scazuta captate de la hota .

Cele doua circuite, primar si secundar, se vor conecta în camera de amestec, care va fi amplasata inaintea filtrelor cu saci.

Sistemul va include instrumente pentru masurarea continutului de praf in gazele arse la cosul de dispersie.

Date tehnice ale instalatiei de desprafuire:

1. Parametri pentru proiectarea instalatiei de desprafuire

* debit total de gaze arse ................................. max 1200000 m3/h
* temp. gazelor arse la intrarea în filtru ............ max. 130oC
* poluant ......................................................... praf rezultat la elaborarea otelului normal sau aliat în cuptorul electric cu arc

1. Filtre

Instalatia de desprafuire aferenta cuptorului nr.3 este compusa din 2 filtre-sac cu spalare jet-puls tip FTR- J 5x18 – 6,3 (22).

nr. camere=5

nr. siruri/camera=18

nr.saci/sir=22

lungimea saculu=6,3 m

diametrul sacului= 150 mm

3960 saci/instalatie

1. Exhaustoare

* 2 exhaustoare centrifugale cu dubla aspiratie RVM B 2500, motor ARN 630 2-8, turatia 744 rot/min

Q= 120 m3/s

p= 4600 Pa

t= 120OC

P= 800kW

* 1 exhaustor centrifugal cu dubla aspiratie RVM B 2500, motor 1 YF 600 M

Q= 70 m3/s

p= 2500 Pa

t= 130OC

P= 250kW

Deoarece pierderea de presiune în circuitul primar este mai mare decat în circuitul secundar, în circuitul primar se amplaseaza un exhaustor auxiliar. În plus, aceasta solutie tehnica permite efectuarea unui control constant al presiunii.

1. Sistem de spalare a sacilor tip puls-jet – este alcatuit din:

* dispozitiv de uscare a aerului
* filtre de aer
* recipienti de aer

Compresoare ……………tip RS 200,0 DG RENNER

Debit de aer ...................................max. 35.75/ 31.33 Nm3/h

Presiune aer .................................. 8 /10 bar

1. Cos metalic

H= 30 m

D= 5600 mm

Parametrii functionali ai instalatiei de desprafuire aferente cuptorului electric CE 3 de la Otelaria Electrica nr. 2 sunt :

* concentratie de praf in gazele brute : 15 g / N m3 ;
* concentratie de praf in gazele epurate : 5 mg / N m3 ;
* cantitate de praf colectata : 13 – 16 kg / t otel .

In cadrul **Sectorului** **Turnare Continua,** racirea secundara a otelului turnat se face intr-un spatiu inchis, prin stropire cu apa. In timpul desfasurarii acestui proces au loc degajari de vapori de apa si oxizi metalici. In vederea captarii si evacuarii acestor emisii, s-au prevazut doua instalatii de ventilatie de evacuare. Fiecare instalatie este echipata cu un ventilator de evacuare avand debitul de aer de 31 500 m3 /h si un motor de antrenare de 22 kW la 1500 rot./min. Evacuarea in atmosfera se face deasupra acoperisului halei,prin intermediul cosurilor de evacuare cu sectiune rectangulara.

In tabelul nr. 1, sunt prezentate instalatiile de ventilatie de evacuare locala a substantelor nocive rezultate din procesul tehnologic. In tabel sunt indicate natura, debitul masic orar si concentratia la emisie precum si echipamentele de denocivizare si colectare din dotarea instalatiilor.

**Metalurgia secundara**

Instalatia de tratament secundar de la Otelaria Electrica a fost initial construita pentru tratamentul în vid al otelului,conform tehnologiei VAD (Vacuum Arc Degasing) fiind dotata cu o pompa de vid care extragea gazele din recipientul de lucru al instalatiei.

Acum instalatia lucreaza conform tehnologiei LF (Ladle Furnace) care nu presupune utilizarea vidului pentru tratament. Emisiile rezultate în urma tratamentului sunt în general emisii de praf.

Instalatia LF este prevazuta cu o instalatie de desprafuire formata din:

- conducta racita, pentru evacuarea gazelor fierbinti, intre capacul LF-ului si camera de ardere

- camera de ardere racita, cu usa de acces (pentru a se putea face curatenie)

- exhaustor, pentru aspiratia gazelor fierbinti si a prafului

- conducta neracita pentru evacuarea prafului si a gazelor, din camera de ardere

Conducta neracita, urca pe stalpul halei, din zona LF-ului, trece prin traveea dintre hala incarcare si hala turnare clasica, iese pe acoperisul otelariei, unde se cupleaza cu conducta hotei de la cuptorul nr.3, astfel, gazele evacuate de la instalatia LF, sunt aspirate de instalatia de desprafuire a cuptorului.

**ArcelorMittal Hunedoara SA Tabel nr.14**

**SECTIA OTELARIA ELECTRICA SI**

**TURNARE CONTINUA**

**CENTRALIZATORUL INSTALATIILOR DE VENTILARE DE EVACUARE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simbol | Sursa de emisie | Caracteristicile noxelor | | | Masuri de protectia mediului | Dispersia |
| Sistem | Denumirea instalatiei | Denumire | Cantitate anuala  ( t ) | Concentratia la emisie ( mg / m3 ) |  |  |
| OE 2  ( C 3 ) \* ) | Cuptor electric cu arc  Evacuare gaze arse  Debit : 1 200 000 Nm3/h | * pulberi * CO2 * N2 * HF * Mercur * PCDD/F | 0,023  28 701,000  65 830,000  1 080,000 | 0,0024  2391,76 5485,84  90,00 | Instalatie de desprafuire | Cos metalic :  Φ = 5,60 m  H = 30,00 m |
| TC | Racirea secundara a otelului turnat  Debit : 31 500 Nm3/ h | - vapori de apa | - | - | - | Cos rectangular  2 buc ( 1000 x 500 mm ) |

\*) Teoretic pentru o productie de 800000 t/an

**Sectia Laminor Profile**

**Emisii atmosferice**

In timpul desfasurarii operatiilor tehnologice, in sectiile de productie au loc transformari fizice si chimice ale materiilor prime si materialelor auxiliare insotite de degajari de substante nocive in mediul de lucru. Acestea trebuie captate pe cat posibil la locul generarii pentru a fi apoi evacuate in exteriorul compartimentelor de lucru, in atmosfera, in conditiile respectarii normelor de protectia mediului.

Sectia Laminor Profile, este o sectie de prelucrare la cald. Procesele tehnologice generatoare de substante poluante in mediu aer sunt:

- incalzirea lingourilor si a semifabricatelor;

- ajustarea prin polizare ;

- debitarea prin taiere oxigaz.

In cadrul Sectiei Laminor Profile, sunt evacuate in atmosfera in mod organizat (prin cosuri de fum) gaze fierbinti sau reci care provin de la urmatoarele procese tehnologice:

- incalzire semifabricate in cuptoare cu propulsie;

- operatii de polizare;

Emisiile in atmosfera datorate activitatilor din cadrul Sectiei Laminor Profile contin urmatoarele substante nocive :

**- pulberi** rezultate din procesele de polizare ; acestea fiind de natura metalica .

**- substante nocive sub forma de CO, NOx , SO2** rezultate din procesele de ardere din cuptoarele de incalzire. Combustibilul utilizat la cuptoarele cu propulsie este gazul metan.

**- substante nocive sub forma de VOC** de la cracarea si volatilizarea uleiurilor utilizate la lubrifierea si racirea cilindrilor de laminor ;

**- substante nocive rezultate de la procesele de debitare prin taiere oxigaz**:

- oxizi de Fe, Mn, Cr, Ni, si ai altor elemente de aliere ;

- bioxid de siliciu;

- vapori nitrosi: NO, NO2;

- radiatii infrarosii ;

- oxid si bioxid de carbon;

- bioxid de sulf

**Sectia Laminor Profile** este dotata cu urmatoarele instalatii de evacuare locala a gazelor incarcate cu substante nocive generate in timpul proceselor tehnologice de productie:

**- sistemele L 20, L 21,** de evacuare gaze arse de la cuptoarele de incalzire prin propulsie aferente Laminorului Profile.

Cosurile de dispersie au urmatoarele caracteristici:

- inaltime H = 60,00 m;

- diametru cos la baza Φ 10,00 m;

- diametru cos la varf Φ 2,40 m ;

- temperatura gazelor la baza cosului 300 – 350 °C;

Consumul de gaz metan al fiecarui cuptor este de 127.30 Nm3/hla o putere de 1300kW.

Centralizat sunt prezentate toate instalatiile de ventilare evacuare, cu caracteristicile cosurilor aferente in tabelul nr. 15 .

**ArcelorMittal Hunedoara SA**  **Tabel nr.** **15**

**Sectia Laminoare**

**CENTRALIZATORUL INSTALATIILOR DE VENTILARE DE EVACUARE –**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simbol | Sursa de emisie | Substanta nociva | | | Masuri de protectia mediului | Dispersia |
| System | Denumirea instalatiei | Natura | Debit masic | Concentratia mg/Nm3 | Epurare |  |
| **L 20**  **L21** | Cuptoare cu propulsie  aferente laminorului Profile - 2 buc | Gaze arse cu continut de:  - CO  - SO2  - NOx | 16800 Nm3/h | 8.36  30.29  87.70 | **-** | Cosuri de evacuare - 2 buc identice )  D baza= 10 m  D varf = 2,4 m  Tbaza = 300 - 350 0C  H = 60 m |

La strungaria de cilindri nu se evacueaza gaze arse prin cosuri de dispersie si nu exista instalatii de depoluare a aerului.

**Calitatea aerului determinata prin masuratori efectuate de CMS CLUJ si monitorizarea continua prin sistemul de monitorizare montat in 2009 de firma SYSCOM**

Pentru stabilirea gradului de poluare a aerului datorita noxelor gazoase emise de activitatea Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare, s-au monitorizat conform AIM urmatorii parametrii:

1. **emisii**  de gaze arse din principalele surse de poluare (in functiune): cosurile de gaze arse de la cuptorul electric C 3 de la OE II si cuptoarele cu propulsie de la Laminorul Profile;

**Emisii dirijate in atmosfera ( surse punctiforme de poluare a atmosferei )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punctul nr. 1 - Cos Otelarie dupa instalatia de desprafuire** | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Indicator** | **UM** | **Frecventa** | **Iunie** | | | **Noiembrie** | | | **Media** | | | **CMA** | | |
| Monoxid de carbon (CO) | mg/m3 | continuu |  | | | | | | 238.5 | | | 299 | | |
| Pulberi | mg/m3 | continuu |  | | | | | | 5.68 | | | 50 | | |
| Oxizi de sulf ( SO2 ) | mg/m3 | continuu |  | | | | | | 20.34 | | | 500 | | |
| Oxizi de azot | mg/m3 | continuu |  | | | | | | 14.43 | | | 500 | | |
| Crom si compusi | mg/m3 | semestrial | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | 5 | | |
| Nichel si compusi | mg/m3 | semestrial | <0.001 | | | 0.003 | | | 0.0015 | | | 1 | | |
| Mangan (Mn) | mg/m3 | semestrial | <0.001 | | | 0.01 | | | 0.005 | | | 5 | | |
| Plumb (Pb) | mg/m3 | semestrial | <0.001 | | | 0.013 | | | 0.0065 | | | 5 | | |
| Cadmiu (Cd) | mg/m3 | semestrial | <0.00002 | | | <0.00002 | | | <0.00002 | | | 0.2 | | |
| Mercur (Hg) | mg/m3 | semestrial | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | 0.2 | | |
| Zinc (Zn) | mg/m3 | semestrial | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |  | | |
| COV-NM (exprimat in C total) | mg/m3 | semestrial | 67.8 | | | 0.42 | | | 34.11 | | | 100 | | |
| Compusi clorurati (exprimati in acid clorhidric) | mg/m3 | semestrial | <0.0008 | | | <0.15 | | | <0.0754 | | | 30 | | |
| Fluor si compusii sai (exprimati in acid fluorhidric) | mg/m3 | semestrial | 0.00125 | | | 0.17 | | | 0.0856 | | | 5 | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punctul nr. 2 - Cos Laminor Profile** | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Indicator** | **UM** | **Frecventa** | | **Iulie** | | **Decembrie** | | **Media** | | **CMA** | |
| Monoxid de carbon (CO) | mg/m3 | continuu | |  | | | | 32.98 | | 100 | |
| Pulberi | mg/m3 | semestrial | | 1.42 | | 1,03 | | 1.225 | | 5 | |
| Oxizi de sulf | mg/m3 | continuu | |  | | | | 30.29 | | 35 | |
| Oxizi de azot | mg/m3 | continuu | |  | | | | 87.70 | | 350 | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

**Se poate observa ca nu apar depasiri ale VLE stabilite in autorizatia integrata de mediu**

1. **imisii** de pulberi in suspensie si noxe gazoase (CO, SO2, NO2) din incinta combinatului , in zonele apropiate de sursele de poluare

Rezultatele monitorizarii din anul 2013, conform RAM 2013, sunt redate in tabelele de mai jos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punctul nr. 1** - **Limita incinta Poarta de intrare in Otelarie** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Indicator** | **Frecventa** | | **Ian.** | | **Feb.** | | | **Martie** | **Apr.** | | | **Mai** | **Iunie** | | | | | **Iulie** | | | | **August** | | | **Sept.** | | | **Oct.** | | | | | **Noi.** | | **Dec.** | | | | **CMA** | | | | | **UM** | | |
| PM 10 (mg/m3) | Lunar | | 0,03 | | 0,013 | | | 0,009 | 0,013 | | | 0,01 | 0,035 | | | | | 0,015 | | | | 0,009 | | | 0,022 | | | 0,023 | | | | | 0,002 | | 0,001 | | | | 0,05 | | | | | mg/m3 | | |
| Pulberi sedimentabile (g/m2 luna) | Lunar | | 2,97 | | 2,84 | | | 5,69 | 7,04 | | | 6,78 | 5,59 | | | | | 3,3 | | | | 5,55 | | | 5,85 | | | 2,12 | | | | | 6,72 | | 3,46 | | | | 17 | | | | | g/m2/luna | | |
| CO (mg/m3) | Lunar | | 1,48 | | 3,05 | | | 2,28 | 1,24 | | | 1,42 | 1,49 | | | | | 1,37 | | | | 1,26 | | | 1,46 | | | 1,77 | | | | | 1,41 | | 1,26 | | | | 10 | | | | | mg/m3 | | |
| NO2 (mg/m3) | Lunar | | <0,05 | | <0,05 | | | <0,05 | <0,05 | | | <0,05 | <0.05 | | | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | <0.05 | | <0.05 | | | | 0,2 | | | | | mg/m3 | | |
| SO2 (mg/m3) | Lunar | | <0,02 | | <0,02 | | | <0,02 | <0,02 | | | <0,02 | <0.02 | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | <0.02 | | <0.02 | | | | 0,35 | | | | | mg/m3 | | |
| Cd (mg/m3) | trimestrial | |  | |  | | | <0,001 |  | | |  | <0.00002 | | | | |  | | | |  | | | <0,00002 | | |  | | | | |  | | <0,00002 | | | | 0,0005 | | | | | mg/m3 | | |
| Pb (mg/m3) | trimestrial | |  | |  | | | <0,001 |  | | |  | <0.001 | | | | |  | | | |  | | | <0,001 | | |  | | | | |  | | <0,001 | | | | 0,0005 | | | | | mg/m3 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Punctul nr. 2 -** **Limita incinta in zona Laminorului Sarma nr. 3** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | **Indicator** | **Frecventa** | **Ian.** | **Feb.** | **Martie** | **Apr.** | **Mai** | **Iunie** | **Iulie** | | **August** | | **Sept.** | | **Oct.** | | **Noi.** | | **Dec.** | | **CMA** | | **UM** | | | PM 10 (mg/m3) | lunar | 0,029 | 0,005 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,013 | 0,011 | | 0,007 | | 0,029 | | 0,023 | | 0,003 | | 0,002 | | 0,05 | | mg/m3 | | | Pulberi sedimentabile (g/m2 luna) | lunar | 12,02 | 2,24 | 2,21 | 3,08 | 6,16 | 2,54 | 3,02 | | 7,37 | | 14,06 | | 4,06 | | 2,92 | | 1,87 | | 17 | | g/m2/luna | | | CO (mg/m3) | lunar | 1,4 | 2,88 | 2,1 | 1,49 | 1,2 | 1,12 | 1,5 | | 1,34 | | 1,59 | | 1,9 | | 1,3 | | 1,3 | | 10 | | mg/m3 | | | NO2 (mg/m3) | lunar | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0.05 | <0.05 | | <0,05 | | <0.05 | | <0.05 | | <0.05 | | <0.05 | | 0,2 | | mg/m3 | | | SO2 (mg/m3) | lunar | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0.02 | <0.02 | | <0,02 | | <0,02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | 0,35 | | mg/m3 | | | Cd (mg/m3) | trimestrial |  |  | <0,001 |  |  | <0.00002 |  | |  | | <0,00002 | |  | |  | | <0,00002 | | 0,0005 | | mg/m3 | | | Pb (mg/m3) | trimestrial |  |  | <0,001 |  |  | <0.001 |  | |  | | <0,001 | |  | |  | | <0,001 | | 0,0005 | | mg/m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **Punctul nr. 3** - **Limita incinta Poarta de intrare in Laminoare** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Indicator** | **Frecventa** | | | **Ian.** | **Feb.** | | | **Martie** | **Apr.** | | **Mai** | | **Iunie** | | | | | **Iulie** | | | | **August** | | | **Sept.** | | | **Oct.** | | | | | **Noi.** | | **Dec.** | | | | **CMA** | | | | **UM** | | | |
| PM 10 (mg/m3) | lunar | | | 0,017 | 0,016 | | | 0,01 | 0,01 | | 0,028 | | 0,011 | | | | | 0,016 | | | | 0,007 | | | 0,025 | | | 0,02 | | | | | 0,001 | | 0,002 | | | | 0,05 | | | | mg/m3 | | | |
| Pulberi sedimentabile (g/m2 luna) | lunar | | | 1,42 | 2,6 | | | 7,51 | 8,75 | | 11,24 | | 4,46 | | | | | 9,06 | | | | 3,83 | | | 3,73 | | | 0,5 | | | | | 3,37 | | 2,7 | | | | 17 | | | | g/m2/luna | | | |
| CO (mg/m3) | lunar | | | 1,5 | 2,67 | | | 2,12 | 1,16 | | 1,38 | | 1,35 | | | | | 1,3 | | | | 1,52 | | | 1,35 | | | 1,85 | | | | | 1,22 | | 1,34 | | | | 10 | | | | mg/m3 | | | |
| NO2 (mg/m3) | lunar | | | <0,05 | <0,05 | | | <0,05 | <0,05 | | <0,05 | | <0.05 | | | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | <0.05 | | <0.05 | | | | 0,2 | | | | mg/m3 | | | |
| SO2 (mg/m3) | lunar | | | <0,02 | <0,02 | | | <0,02 | <0,02 | | <0,02 | | <0.02 | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | <0.02 | | <0.02 | | | | 0,35 | | | | mg/m3 | | | |
| Cd (mg/m3) | trimestrial | | |  |  | | | <0,001 |  | |  | | <0.00002 | | | | |  | | | |  | | | <0,00002 | | |  | | | | |  | | <0,00002 | | | | 0,0005 | | | | mg/m3 | | | |
| Pb (mg/m3) | trimestrial | | |  |  | | | <0,001 |  | |  | | <0.001 | | | | |  | | | |  | | | <0,001 | | |  | | | | |  | | <0,001 | | | | 0,0005 | | | | mg/m3 | | | |
| **Punctul nr. 4** - **Limita incinta langa statia de reglare presiune gaz** | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |
| **Indicator** | | **Frecventa** | | **Ian.** | | **Feb.** | **Martie** | | | **Apr.** | **Mai** | | | **Iunie** | | | **Iulie** | | | | | | **August** | | | **Sept.** | | | **Oct.** | | | | | **Noi.** | | **Dec.** | | | | **CMA** | | | **UM** | | |
| PM 10 (mg/m3) | | lunar | | 0,014 | | 0,008 | 0,011 | | | 0,015 | 0,016 | | | 0,012 | | | 0,009 | | | | | | 0,005 | | | 0,012 | | | 0,011 | | | | | 0,004 | | 0,002 | | | | 0,05 | | | mg/m3 | | |
| Pulberi sedimentabile (g/m2 luna) | | lunar | | 3,5 | | 3,62 | 4,87 | | | 0,93 | 12,64 | | | 0,81 | | | 0,95 | | | | | | 10,27 | | | 3,54 | | | 21,73 | | | | | 3,29 | | 0,57 | | | | 17 | | | g/m2/luna | | |
| CO (mg/m3) | | lunar | | 1,27 | | 2,34 | 1,89 | | | 1,34 | 1,57 | | | 1,27 | | | 1,42 | | | | | | 1,48 | | | 1,49 | | | 1,27 | | | | | 1,42 | | 1,51 | | | | 10 | | | mg/m3 | | |
| NO2 (mg/m3) | | lunar | | <0,05 | | <0,05 | <0,05 | | | <0,05 | <0,05 | | | <0,05 | | | <0,05 | | | | | | <0,05 | | | <0,05 | | | <0,05 | | | | | <0,05 | | <0,05 | | | | 0,2 | | | mg/m3 | | |
| SO2 (mg/m3) | | lunar | | <0,02 | | <0,02 | <0,02 | | | <0,02 | <0,02 | | | <0,02 | | | <0,02 | | | | | | <0,02 | | | <0,02 | | | <0,02 | | | | | <0,02 | | <0,02 | | | | 0,35 | | | mg/m3 | | |
| Cd (mg/m3) | | trimestrial | |  | |  | <0,001 | | |  |  | | | <0,00002 | | |  | | | | | |  | | | <0,00002 | | |  | | | | |  | | <0,00002 | | | | 0,0005 | | | mg/m3 | | |
| Pb (mg/m3) | | trimestrial | |  | |  | <0,001 | | |  |  | | | <0,001 | | |  | | | | | |  | | | <0,001 | | |  | | | | |  | | <0,001 | | | | 0,0005 | | | mg/m3 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Punctul nr. 5 - Limita incinta langa paraul Petac \*langa colector P20** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Indicator** | **Frecventa** | **Ian.** | **Feb.** | **Martie** | **Apr.** | **Mai** | **Iunie** | **Iulie** | **August** | **Sept.** | **Oct.** | **Noi.** | **Dec.** | **CMA** | **UM** | | PM 10 (mg/m3) | lunar | 0,011 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | 0,008 | 0,018 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | mg/m3 | | Pulberi sedimentabile (g/m2 luna) | lunar | 0,69 | 2,51 | 1,47 | 1,72 | 2,37 | 1,62 | 2,75 | 5,42 | 2,86 | 10,35 | 5,72 | 1,52 | 17 | g/m2/luna | | CO (mg/m3) | lunar | 1,1 | 2,1 | 1,37 | 1,38 | 1,12 | 1,1 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,6 | 1,27 | 1,68 | 10 | mg/m3 | | NO2 (mg/m3) | lunar | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,2 | mg/m3 | | SO2 (mg/m3) | lunar | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,35 | mg/m3 | | Cd (mg/m3) | trimestrial |  |  | <0,001 |  |  | <0.00002 |  |  | <0,00002 |  |  | <0,00002 | 0,0005 | mg/m3 | | Pb (mg/m3) | trimestrial |  |  | <0,001 |  |  | <0.001 |  |  | <0,001 |  |  | <0,001 | 0,0005 | mg/m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | | | |

**Emisiile de poluanti de la instalatiile fixe , cat si imisiile nu depasesc valorile limita impuse prin autorizatia nr. 15/2006 , cap. 10**

1. **Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor**

Posibile surse de poluare , cai si receptori – Sectia Otelarie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sursa de poluare | Agent poluant | Calea | Receptorul |
| Surse de poluare a aerului | | | |
| OE2 –cuptor electric cu arc CE 3 | pulberi , gaze  radiatie calorica  zgomot | aerul | personal OE 2  mediul ( sol, ape subterane si suprafata )  bunuri materiale |
| OE 2 –instalatia de tratament secundar al otelului ( LF ) | pulberi , gaze  radiatie calorica | aerul | personal OE 2  mediul ( sol, ape subterane si suprafata )  bunuri materiale |
| TC – debitare oxigaz blumuri si tagle | pulberi , gaze  radiatie calorica | aerul | personal TC  mediul ( sol, ape subterane si suprafata )  bunuri materiale |
| Surse de poluare a apei | | | |
| TC - gospodaria de apa | substante extractibile | apa | mediul (apa de suprafata) |
| Surse de poluare a solului | | | |
| Cosuri de evacuare pulberi si gaze | pulberi, gaze | aer | mediul – aer, apa, sol |
| Halda de zgura Buituri | pulberi, deseuri | aer  ape meteorice | mediul – aer, apa, sol |
| Surse de poluare cu substante toxice si periculoase | | | |
| Manipulare, transport, depozitare substante si deseuri periculoase, utilizare combustibili | substante toxice, corozive, inflamabile, explozive, radiatii | aer, contact direct | omul  mediul (aer, sol)  bunuri materiale |

Posibile surse de poluare , cai si receptori – Sectia Laminoare

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sursa de poluare | Agent poluant | Calea | Receptorul |
| Surse de poluare a aerului | | | |
| Laminor Profile - Cuptoare incalzire semifabricate | gaze  radiatie calorica | aer | personal Laminor |
| Cosuri de evacuare gaze | gaze | aer | omul  mediul – aer, apa, sol |
| Laminor Profile – linii laminare, ajustare | zgomot  radiatie calorica  emisii difuze  pulberi | aer | personal Laminor |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surse de poluare a apei | | | | | |
| Laminoare - gospodaria de apa GA 1 | | substante extractibile | apa | mediul ( ape suprafata ) | |
| Surse de poluare a solului | | | | | |
| Halda de zgura Buituri | pulberi, deseuri | | aer  ape meteorice | | mediul – aer, apa, sol |
| Surse de poluare cu substante toxice si periculoase | | | | | |
| Manipulare, transport, depozitare substante si deseuri periculoase, utilizare combustibili | substante toxice, corozive, inflamabile, explozive, radiatii | | aer, contact direct | | omul  mediul (aer, sol)  bunuri materiale |

**6. Interpretarea datelor si recomandari**

*- realizarea auditurilor de mediu in perioadele stabilite prin SMM si analiza la nivel de conducere a neconformitatilor*

*- Prevenirea poluarii mediului prin modernizarea fluxurilor de fabricatie conform recomandarilor BREF Fonta si Otel si implementarea cerintelor Directivei privind emisiile industriale, transpusa prin Legea 278/2013*

**PROTECTIA ATMOSFEREI**

**Sectia Otelarie**

**-** Emisii de pulberi si gaze la cuptorul electric cu arc CE 3 in special in perioada de incarcare – descarcare, impun functionarea sistemului de desprafuire la parametri proiectati si inertizarea jetului de otel si zgura

- Aprinderea masei de otel topit la alimentare cu fier vechi , cu emisii de pulberi si gaze – impune eliminarea produselor petroliere reziduale de pe incarcatura de fier vechi , inainte de a fi introdus in cuptor

- Zgomot puternic la declansarea arcului electric in cuptorul electric – impune luarea de masuri de izolare fonica a cuptorului electric

- Emisii de pulberi si gaze la instalatia de tratament secundar al otelului ( LF ) – este necesar ca instalatia de desprafuire sa functioneze la parametrii proiectati

**Sectia Laminor Profile**

- monitorizarea emisiilor de NOx si CO si conducerea procesului astfel incat sa nu apara depasiri ale VLE

*- Alte masuri menite sa imbunatateasca managementul calitatii aerului pe platforma Sectiei Otelarie si* Sectiei Laminor Profile *a ARCELORMITTAL S.A. Hunedoara:*

- *luarea de masuri adecvate pentru reducerea emisiilor de poluanti implicati in efectul de sera (CO2, CO, NOx, COV) conform Protocolului de la Kyoto: lucrari de modernizare a instalatiilor / tehnologiilor pentru scaderea consumurilor energetice* ;

- *imbunatatirea etansarii si izolarii termice a instalatiilor pentru a reduce pierderile de gaze cu continut de poluanti, pierderile de caldura si implicit expunerea personalului la emisii difuze ;*

- *imbunatatirea captarii si retinerii in instalatii de depoluare a emisiilor difuze, cresterea performantelor sistemelor de ventilare.*

**PROTECTIA APELOR DE SUPRAFATA SI SUBTERANE**

**Sectia Otelarie si Sectia Laminoare**

- monitorizarea evacuarilor pe cele trei colectoare si luarea masurilor corespunzatoare in cazul in care apar depasiri a VLE.

*- Alte masuri*

- *curatarea periodica a platformelor de lucru pentru a preveni impurificarea apelor freatice ca urmare a antrenarii poluantilor cu apa de ploaie;*

- *refacerea colectarilor de ape pluviale din zonele cu potential de poluare.*

**PROTECTIA SOLULUI SI IMBUNATATIREA GESTIONARII DESEURILOR**

**Sectia Otelarie si Sectia Laminoare**

- Depasirea limitelor pragului de alerta si incadrarea in limitele pragului de interventie pentru Pb, Zn si Mn si hidrocarburi in anumite puncte ( a se vedea tabele din cuprinsul documentatiei) – se recomanda functionarea sistemului de desprafuire de la OE 2 si instalatia de desprafuire de la instalatia de tratament secundar al otelului, la parametri proiectati .

*- Pentru a reduce impactul asupra solului si aerului se recomanda procesarea zgurilor curente rezultate la elaborarea otelului, precum si a celor depozitate deja la halda de zgura Buituri , prin procesarea zgurii si recuperarea scoartelor de otel de cele doua societati care exploateaza halda de zgura Buituri*

- Depozitul de tunder si slam in hala Forja – se recomanda valorificarea in continuare prin vanzare la terti

- Depozitul de praf de otelarie in hala forja - se recomanda valorificarea in continuare prin vanzare la terti

*- Se recomanda:*

*- minimizarea cantitatii de deseuri generate la sursa ( dar si de subproduse* - *sutaje, tunder) prin respectarea disciplinei tehnologice si controlul riguros al proceselor ( automatizarea cuptoarelor si liniei de laminare pentru a reduce la minimum cantitatea de tunder, sutaje, pulberi oxidice);*

*- cresterea gradului de reciclare / valorificare a deseurilor prin separarea, sortarea deseurilor (ex. prin separarea tunderului de cuptor de deseurile refractare, tunderul ar putea fi valorificat) ;*

*- evacuarea periodica din halele de lucru a deseurilor rezultate din operatii de intretinere, reparatii, refacere cuptoare;*

*- colectarea si valorificarea uleiurilor si vaselinelor uzate .*

*- Alte masuri, menite sa imbunatateasca managementul deseurilor si protectia solului pe platforma Sectiei Otelarie si Sectiei Laminoare :*

- *amenajarea spatiilor de depozitare si stocarea pe compartimente pentru a face posibila valorificarea ulterioara ;*

- *continuarea actiunii de inregistrare cantitativa si calitativa a deseurilor pe platforma, precum si a modului de gestionare a acestora, conform Catalogului European al Deseurilor, in* *corelare cu HG. 856/2002 ;*

- *monitorizarea calitatii solului cu laboratoare atestate ;*

- continuarea actiunii de *ecologizare a platformei prin colectarea deseurilor si pulberilor dar si prin actiuni de plantari de arbori si iarba, in* *special realizarea unei perdele de protectie in* *zona de sud si nord a platformei, pentru diminuarea impactului asupra zonelor locuite din Hunedoara si Pestisu Mare ;*

- *colectarea si reciclarea in procesul tehnologic a deseurilor feroase rezultate din activitatea de demolare;*

*- selectarea deseurilor de natura refractara rezultate la operatiile de dezafectare si valorificarea la diversi beneficiari, depozitarea controlata a molozului la halda de zgura.*

**ANEXA**

1. Schema gospodaria de apa OE 2

2. Schema gospodaria de apa Turnare Continua

3. Schema gospodaria de apa GA 1

4. Schema bloc apa industriala ARCELORMITTAL Hunedoara SA

5. Schema bloc distributie gaz metan ARCELORMITTAL Hunedoara SA

6. Aviz de mediu nr. 6616 din 11.12. 2009 emis de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara – Regiunea Vest, la incetarea activitatii pentru:

- Fabrica de oxigen

- Laminor Semifabricate 1

- Laminor Sarma 3

- Laminor Profile Mijlocii

- Laminor Profile Usoare

- Gospodaria de apa GA2

- Cazane de abur IPROM

- Halda de incinta 44

7. Aviz de mediu nr. 4971 din 06.10.2010 emis de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara – Regiunea Vest, la vanzarea Haldei de incinta 44.


8. Aviz de mediu nr.8290/AAA din 23.10.2013 emis de Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului – Hunedoara, la vanzarea cladirilor tehnologice de la Laminor Sarma 3 si Laminor Profile Usoare

9. Aviz de mediu nr. 2269 din 04.05.2010 emis de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara – Regiunea Vest, pentru proiectul “Desfiintare hala laminor profile mijlocii”

10. Autorizatia de demolarea Hala Laminor Semifabricate 1

11. Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 694 din aprilie 2003 emisa de Agentia Nationala APELE ROMANE Bucuresti pentru S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara, privind alimentarea cu apa si evacuare ape uzate, cu valabilitate pana la 30. 04. 2005

12. Program de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la ARCELORMITTAL Hunedoara S.A. pentru 2014-2017



**ANEXA 1**

Rigolă ţunder

Rezervor

100mc

20

Cristalizator

715

Stropire

Spălare rigolă

435

930

Turn

răcire

Maşini -circ. închis

300

Elemente -circ.deschis

200

Schimbător căldură

20

Bazin

**150**

**P17**

780

150

Predecantor

**Circuit de apă curată**

260

535

Ciclon

decantor

Separator ulei

Filtru

Spălare filtru

Decantor

15

Turn

răcire

535

apă

proaspătă

**Circuit de apă epurată**

15

**ANEXA 2** - SCHEMA GOSPODĂRIEI DE APĂ A INSTALAŢIEI DE TURNARE CONTINUĂ

**SCHEMA GOSPODĂRIEI DE APĂ NR.1**

Reţea apă proaspătă

# LAMINOR PROFILE

Răcire cuptor, motoare, ulei

Valţuri; rigolă ţunder

Predecantor

1145

1145

1145

Filtru

Turn

răcire

70

1500

3020

1800

**P18**

1500

Bazin recuperare

620

1520

2400

**P18**

300

1800

150

spălare filtre

1145

150

spălare filtre

1520


Decantor


orizontal

3435

1915

**ANEXA 3 – SCHEMA GOSPODARIEI DE APA GA1**





**ANEXA 6**



**ANEXA 7 **

**ANEXA 8 **

**ANEXA 9 **

**ANEXA 10 **