PROIECT
AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. număr din zz.ll.aaaa

Titularul activității: SC TOTAL SRL
Adresa: Str. FN, Nr. FN, Murighiol, Judetul Tulcea 	
Punct de lucru: Total Km8
Locația activității: Str. Sos Tl-Agighiol Km8, Nr. 00, Tulcea, Judetul Tulcea 
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:
....
Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP	
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice	172	2811	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice			
2561	Tratarea si acoperirea metalelor	178	2851	Tratarea si acoperirea metalelor			
3011	Constructia de nave si structuri plutitoare	230	3511	Constructii si reparatii de nave			
3311	Repararea articolelor fabricate din metal	172	2811	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice			
3315	Repararea si întretinerea navelor si barcilor	231	3512	Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement			

Emisă de: APM Tulcea
Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:
Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.  
Data emiterii: zz.ll.aaaa
Data expirării: zz.ll.aaaa

 Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de SC TOTAL SRL, cu punctul de lucru din Str. Sos Tl-Agighiol Km8, Nr.FN, Tulcea, Judetul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 1915/12.02.2016, în urma analizării documentelor transmise, a verificării pe teren şi a completărilor ulterioare nr.3592/28.03.2016, nr. 6640/21.06.2016, nr.7773/20.07.2016 și nr.10220/12.09.2016, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,  

se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TOTAL SRL, cu punctul de lucru din Str. Șos. Tulcea-Agighiol Km8, Nr. FN, Tulcea, Judetul Tulcea,

Documentația conține:
Cerere; dovadă anunț public; dovadă achitare tarif; fișa de prezentare și declarație; plan de încadrare în zonă și planuri de situație; fișe cu date de securitate; contract prestări servicii colectare și transport deșeuri menajere și reciclabile sortate încheiat cu SC JT GRUP SRL; contracte prestări servicii colectare și transport deșeuri industriale periculoase și nepericuloase, încheiat cu SC REMAT TULCEA SA; contract preluare ape uzate vidanjate, în cheiat cu SC AQUASERV SA; raport de teren nr.2255/23.02.2016; decizia nr......................

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
Certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului și Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea
Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
- Titularul autorizatiei are obligatia de a urmari permanent si de a mentine instalatiile în parametrii normali de functionare;
- Nivelul zgomotului produs se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/88  
- Se va evita cu stricteţe infiltrarea/deversarea solutiilor de curatare –in stare bruta- în apele freatice, în reţeaua de apă sau de canalizare.
 - Calitatea apelor uzate evacuate se va incadra in prevederile si limitele prevazute de NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr.188/2002 modificat si completat de HG 352/21.04.2005 
- Deseurile generate se colecteaza selectiv si se gestioneaza conform legislatiei privind protectia mediului, prin agenti economici autorizati pentru valorificare/eliminare; 
- Este interzisa efectuarea de lucrari in afara incintei obiectivului sau in afara programului de lucru afisat; 
- Pastrarea curateniei în incinta si imprejurimile obiectivului;
- Să desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea 211/2011 privind regimul deseurilor  sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase 

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
•	Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
•	LEGE   Nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale
•	Legea nr. 104/2011, prirvind calitatea aerului inconjurator;
•	Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor .
•	HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;
•	Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei;
•	HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
•	Legea nr.263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
•	HG nr.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;
•	ORDIN   Nr. 462 din  1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare
•	ORDIN   Nr. 119 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
•	STAS 10009-88 Acustica urbană 

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM	
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice			
2561	Tratarea si acoperirea metalelor			
3011	Constructia de nave si structuri plutitoare			
3311	Repararea articolelor fabricate din metal			
3315	Repararea si întretinerea navelor si barcilor			

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
1.Teren cu suprafata de 5014 mp.
2. Cladiri si constructii speciale — 9 buc — Ac 1140 mp.
-	ATELIER C I
Hala propriu-zisa tip P cu lungimea 23.00 mp, latimea 18.00 mp si H = 4,50 m.
Doi pereti interiori despart hala productie pe lungime in 3 zone 
-	Zona aferenta halei propriu — zise
-	Zona activitatilor de sudura, prelucrari metalice
-	Zona birourilor si magaziilor
Suprafata halei este de 427,35 mp.
-	ATELIER C2
Este o constructie cu regim de inaltime parter cu destinatia de birouri cu utilitati specifice complete.
- ATE LIER C7
Constructie realizata din tabla cu structura metalica cu pardoseala de beton roluit cu destinatia de atelier pentru activitatea de sablare, cu o suprafata construita de 103 mp.
- ATELIER C8
ConstrLlctle realizata din panouri sandwich pe structura matalica, cu pardoseala din beton roluit, dotari si utilitati specifice unui atelier constructii de nave.
- ATELIER C5
Este o ancxa la corpul C 1 avand aceeasi structura, cu destinatia de depozit materiale cu suprafata construita de 12 mp.
- ATELIER C3
Contructie realizata din panouri de tabla, pe structura metalica, cu soclu de beton si cu destinatia de magazie materiale fara utilitati si cu suprafata construita de 24 mp.
 - MAGAZIE C4
Este o extindere la corpul principal C I, cu suprafata construita de 7 mp
- GRUP SANITAR C6
Este o constructie independenta realizata din caramida pe fundatie continua din beton Suprafata construita de 58 mp
-Parc auto propriu : 
3. Utilaje specifice
autoutilitara transport marfa - 2,
microbuz transport personal - 2

Debitare -- foarfeca ghilotina 100 tf,
-	  foarfeca ghilotina 63 tf,
-	polizor fix
Recti ficare —masina de rectificat
Sudura — bancuri de sudura 2 buc
               - presa  25 tf
               - presa hidraulica 6 tf
Hala productie — presa Ilidraulica 250 tf
-	presa hidraulica (Abkant) 150 tf
               - masina rectificat plana
                           - presa PAI 16 tf 2 buc
                           - bancuri sudura 2 buc
                           - presa PAI 60 tf
                           - masina de gaurit MG
                           - presa PAI 10 tf
                           - masina de taiat cu panza
                           - strung OPTIMA
                           - raboteza
                           - freza FUS
                           - strung SN 1500
                           -  freza fixa
                           - masina gaurit MG 15
                           - polizor fix
Sablare -	             -2 compresoare AIRBLOCK
                            - 2 bazine aer 31 
                            - 2 bazine grit lucru 
                            - 2 filtre sablare
                            - filtru vopsitorie
                                  - bazin apa
                             - bazin betonat vidanjabil
                             - pistol vopsire semiautomat cu pompa
Alte dotari- centrala termica, tablou electric, stingatoare, pichet PSI

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități
 
Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate	
 solid	tabla  OL 37	Materie prima 	20  	t/an 	 	productie	 Spatiu amenajat	 	
solid	semifitbricate din OL 37	Materie prima	86	t/an		productie	Spatiu amenajat		
solid	oteluri inox	Materie prima	3	t/an		productie	Spatiu amenajat		
amestec	grund, vopsea	Materie prima	1	t/an		productie	Spatiu amenajat	Inflamabil, toxic	
solid	aluminiu	Materie prima	1	t/an		productie	Spatiu amenajat		
lichid	ulei hidraulic	Materie auxiliara	60	l/an		productie	Spatiu amenajat	toxic	
solid	Sarma sudura	Materie auxiliara	0,5	t/an		productie	Spatiu amenajat		
gaz	Argon comprimat	Materie auxiliara	10	Mc/an		productie	Spatiu amenajat	exploziv	
solid	Grit sablare	Materie auxiliara	4,2	t/an		productie	Spatiu amenajat		
gaz	Dioxid de carbon	Materie auxiliara	0,225	Mc/an		productie	Spatiu amenajat	exploziv	

 3. Utilități - apă, canalizare, energie 

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	
apa	Alimentare cu cisterna in bazin cap. 1 to			
canalizare	Deversare in bazin vidanjabil 15 mc			
energie	Retea ENEL	150000	Kwh/an	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
A.  2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice     Operatiuni de constructii metalice-lucrari de taiere cu foarfeca si masini de taiere, confectionare si intretinere matrite
Operatiuni de lacatuserie-lucrari de sudura,presare,debitare si gaurit metale
Operatiuni de strungarie-prelucrarea pieselor din metal pe strunguri clasice si cu comanda numerica prin aschiere, rectificare metale de dimensiuni diferite corespunzatoare marimii strungului
 B. 2561	Tratarea si acoperirea metalelor
Operatiuni de sablare- activitatea de sablare are loc intr-o camera de 30 de metri patrati impartita in 2 cabine ,construita din panouri sandwich pe schelet metalic din teava patrata.Profilele metalice sunt aduse in interiorul cabinei pe un carucior metalic.In interior podeaua este confectionata din grilaje metalice ce permit recuperarea gritului de sablare folosit si reutilizarea acestuia. Peretii cabinei sunt capitonati cu cauciuc de 4mm.
Camera de sablare este proiectata pentru curatirea profilelor metalice si a altos elemente ce prin dimensiunile lor pot intra in cele 2 cabine-Hala C7
Operatiuni de vopsire-acest proces tehnologic are loc in hala C8(vopsitorie).Activitatea de vopsire are loc intr o camera construita din panouri sandwich pe schelet metalic din teava patrata.Produsele metalice sunt aduse in interiorul camerei pe un carucior metalic.Vopseaua se aplica semiautomat cu pompa de vopsire la pistol si are rolul de a proteja suprafata exterioara a produselor metalice.
 C. 3011	Constructia de nave si structuri plutitoare
Activitatea de construire nave si ambarcatiuni din aluminiu consta in :dupa trasarea de pe planul de constructie se trece la debitarea, presarea, indoirea materialului. A doua faza este sudarea componentelor metalice ale ambarcatiunii rezultand produsul finit.
D. 3311	Repararea articolelor fabricate din metal
Operatiunea de reparare a articolelor din metal consta in receptia produselor defecte iar in functie de defectiune se aplica procedeul tehnologic adecvat pentru remediere. Procedeul tehnologic poate fi prelucrarea pieselor din metal pe strunguri clasice prin aschiere, lucrari de sudura, presare, debitat, gaurit.
E. 3315	Repararea si întretinerea navelor si barcilor
Operatiunea de reparare si intretinere ambarcatiunilor consta in receptia acestora, iar in functie de defectiune se aplica procedeul tehnologic adecvat pentru remediere. Procedeul tehnologic poate fi remedierea partilor defecte, fie prin prelucrare pe strunguri clasice prin aschiere, fie prin lucrari de sudura, presare, debitat, gaurit.
4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: nu este cazul

Tip arie	Cod	Arie protejată	

5. Produsele și subprodusele obținute 

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație	
	trasee de cabluri navale din OL si inox	75	t/an		
	bracheti din OL si inox	10	t/an		
	     profile si platbenzi perforate	20	t/an		
	        ambarcatiuni aluminiu	3	Buc/an		

....
6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați 
Nu este cazul
Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)	

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)
Nu este cazul
Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2	

8. Programul de funcționare
8 ore/zi; 5 zile/saptamana
II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului
 
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

	Aer
Sistem de ventilatie-filtrare cu curatare prin impulsuri cu aer comprimat, in procesul de sablare. Capacitatea de filtrare a colectorului de praf este de 1 000mc/ora.
Sistem de filtrare din carbune activ la cabina de vopsire
Cod CAEN Rev.2	Denumire coş	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	

	Alte surse de poluare
Nu este cazul
Sursă	Tip sursă	

	Apă
Pretratare ape pe amplasament
Nu este cazul
Denumire	Detalii	

Tratare ape pe amplasament
Nu este cazul
Denumire	Detalii	

	Sol
Nu este cazul
	Alți factori de mediu (după caz)
Nu este cazul
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: 
Spatii amenajate pentru depozitarea temporara si selectiva a deseurilor

 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții
Imisiile se vor încadra in limitele STAS 12574/1987
Zgomotul la limita incintei se va încadra în limitele STAS 10009/1988
Calitatea apei uzate vidanjate se va încadra în limitele NTPA 002
Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	

Alte condiții de funcționare decit cele normale:
În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.
În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.
Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată
Nu este cazul
Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul
Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM	

Valori admise pentru sol: nu este cazul
Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)	Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil	

....
III. Monitorizarea mediului
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor
....
	Monitorizarea aerului
Nu este cazul
Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

....
Monitorizarea apei
Nu este cazul
Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

Monitorizarea apei subterane
Nu este cazul
Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

Monitorizarea solului
Nu este cazul
Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.
IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor
 1. Deșeuri produse
Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	
20 03 01	Deseuri menajere	Intreaga
unitate	12	Mc/an				
15 01 02	Ambalaje de materiale
plastice	Intreaga
unitate	0,1	t/an				
15 01 10*	Ambalaje cu reziduuri periculoase	Vopsitorie	0,1	t/an				
12 01 17	grit uzat	Activitatea
de sablare	0,35	t/an				
12 01 02	Zgură debitare/sudura	Activitatea
de debitare	0,1	t/an				

16 01 17	Metal feros(inclusiv	span)	Intreaga
societate	0,1	t/an				
15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Intreaga
unitate	0,1	t/an				
16 01 20	Deseuri inerte sticla	Activitatea
de reparatii	0,1	t/an				

15 02 03	Materiale filtrante,
Materiale de lustruire
altele	decat cele
specificate la 15 02 02	Intreaga
activitate	
1,2	t/an				

13 01 01	Uleiuri uzate	Intretinere
utilaje	60	l/an				

12 01 01	Deseuri span	Activitatea
de debitare,
perforare	
0,5	t/an				

2. Deșeuri colectate 	
Nu este cazul
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune  	Denumire operațiune	

Deşeuri comercializate: nu esta cazul
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate: nu este cazul
Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu	

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate: nu este cazul
Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu	

3. Deșeuri stocate temporar: nu este cazul
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare	

....
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
Nu este cazul
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate: nu este cazul
Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu	

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate: nu este cazul
Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu	

....
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deşeuri transportate: deșeurile vor fi preluate si transportate de societăți autorizate
Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor
Conform cap. VII

7. Ambalaje folosite 
Nu este cazul
Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	

8. Modul de gospodărire a ambalajelor : nu este cazul
V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase
....
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite 
....
Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	
Amestec	grund, vopsea	1	t/an	R10	inflamabil	
Lichid	ulei hidraulic	60	l/an	R36/38	toxic	
Gaz	Argon comprimat	10	Mc/an	H280	Pericol explozie	
Gaz	Dioxid de carbon	0,225	Mc/an	H280	Pericol explozie	

2. Modul de gospodărire
-	ambalare: asigurată de producător
-	transport: asigurat de furnizor autorizat
-	depozitare: spații amenajate
-	folosire/comercializare: conform fiselor cu date de securitate
....
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase
Stocare temporară în spații amenajate și preluare de către societăți autorizate
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident. 

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	

Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: nu este cazul
Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte	

Sisteme de siguranță existente Societatea deține pichet PSI și stingătoare
Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță	

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul
VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea
-Conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor art. 49 titularul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual  la APM Tulcea.
1-  până la 15 februarie ale fiecărui an, se va transmite la APM Tulcea date privind bilantul pentru anul anterior al  substanțelor cu conținut de COV, conform tabel:
Denumire substanta	Volum (l/an)	Densitate 	Masa (kg/an)	% COV	Cantitate COV (kg)	

2- Raport privind gestionarea uleiurilor uzate – semestrial, până la data de 10 iulie şi respectiv 10 ianuarie a fiecărui an (conform formularelor puse la dispoziţie de APM Tulcea);
Precum și:
Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM	
      1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	
2	Deseuri provenite din uleiuri:Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA	anual	1 febriarie- 31 mai	Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA	

....
Prezenta autorizație de mediu conține 15(cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
....

DIRECTOR   EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Întocmit,